|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计价****单位** | **工程量** | **综合单价（元）** | **综合总价（元）** |
| 1 | 7m×3m×2.7m房屋底座钢构 | C120×80×20×2.5,20m+C80×50×20×2.3,20m+3mm粗钢丝网；表面处理：热镀锌;材质Q235。 | m2 | 21.00  |  |  |
| 2 | G550冷弯薄壁轻钢系统 | 1.0mm厚镀铝锌薄壁型钢，屈服强度550MPa, AZ150g。 | m2 | 22.50 |  |  |
| 3 | 内墙围护板 | 9mm厚松木定向刨片欧松板，符合GB18580-2017。 | m2 | 50.00 |  |  |
| 4 | 墙体保温岩棉 | 隔音、隔热。（1、符合GB 11835-2016建筑内墙保温用岩棉制品要求；2、阻燃等级符合GB8624-2006要求。） | m2 | 50.00 |  |  |
| 5 | 屋面保温岩棉 | 隔音、隔热。（1、符合GB 11835-2016建筑内墙保温用岩棉制品要求；2、阻燃等级符合GB8624-2006要求。） | m2 | 21.00 |  |  |
| 6 | 屋面防水 | 2mm非固化橡胶沥青防水涂料+3mm厚SBS自保护型防水卷材。 | m2 | 23.00 |  |  |
| 7 | 屋面基层板 | 9mm厚松木定向刨片欧松板,符合GB18580-2017。 | m2 | 22.50 |  |  |
| 8 | 外墙防水隔热膜 | 5mm厚橡塑铝箔，隔热、防潮、防水、耐候性强。 | m2 | 50.00 |  |  |
| 9 | 外墙金属装饰板 | 20mm厚金属板雕花板（表层0.2mm）。 | m2 | 50.00 |  |  |
| 10 | 屋顶包边泛水 | 屋面檐口0.5mm金属板包边及泛水。 | m | 22.00 |  |  |
| 11 | 室内吊顶 | 8mm厚竹木纤维装饰板+2mm隔热膜，防火防潮。 | m2 | 21.00 |  |  |
| 12 | 底座混凝土 | 120mm厚C20混凝土地面（工厂预制） | m2 | 21.00 |  |  |
| 13 | 内墙装饰板 | 8mm厚竹木纤维装饰板+2mm隔热膜，防火防潮。 | m2 | 57.00 |  |  |
| 14 | 室内照明 | 含电线、灯具、开关、USB插座等。 | m2 | 21.00 |  |  |
| 15 | 太阳能照明 | 晶硅太阳能发电板+蓄电池。 | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 防盗门 | 尺寸900mm×2100mm；含门锁及五金件。 | 樘 | 1.00 |  |  |
| 17 | 室内木门 | 尺寸900mm×2100mm；含门锁及五金件。 | 樘 | 1.00 |  |  |
| 18 | 节能系统窗 | 65系列铝合金窗，尺寸900mm×1000mm，两扇。 | 扇 | 2.00 |  |  |
| 19 | CO报警器 | 家用型。 | 个 | 1.00 |  |  |
| 20 | 灭火器 | 家用型。 | 个 | 1.00 |  |  |
| 21 | 现场浇筑 | 散水宽度500mm、厚度20mm。 | m | 22.00 |  |  |