### 克州一中新建学生宿舍楼设备采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 高低床 | 床体为高低床；1.床体规格为：2000\*900\*1800mm。2.床头立柱采用40mm\*40mm方管，壁厚1.3mm，床头立柱用钢帽封死抛光打磨链接。3.床屉大杠采用30\*70\*1.2扁方钢管侧面。4.床铺横带5根，采用国标方钢管30×30×1.0（mm）。5.床厅护栏：采用25\*25\*1.2优质方管。6.爬梯：立柱采用25\*25\*1.2mm厚优质方管焊接而成，踩踏板采用1.0mm优质钢板压制而成。7.铺板：采用15mm厚实木床板。8.床屉与床头连接方式：采用三颗螺丝件连接。便于运输途中不变形，喷塑无死角安装后稳固不摇晃。9.喷涂工艺：所有钢件均通过高速抛丸机抛钢丸除锈后经酸洗除锈，碱洗除油，磷化烘干等工艺，利用流水线做静电粉末喷涂，色泽均匀一致，附着力强，耐冲击能力强。 | 套 | 820 |  |
| 2 | 四门宿舍储物柜 | 规格为≥900x850x400mm,八钢优质钢板通体厚度0.8mm,钢件表面严格除油、除锈及酸洗磷化工艺处理，并通过粉沫喷除设备进行静电喷塑，做套色美观大方、防止钢件腐蚀，硬度耐冲击力符合国家标准。 | 组 | 288 |  |
| 3 | 全自动商用开水器 | 额定输入功率：9KW，额定电压：50Hz，额定生产率，90L/H，水源压力范围：100-400kpa，额定工作压力：0pa，防水等级：IPX3，生产许可证号粤XK01-302-00408，电击防护类型I类，工类产品尺寸L480xW280xH840mm，执行标准号GB47061-2005 GB470636-2014 | 台 | 12 |  |
| 4 | 晾衣架 | 主体材质:碳钢，加厚管壁、三层晾晒;可折叠落地晾衣架;翼型;液压冲孔、光滑无毛刺;高度可调节，展开可折叠便于收纳，（衣服、鞋、袜均有挂钩），碳钢厚度不小于0.6cm，展开长度不小于 135cm，高度不小于 135cm，平放不小于 90cm，底座宽度不小于 40cm，展开长度不小于 85cm。 | 个 | 205 |  |
| 合计：844520元 | | | | |  |