# 阿克陶县布伦口乡布伦口村民宿星空营地太空舱（星空房）建设项目参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **技术参数** | **备注** |
| 1 | 9米简爱亲子星空版房车 | 15辆 | 详细参数附后 |  |
| 2 | 11米简爱亲子星空版房车 | 20辆 | 详细参数附后 |
| 3 | 厨房 | 1辆 | 详细参数附后 |
| 4 | 餐厅 | 2辆 | 详细参数附后 |
| 5 | 附属设施 | 一批 | 清单及参数附后 |

1、9米简爱亲子星空版房车参数：

|  |  |
| --- | --- |
| **基本参数** | **基础配置** |
| 外观尺寸 | 不小于8500\*3000\*3150mm |
| 车内净尺寸 | 不小于8300\*2880\*2200mm |
| 内部使用空间 | 约23平方米 |
| 床铺数 | 一张1800\*2000mm双人床+900\*1800mm上下铺 |
| 额定居住人数 | 4人 |
| 整车装备质量 | 约3270kg |
|  |  |
| 车轮数量 | 2个轮胎 |
| 轮胎尺寸 | ST235/80 R16 |
| 行进方式 | 牵引式 |
| 地板面积 | ≥16㎡ |
| 底盘 | 镀锌钢管焊接，防锈沥青汽车漆 |
| 锚地 | 停靠时需有4个支撑，固定支撑高度不低于500mm |
| **家具和内饰配置** | |
| 家具样式 | 胡桃木简约风格 |
| 车厢材质 | 玻璃钢层压保温板 |
| 车身颜色 | 白色 |
| 车身装饰 | UV耐紫外线专用车贴 |
| 家具板材 | 房车专用E0级实木多层板 |
| 家具装饰贴皮 | PVC膜贴面板，花纹 |
| 床 | 高级定制床 |
| 床垫 | 一张1800\*2000mm超柔印花床垫+两张900\*1800mm超柔印花床垫 |
| 地板 | 品牌复合木地板 |
| 沙发 | 高档皮沙发（≥750\* 2200 mm ） |
| **卫浴上下水路系统配置** | |
| 卫生间 | 干湿分离式 |
| 排气扇 | 房车专用换气扇 |
| 洗手盆 | 方形台上盆 |
| 淋浴花洒 | 品牌花洒 |
| 淋浴间 | 岩板材质地板+uv墙板，带玻璃推拉门 |
| 坐便器 | 家用陶瓷马桶 |
| 上下水方式 | 外接压力水源，加伴热带，预留2米伴热带，车内控制伴热带开关，直排 |
| **电器件配置** | |
| 供电方式 | 外接220V电源 |
| 取电方式 | 插卡取电 |
| 配电控制柜 | 钢制喷塑、带有漏电保护器和分路开关 |
| 照明 | 室内照明220V，浴室为防水LED照明灯、室内包括照明灯、氛围灯、床头灯等 |
| 热水器 | 品牌恒温电储水式2000W/60L |
| 空调机 | 1.5P中央空调 |
| 电视 | 品牌32寸电视 |
| 卫生间浴霸 | 照明+取暖+换气+吹风 |
| 冰箱 | 品牌商用46升冰箱 |
| 智能设备 | 智能电动窗帘、智能灯光控制、烟雾报警器2个 |
| 地暖 | 石墨烯电热地暖膜，单独电路控制 |
| 网线 | 预留网线、网线接口 |
| **车身配件** | |
| 车门 | 房车专用门 |
| 门禁系统 | 磁卡两张+钥匙两把，门锁带刷卡功能（卡片可取电） |
| 车窗 | 房车专用窗不少于2个 |
| 天窗 | 一个双层夹胶钢化玻璃天窗尺寸不小于1450\*2150mm |
| 遮阳帘 | 电动遮阳帘 |

2、11米简爱亲子星空版房车参数

|  |  |
| --- | --- |
| **基本参数** | **基础配置** |
| 外观尺寸 | 不小于11000\*3000\*3150mm |
| 车内净尺寸 | 不小于10800\*2880\*2200mm |
| 内部使用空间 | 约30平方米 |
| 床铺数 | 一张1800\*2000mm双人床+两张900\*2000mm单人床 |
| 额定居住人数 | 4人 |
| 整车装备质量 | 约4000kg |
| 落地窗 | 卧室两侧各有一个异形落地窗,LOWE双玻保温窗 |
| 车轮数量 | 4个轮胎 |
| 轮胎尺寸 | ST235/80 R16 |
| 行进方式 | 牵引式 |
| 地板面积 | ≥22㎡ |
| 底盘 | 镀锌钢管焊接，防锈沥青汽车漆 |
| 锚地 | 停靠时需有4个支撑，固定支撑高度不低于500mm |
| **家具和内饰配置** | |
| 家具样式 | 胡桃木简约风格 |
| 车厢材质 | 玻璃钢层压保温板 |
| 车身颜色 | 白色 |
| 车身装饰 | UV耐紫外线专用车贴 |
| 家具板材 | 房车专用E0级实木多层板 |
| 家具装饰贴皮 | PVC膜贴面板，花纹 |
| 床 | 高级定制床 |
| 床垫 | 一张1800\*2000mm超柔印花床垫+两张900\*1800mm超柔印花床垫 |
| 地板 | 品牌复合木地板 |
| 沙发 | 高档皮沙发（≥750\* 2200 mm ） |
| **卫浴上下水路系统配置** | |
| 卫生间 | 干湿分离式 |
| 排气扇 | 房车专用换气扇 |
| 洗手盆 | 方形台上盆 |
| 淋浴花洒 | 品牌花洒 |
| 淋浴间 | 岩板材质地板+uv墙板，带玻璃推拉门 |
| 坐便器 | 家用陶瓷马桶 |
| 上下水方式 | 外接压力水源，加伴热带，预留2米伴热带，车内控制伴热带开关，直排 |
| **电器件配置** | |
| 供电方式 | 外接220V电源 |
| 取电方式 | 插卡取电 |
| 配电控制柜 | 钢制喷塑、带有漏电保护器和分路开关 |
| 照明 | 室内照明220V，浴室为防水LED照明灯、室内包括照明灯、氛围灯、床头灯等 |
| 热水器 | 品牌恒温电储水式2000W/60L |
| 空调机 | 2P中央空调 |
| 电视 | 品牌40寸电视 |
| 卫生间浴霸 | 照明+取暖+换气+吹风 |
| 冰箱 | 品牌商用46升冰箱 |
| 智能设备 | 智能电动窗帘、智能灯光控制、烟雾报警器2个 |
| 地暖 | 石墨烯电热地暖膜，单独电路控制 |
| 网线 | 预留网线、网线接口 |
| **车身配件** | |
| 车门 | 房车专用门 |
| 门禁系统 | 磁卡两张+钥匙两把，门锁带刷卡功能（卡片可取电） |
| 车窗 | 房车专用窗不少于2个 |
| 天窗 | 两个双层夹胶钢化玻璃天窗尺寸不小于1450\*2150mm |
| 遮阳帘 | 电动遮阳帘 |

3、厨房参数：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厨房箱体尺寸 | | | 不小于13951\*3000\*3000 | | |
| 厨房设备明细如下： | | | | | |
| 编号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 功率 |
| 1 | 工作台柜 | 1200\*600\*800 | 2 | 台 |  |
| 2 | 四门冰箱 |  | 1 | 台 | 800w/220V |
| 3 | 二层二盘烤箱 |  | 1 | 台 | 6. 6kw/220V |
| 4 | 烤箱底座 | 900\*600\*600 | 1 | 台 |  |
| 5 | 电磁双头单尾炒炉 |  | 1 | 台 | 24kw/380V |
| 6 | 双头电磁炉（落地） |  | 1 | 台 | 7KW/220V |
| 7 | 打荷台 | 1200\*600米800 | 2 | 台 |  |
| 8 | 冷藏操作台 | 1800\*760\*800 | 2 | 台 |  |
| 9 | 双星盆台 | 1200\*760\*800 | 1 | 台 |  |
| 10 | 双门消毒柜 |  | 1 | 台 |  |
| 11 | 油烟机 |  | 2 | 台 | 2720W/220V |

1. 餐厅参数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 餐厅箱体尺寸 | 不小于17500\*3000\*3000 | 空调 | 2 台两匹 |
| 餐桌 | 1200\*600共12张 | 摆放台 | 6000\*500\*700 |
| 餐椅 | 共46把 |  |  |

1. **附属设施清单及参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **单位** | **数量** |
| **一** | **木栈道项目** | 1.挖填栈道基础土方；；  2.换填戈壁土300mm厚；  3.包含挖土、拉运购买戈壁土、回填戈壁土；  4.C25混凝土垫层；5.C25混凝土独立基础；6.预埋铁件：每个砼桩150\*150\*5钢板，4根热轧带肋钢筋直径10；7钢梁：梁类型:100\*100\*3mm，50\*50\*2mm  ，钢材品种、规格:镀锌方钢  ，螺栓种类:高强螺栓；8.栈道踏步板：栈道宽度:1500mm，面层材料种类:120mm宽\*50mm厚防腐木，防护材料种类:底层有50mm\*50mm木方两道；9.栈道侧面板：栈道侧板150mm\*30mm长条防腐木侧板通长；10.具体做法详见图纸 **包含采购、运输及安装** | **m2** | **992.65** |
| **二** | **汀步项目** | **1.块料品种、规格:清石板800\*400\*50**  **2.基础、垫层：原土夯实 包含采购、运输及安装** | m2 | 180.00 |
| **三** | **给水管网** | **D110管线680米，D32管线240米，井4座 包含采购、运输及安装** |  |  |
| 1 | 混凝土井 | 1.名称:钢筋混凝土矩形水表井  2.尺寸:3200\*1300\*1400mm  3.井口:保温井口及铸铁井盖  4.沿用图集:新12S8，页91包 含采购、运输及安装 | 座 | 1.00 |
| 2 | 砌筑井 | 1.名称:砌块圆形立式闸阀井  2.尺寸:φ1500mm  3.井口:保温井口及铸铁井盖  4.沿用图集:新12S8，页161-162包 含采购、运输及安装 | 座 | 2.00 |
| 3 | 砌筑井 | 1.名称:砌块圆形立式闸阀井  2.尺寸:φ2000mm  3.井口:保温井口及铸铁井盖  4.沿用图集:新12S8，页161-162包 含采购、运输及安装 | 座 | 1.00 |
| 4 | 混凝土支墩 | 1.混凝土强度等级:C20包含支模  2.构件尺寸:400\*400\*400mm  3.构件个数:46个 包含采购、运输及安装 | m3 | 2.94 |
| 5 | 防止倒流器 | 1.材质:铜芯  2.型号、规格:倒流防止器1个，蝶阀2个，水表1个，软接头1个，D110  3.连接形式:法兰 包含采购、运输及安装 | 套 | 1.00 |
| 6 | 塑料管 | 1.材质及规格:PE100.SDR17 1.6MPaD110  2.连接形式:热熔，含管件 3.挖管沟土方  4.沟底夯实  5.沟底回填细砂250mm厚  6.原土回填，多余土弃置1km以内  7.管沟尺寸及细砂回填方法详见图纸 包含采购、运输及安装 | m | 680.00 |
| 7 | 塑料管 | 1.材质及规格:PE100.SDR17 1.6MPaD32  2.连接形式:热熔，含管件 3.挖管沟土方  4.沟底夯实  5.沟底回填细砂250mm厚  6.原土回填，多余土弃置1km以内  7.管沟尺寸及细砂回填方法详见图纸 包含采购、运输及安装 | m | 240.00 |
| **四** | **排水管网** | **D110管线160米，D200管线120米，D300管线740米，井56座，化粪池1座 包含采购、运输及安装** |  |  |
| 1 | 混凝土井 | 1.名称:钢筋混凝土圆形污水检查井  2.尺寸:φ1000mmmm  3.井口:保温井口及铸铁井盖  4.沿用图集:新12S3，页B14包 含采购、运输及安装 | 座 | 56.00 |
| 2 | 化粪池 | 1.材质:钢筋混凝土13400\*3700\*2000mm  2.型号、规格:100m3 3.挖基坑土方  4.原土回填，多余土弃置1km以内  5.表面覆土1.5m厚包 含采购、运输及安装 | 座 | 1.00 |
| 3 | 塑料管 | 1.材质及规格:D110PVC管（双壁）  2.连接形式:黏接接口，含管件 3.挖管沟土方  4.沟底夯实  5.沟底回填细砂250mm厚  7.原土回填，多余土弃置1km以内  8.管沟尺寸及细砂回填方法详见图纸 包含采购、运输及安装 | m | 160.00 |
| 4 | 塑料管 | 1.材质及规格:排水用PE双壁波纹管DN200\*S2  2.连接形式:胶圈接口，含管件 3.挖管沟土方  4.沟底夯实  5.沟底回填细砂250mm厚  7.原土回填，多余土弃置1km以内  8.管沟尺寸及细砂回填方法详见图纸 包含采购、运输及安装 | m | 120.00 |
| 5 | 塑料管 | 1.材质及规格:排水用PE双壁波纹管DN300\*S2  2.连接形式:胶圈接口，含管件 3.挖管沟土方  4.沟底夯实  5.沟底回填细砂250mm厚  7.原土回填，多余土弃置1km以内  8.管沟尺寸及细砂回填方法详见图纸 包含采购、运输及安装 | m | 740.00 |
| **五** | **电气管网** | **变电站1座，配电柜6台，井11座，D200保护管158米，D160保护管670米，电缆共计长度2127米 包含采购、运输及安装** |  |  |
| 1 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:组合型成套箱式变电站  2.容量(kV?A):800KV·A  3.接地母线敷设热轧扁钢 Q235 50\*5，30米  4.密集型母线CCX-630A，5米  5.电缆支架150kg  6.干式变压器及外壳800kVA  7.具体做法详见图纸 包含采购、运输及安装 | 座 | 1.00 |
| 2 | 箱变站基础设施 | 1.做箱变基础、房子及周围围栏  2.做法详见图纸 包含采购、运输及安装 | 项 | 1.00 |
| 3 | 配电柜 | 1.名称:低压开关柜  2.型号:GGD-600\*1400\*400mm  3.基础形式、材质、规格:带混凝土基座及砼外包裹，做法详见图纸 包含采购、运输及安装 | 台 | 6.00 |
| 4 | 混凝土井 | 1.材料品种:钢筋混凝土电缆井  2.规格尺寸:1200\*2500\*2100  3.盖板材质、规格:砼井圈，铸铁井盖，带电缆井标识牌  4.内设电缆支架，接地线，拉力坏  5.详见图集新12D3-A60至A65页 包含采购、运输及安装 | 座 | 1.00 |
| 5 | 混凝土井 | 1.材料品种:钢筋混凝土电缆井  2.规格尺寸:1700\*2000\*2100  3.盖板材质、规格:砼井圈，铸铁井盖，带电缆井标识牌  4.内设电缆支架，接地线，拉力坏  5.详见图集新12D3-A60至A65页 包含采购、运输及安装 | 座 | 10.00 |
| 6 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管  2.型号:PVC-C  3.规格:D200  4.材质:塑料管挖管沟土方  5.沟底夯实  6.沟底回填细砂250mm厚  7.原土回填，多余土弃置1km以内  9.管沟尺寸及细砂回填方法详见图纸 10.管道包封混凝土强度等级:C30具体做法详见图纸 包含采购、运输及安装 | m | 158.00 |
| 7 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管  2.型号:PVC-C  3.规格:D160  4.材质:塑料管 5.沟底夯实  6.沟底回填细砂250mm厚  7.原土回填，多余土弃置1km以内  9.管沟尺寸及细砂回填方法详见图纸 10.管道包封混凝土强度等级:C30具体做法详见图纸 包含采购、运输及安装 | m | 670.00 |
| 8 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆  2.型号:YJV22-4\*240  3.规格:国标  4.材质:铜芯电缆  5.电压（kV):1kV 包含采购、运输及安装 | m | 164.00 |
| 9 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆  2.型号:YJV22-4\*120  3.规格:国标  4.材质:铜芯电缆  5.电压（kV):1kV 包含采购、运输及安装 | m | 710.00 |
| 10 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆  2.型号:YJV22-4\*35+1\*16  3.规格:国标  4.材质:铜芯电缆  5.电压（kV):1kV 包含采购、运输及安装 | m | 69.00 |
| 11 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆  2.型号:YJV22-5\*16  3.规格:国标  4.材质:铜芯电缆  5.电压（kV):1kV 包含采购、运输及安装 | m | 1184.00 |
| 12 | 系统调试 | 1.电力配电系统调试 | 项 | 1.00 |