|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 履带翻抛机 |  | 1、卧式螺旋翻抛结构、液压升降、履带行走；2、柴油机动力主输出；3、拉杆操作原地180°转弯调头；4、翻堆宽度≥3米、翻堆高度≥1-1.4米、处理能力1500-2000方/h；5、马力245自重6T外形尺寸：≥3500\*2000\*27006、智慧化操控系统，使用起来便捷安全； | 1 | 台 |
| 2 | 铲车料仓（含搅拌 装置） |  | 1、标准外形尺寸：≥1.5米\*3米、板厚4mm；2、出料端配置送料输送机；3、配置下料快慢的闸门装置：加装搅拌打散装置，防止堵料。功率KW：4+2.2 | 1 | 台 |
| 3 | 立式粉碎机 |  | 1、机体采用8mm的钢板2、内部采用特种耐磨链条3、出料细度在0.7mm.4、粉碎物料湿度≤40%，产量20t/h。功率KW：55 | 1 | 台 |
| 4 | 筛分机 |  | 1、筛分机进料口部分加防冲击网；2、筛网交接部位打加紧包箍；3、筛网采用耐磨不锈钢材质，耐腐蚀。4、筛网加装拍打装置、防止堵塞筛孔。 功率KW：11 | 1 | 台 |
| 5 | 输送机 |  | 1、皮带机机身槽钢为100毫米；2、托锟为重型加厚托辊；3、皮带为花纹5层布；传动为电动滚筒传动；功率KW：5.5 | 80 | 米 |
| 6 | 自动包装机 |  | 1、采用基恩士传感器精确计量；2、精确分析快、中、慢三档下料；3、缝包机头采用河北友田牌机头；4、采用深圳高科仪表，可包装20kg-50kg不等规格。功率KW：3 | 1 | 台 |
| 7 | 铲车（带驾驶室） |  | 四缸（490）57马力发动机，无级变速，四轮油刹铲斗1米5宽工程料斗整车长4.6米，宽1.5米，高1.8米，举升高度3米5，卸载高度2.6米，20.5－16宽轮胎载重量1吨，整机重量2吨左右半轴桥油刹，大臂2厘米厚 | 1 | 台 |
| 8 | 载货车 |  | 4X2驱动方式轴距:≥3400mm载货车箱长:3.3m五档手动变速箱车身尺寸:≥5.0mX1.7mX1.9m整车总量:1.3吨额定载重:≥1.4吨最高车速:≥110km/h能源类型:汽油货箱尺寸:≥3.3mX1.6mX0.3m准成人数:2人 | 1 | 辆 |
| 9 | 篷布 |  | 用于项目所有设备遮盖防尘 | 1 | 批 |