**主要技术参数**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拉杆箱 | 1.产品检测均按照《中华人民共和国轻工业行业标准》QB/T2155-2018执行。  2.合金材料硬壳结构旅行箱  款式：时尚休闲结实耐用  尺寸：20寸53\*28\*35cm;（2000个）  28寸72\*35\*48cm （2500个）  尺寸长宽高允许一厘米范围内的误差。  颜色：黑色、银灰色，薄荷绿，粉色  材质：PC抗压材质  开箱方式：全新下沉数字密码锁，拉链（达行业标准）。  轮子：4组（8个）飞机轮（内含轴承），纯橡胶360度自由旋转静音万向轮。  密码锁：下沉全新数字密码锁附箱体上。  拉杆：铝合金按压式拉杆；小、中号使用两节，大号使用一节。  把手：箱体三个拉手阻尼回弹；环保手把。  杯架：箱体后面附有杯架，  USB：箱体拉杆面板处有USB充电接口，可连接充电宝充电  里布：高档涤伦里布，带隐形拉链  内袋：涤纶多功能高档内网袋，干湿分离拉链袋。 | 4500 | 个 |  |
| 2 | 洗漱包 | **牙膏：**≥180g,符合GB/T 8372-2017、GB 22115-2008《牙膏用原料规范》明确禁用和限用成分(如三氯生、二甘醇等)等标准。  **牙刷：**软毛牙刷，符合GB19342-2013标准。  **牙刷缸子：**环保PP材质(符合GB4806.7-2016）  **毛巾：**吸水、抗菌、纯棉（符合GB/T22864-2020《毛巾》）；克重≥120g;尺寸≥72\*34cm  **拖鞋：**环保EVA材质，轻便、防滑、耐磨耐水（符合GB/T3807-2017EVA拖鞋行业标准）。  **香皂：**≥100g，符合QB/T2485-2023标准。  **洗漱包：**高密度尼龙面料，耐磨、抗撕裂，部分需防水涂层（如PU涂层）。气味控制：成品需通过GB/T28023-2011(异味检测）空包重量≤300g.  **洗发水：**≥500g/瓶,符合GB/T29679-2013标准。 | 2000 | 套 |  |
| 3 | 标识牌 | A4 幅面珠光纸，双面彩印(内容由甲方提供) | 4500 | 张 |  |