|  |  |
| --- | --- |
| **阿图什市玛纳斯文化传承保护建设项目（采购标段）技术规格、数量及质量要求** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
| 1 | 服务台 | 1.名称:成品定制服务台 2.台柜规格:2300\*3400mm（高、长） 3.备注:含木质台面、活动台面、石材台面、实木线条装饰、定制木质柜体、12厚阻燃板基层防腐木板饰面 | 个 | 1 |
| 2 | 桌椅 | 1.部位:定制成品桌椅 2.规格:一套含1长桌2长椅子 3.尺寸:桌子尺寸900\*1500mm（宽、长）椅子580\*1500mm（宽、长） 4.备注:甲方选型详效果图 | 套 | 6 |
| 3 | 柜台 | 1.名称:成品定制茶水柜 2.台柜规格:2400\*500mm（高、长） 3.备注:含LED硅胶灯带、定制成品烤漆板、定制成品烤漆板、15厚阻燃密度板基层细花白石材台面、定做成品柜门。甲方选型详效果图 | 个 | 12 |
| 4 | 柜台 | 1.名称:成品定制柜体 2.台柜规格:2400\*1380mm（高、长） 3.备注:含柜门、细花白石材台面、40\*40方管龙骨、高挡台下盆、花砖、等。甲方选型详效果图 | 个 | 12 |
| 5 | 柜台 | 1.名称:成品定制衣柜 2.台柜规格:2400\*1200mm（高、长） 3.备注:含LED暗藏灯带、30宽不锈钢挂衣杆、定制成品烤漆板。甲方选型详 | 个 | 15 |
| 6 | 室外疏散楼梯 | 1.部位:成品室外楼梯 2.由专业厂家设计安装 3.备注:1.栏杆扶手的高度不应小于1.10m,楼梯的净宽度不应小于0.90m、2.倾斜角度不应大于45°。踏高150MM,踏宽300MM、3.梯段和平台均应采用花纹钢板不燃材料制作,做防火处理。平台的耐火极限不应低于 1.00h,梯段的耐火极限不应低于2.5h、4.通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,并应向外开启、5.除疏散门外,楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口、疏散门不应正对梯段、室外疏散楼梯防火构造应满足《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版) 第6.4.5条,踏高踏宽应满足《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)第6.7.10条 | 座 | 1 |
| 7 | 电锅炉 | 1.名称:电锅炉 2.功率:80kw | 台 | 2 |
| 8 | 电锅炉 | 1.名称:电锅炉 2.功率:32kw | 台 | 1 |
| 9 | 全自动软化水处理设备 | 1.名称:全自动软化水处理设备 | 台 | 1 |
| 10 | 空调 | 1.名称:空调 2.空调类型:壁挂式 3.功率:2P 4.备注:一级能效、冷暖电铺。 | 台 | 13 |
| 11 | 空调 | 1.名称:空调 2.空调类型:壁挂式 3.功率:1.5P 4.备注:一级能效、冷暖电铺。 | 台 | 1 |
| 12 | 空调 | 1.名称:空调 2.空调类型:立柜式 3.功率:3P 4.备注:一级能效、冷暖电铺。 | 台 | 2 |
| 13 | 多孔砖柱 | 1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖柱 2.柱类型:方形 3.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DMM5 | m3 | 0.26 |
| 14 | 块料墙面 | 1.墙体类型:墙砖 2.面层材料品种、规格、颜色:6~10厚仿古砖 | m2 | 9.36 |
| 15 | 砌块墙 | 1.部位:GRC隔墙 2.厚度:120mm厚 3.墙体类型:内墙 4.砂浆强度等级:专用砂浆 | m3 | 30.93 |
| 16 | 混凝土梁外包板 | 1.部位:包梁 2.构件板厚:12厚阻燃板基层木饰面 | m2 | 54.61 |
| 17 | 吊顶天棚 | 1.部位:一层顶面 2.12厚阻燃板基层防腐木板饰面 | m2 | 96.8 |
| 18 | 柜台 | 1.名称:成品定制地柜 2.台柜规格:5300\*800\*520（长、高、宽） 3.备注:含LED暗藏灯带、30宽不锈钢挂衣杆、定制成品烤漆板。甲方选型详效果图 | 个 | 1 |
| 19 | 柜台 | 1.名称:成品定制吊柜 2.台柜规格:3300\*900\*400mm（长、高、宽） 3.备注:含LED暗藏灯带、30宽不锈钢挂衣杆、定制成品烤漆板。甲方选型详效果图 | 个 | 1 |
| 20 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:一层至二层成品定制栏杆及扶手 2.颜色:甲方自选 3.高度：1100mm | m | 6.68 |
| 21 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:木工板（门头） 2.面层材料品种、规格、颜色:铝塑板 | m2 | 30 |
| 22 | 泡沫塑料字 | 1.镌字材料品种、颜色:亚克力字带光效（门头） 2.字体规格:900\*900mm | 个 | 20 |
| 23 | 定做民族装饰布 | 1.部位:定做民族风装饰布 2.规格尺寸:（2540\*1170mm）长宽 | m2 | 47.46 |
| 24 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.名称:换新窗（带窗套） 2.窗代号及洞口尺寸:1700\*1700mm 3.框、扇材质:断桥隔热铝合金 4.备注:含制作、安装、运输、五金等费用 | 樘 | 17 |
| 25 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.名称:换新窗（带窗套） 2.窗代号及洞口尺寸:1100\*1100mm 3.框、扇材质:断桥隔热铝合金 4.备注:含制作、安装、运输、五金等费用 | 樘 | 8 |
| 26 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.名称:换新窗（带窗套） 2.窗代号及洞口尺寸:1000\*1000mm 3.框、扇材质:断桥隔热铝合金 4.备注:含制作、安装、运输、五金等费用 | 樘 | 2 |
| 27 | 钢质防火门 | 1.名称:钢制防火门 2.门代号及洞口尺寸:FHM乙1222（1200\*2200） 3.备注:含制作、安装、运输、五金等费用 | 樘 | 3 |
| 28 | 块料楼地面 | 1.部位:楼面 2.规格尺寸:600\*600mm 3.面层:仿古砖拼色 | m2 | 382.09 |
| 29 | 块料楼地面 | 1.部位:楼面 2.规格尺寸:600\*600mm 3.面层:民族花砖 | m2 | 51.19 |
| 30 | 块料楼地面 | 1.部位:楼面 2.规格尺寸:300\*300mm 3.面层:防滑砖 | m2 | 78.32 |
| 31 | 石材楼地面 | 1.部位:楼面 2.面层:砂岩石材 | m2 | 13.44 |
| 32 | 石材楼地面 | 1.部位:楼面 2.面层:黑色砖过门石 | m2 | 6.86 |
| 33 | 屋面木基层 | 1.望板材料种类、厚度:12厚防火阻燃板 | m2 | 698.34 |
| 34 | 石材楼梯面层 | 1.部位:楼梯面层 2.米色石材踏步（厚度25mm） | m2 | 9.43 |
| 35 | 木质门带套 | 1.名称:成品木质门(带门套) 2.门代号及洞口尺寸:1000\*2400mm 3.备注:含制作、安装、运输、五金等费用 | 樘 | 9 |
| 36 | 木质门带套 | 1.名称:成品木质门(带门套) 2.门代号及洞口尺寸:1200\*2600mm 3.备注:含制作、安装、运输、五金等费用 | 樘 | 2 |
| 37 | 木质门带套 | 1.名称:成品木质门(带门套) 2.门代号及洞口尺寸:800\*2400mm 3.备注:含制作、安装、运输、五金等费用 | 樘 | 4 |
| 38 | 石材窗台板 | 1.部位:窗台板 2.窗台板材质、规格、颜色:15厚阻燃密度板基层细花白石材台面 | m2 | 6.02 |
| 39 | 抹灰面油漆 | 1.部位:内墙面 2.种类:米色质感漆 | m2 | 1250.31 |
| 40 | 块料墙面 | 1.部位:标准间有水房间内墙 2.200\*200mm釉面砖 | m2 | 298.92 |
| 41 | 木质踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.材质:成品木质踢脚线 | m | 432.02 |
| 42 | 玻璃隔断 | 1.名称:玻璃隔断 2.6+6钢化夹胶玻璃 3.备注含基础（胶垫、玻璃胶、石材、U形槽3mm厚）、顶面（50角码、40X40方管、铝锰合金夹(专业厂家定做)、埃特板刷防水乳胶漆） | m2 | 54.72 |
| 43 | 镜面玻璃 | 1.部位:定制成品银镜 2.规格尺寸：1380\*1000mm | m2 | 16.56 |
| 44 | 墙面装饰板 | 1.部位:内墙 2.12厚纸面石膏板定制背胶风景画 3.备注:甲方选型详效果图 | m2 | 77.06 |
| 45 | 墙面装饰板 | 1.部位:内墙 2.12厚中密度防火阻燃板 3.木饰面板 4.备注:含40\*25方管 | m2 | 21.86 |
| 46 | 墙面装饰板 | 1.部位:床头 2.灰色皮革内填充海绵 | m2 | 18.87 |
| 47 | 木质装饰线 | 1.部位:木质装饰线条 2.线条材料品种、规格、颜色:50mm宽 | m | 94.4 |
| 48 | 电视 | 1.名称:电视机 2.规格:50寸 3.备注:4K 60Hz AI远场语音 LED电视 | 台 | 12 |
| 49 | 窗帘 | 1.部位:窗帘 2.规格尺寸:高2.5米（宽2~5米） 3.备注:甲方选型详效果图 | m | 100 |
| 50 | 成品挂画 | 1.部位:成品挂画 2.规格尺寸:1500\*3500mm 3.备注:定制成品挂画 | m2 | 10.5 |
| 51 | 沙发 | 1.名称:成品定制沙发 2.尺寸:1800\*800mm 3.规格:3座 4.备注:甲方选型详效果图 | 套 | 1 |
| 52 | 沙发 | 1.名称:成品定制沙发（单人） 2.尺寸:500\*500mm 3.规格:1座 4.备注:甲方选型详效果图 | 套 | 11 |
| 53 | 床头柜 | 1.部位:成品定制床头柜 2.规格:一套一个（500\*500\*500mm） 3.备注:甲方选型详效果图 | 套 | 11 |
| 54 | 单人床 | 1.部位:成品定制单人床 2.规格尺寸:2000\*1200mm（长、宽） 3.备注:甲方选型详效果图 | 套 | 22 |
| 55 | 双人床 | 1.部位:成品定制双人床 2.规格尺寸:2000\*1800mm（长、宽） 3.备注:一套含两个床头柜。甲方选型详效果图 | 套 | 2 |
| 56 | 木质造型 | 1.名称:木质半圆形造型 2.尺寸:直径800mm | 套 | 10 |
| 57 | 金属门窗拆除 | 1.部位:拆除旧窗 2.门窗洞口尺寸:1800\*1500mm | 樘 | 4 |
| 58 | 金属门窗拆除 | 1.部位:拆除旧窗 2.门窗洞口尺寸:1800\*1800mm | 樘 | 2 |
| 59 | 金属门窗拆除 | 1.部位:拆除旧窗 2.门窗洞口尺寸:1800\*2400mm | 樘 | 1 |
| 60 | 金属门窗拆除 | 1.部位:拆除旧窗 2.门窗洞口尺寸:1800\*3000mm | 樘 | 1 |
| 61 | 金属门窗拆除 | 1.部位:拆除旧窗 2.门窗洞口尺寸:1700\*1700mm | 樘 | 17 |
| 62 | 金属门窗拆除 | 1.部位:拆除旧窗 2.门窗洞口尺寸:1100\*1100mm | 樘 | 8 |
| 63 | 金属门窗拆除 | 1.部位:拆除旧窗 2.门窗洞口尺寸:1000\*1000mm | 樘 | 2 |
| 64 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:焊接钢管 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:根据施工图纸及施工质量验收规范的要求做水压及冲洗试验， 6.保温:采用离心玻璃棉管壳保温60mm 7.油漆:均涂防锈底漆两遍，再涂乳白色调调合漆二道。 | m | 13.52 |
| 65 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:焊接钢管 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:根据施工图纸及施工质量验收规范的要求做水压及冲洗试验， 6.保温:采用离心玻璃棉管壳保温50mm 7.油漆:均涂防锈底漆两遍，再涂乳白色调调合漆二道。 | m | 31.9 |
| 66 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:焊接钢管 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:根据施工图纸及施工质量验收规范的要求做水压及冲洗试验， 6.保温:采用离心玻璃棉管壳保温50mm 7.油漆:均涂防锈底漆两遍，再涂乳白色调调合漆二道。 | m | 50.5 |
| 67 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:焊接钢管 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:根据施工图纸及施工质量验收规范的要求做水压及冲洗试验， 6.保温:采用离心玻璃棉管壳保温50mm 7.油漆:均涂防锈底漆两遍，再涂乳白色调调合漆二道。 | m | 3.5 |
| 68 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:焊接钢管 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:根据施工图纸及施工质量验收规范的要求做水压及冲洗试验， 6.保温:采用离心玻璃棉管壳保温50mm 7.油漆:均涂防锈底漆两遍，再涂乳白色调调合漆二道。 | m | 275.73 |
| 69 | 钢制散热器 | 1.名称:散热器 2.型号、规格:XB-GLS-600型钢铝复合散热器 3.安装方式:(供回水温度为95~70℃时,△t=64.5℃,154.1W/柱)。 4.备注:含手动放气阀等部件 | 片 | 533 |
| 70 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 | 个 | 16 |
| 71 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN25 | 个 | 24 |
| 72 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 | 个 | 2 |
| 73 | 螺纹阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN50 | 个 | 1 |
| 74 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN40 | 个 | 6 |
| 75 | 螺纹阀门 | 1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN25 | 个 | 7 |
| 76 | 地板辐射采暖 | 1.名称:地暖盘管 2.管道材质、规格:采用耐热聚乙烯管(PE-RT),地盘管管径为∅20,使用条件四级S4,壁厚不得小于2.0mm | m | 2425 |
| 77 | 地板辐射采暖 | 1.工程部位:楼地面 2.隔离层 3.低碳钢丝网 4.聚苯板保温层20mm 5.铝箔 | m2 | 607.55 |
| 78 | 热媒集配装置 | 1.名称:分集水器 2.材质:铜制 3.规格:二进二出 | 台 | 1 |
| 79 | 热媒集配装置 | 1.名称:分集水器 2.材质:铜制 3.规格:三进三出 | 台 | 1 |
| 80 | 热媒集配装置 | 1.名称:分集水器 2.材质:铜制 3.规格:四进四出 | 台 | 3 |
| 81 | 热媒集配装置 | 1.名称:分集水器 2.材质:铜制 3.规格:五进五出 | 台 | 2 |
| 82 | 配电箱 | 1.名称:Y1箱 2.安装方式:注: (1).箱体明装,底边距地1.5m安装,防护等级IP33; (2).箱体尺寸厂家提供; (3).消防用电设备设置”消防专用”标志。 (4).火灾时主电源断电后,灯具自行强制点亮。 (5).蓄电池达到使用寿命周期后放电时间60min。 | 台 | 1 |
| 83 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.规格:国标 | m | 422.3 |
| 84 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.规格:JDG20 | m | 211.15 |
| 85 | 普通灯具 | 1.名称:应急照明疏散灯 2.型号:DC36V-6W 3.类型:吸顶安装 | 套 | 5 |
| 86 | 普通灯具 | 1.名称:应急照明疏散灯 2.型号:DC36V-6W 3.类型:距地2.4m安装 | 套 | 3 |
| 87 | 普通灯具 | 1.名称:安全出口指示灯(中型LED灯) 2.型号:DC36V-1W 3.类型:门上0.15米 | 套 | 6 |
| 88 | 普通灯具 | 1.名称:楼层指示灯(中型LED灯) 2.型号:DC36V-1W 3.类型:距地2.4米 | 套 | 2 |
| 89 | 普通灯具 | 1.名称:单方向出口方向灯(中型LED灯) 2.型号:DC36V-1W 3.类型:距地0.5m安装 | 套 | 14 |
| 90 | 普通灯具 | 1.名称:复合信息标志灯(中型LED灯) 2.型号:DC36V-1W 3.类型:距地3.0m安装 | 套 | 5 |
| 91 | 配电箱 | 1.名称:AL1箱2. 型号:Ue=380V/220V Pe=22.15KW Kx=0.7 Pjs=15.51KW COSφ=0.9 Ijs=26.67A | 台 | 1 |
| 92 | 配电箱 | 1.名称:AL2箱 2.型号:Ue=380V/220V Pe=28.89KW Kx=0.7 Pjs=20.22KW COSφ=0.9 Ijs=33.33A | 台 | 1 |
| 93 | 配电箱 | 1.名称:KF1箱 2.型号:Ue=220V Pe=3.67KW Kx=0.8 Pjs=2.94KW COSφ=0.9 Ijs=16.79A | 台 | 12 |
| 94 | 端子箱 | 1.名称:局部等电位端子箱 | 台 | 14 |
| 95 | 照明开关 | 1.名称:单联单控翘板开关 2.材质:86系列（优质，甲方选型；详效果图） 3.规格:250V 10A 4.安装方式:墙壁式 | 个 | 12 |
| 96 | 照明开关 | 1.名称:双联双控翘板开关 2.材质:86系列（优质，甲方选型；详效果图） 3.规格:250V 10A 4.安装方式:墙壁式 | 个 | 6 |
| 97 | 照明开关 | 1.名称:单极翘板开关 2.材质:86系列（优质，甲方选型；详效果图） 3.规格:250V 10A 4.安装方式:墙壁式 | 个 | 8 |
| 98 | 照明开关 | 1.名称:双极翘板开关 2.材质:86系列（优质，甲方选型；详效果图） 3.规格:250V 10A 4.安装方式:墙壁式 | 个 | 56 |
| 99 | 照明开关 | 1.名称:三极翘板开关 2.材质:86系列（优质，甲方选型；详效果图） 3.规格:250V 10A 4.安装方式:墙壁式 | 个 | 7 |
| 100 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.材质:86系列（优质，甲方选型；详效果图） 3.规格:250V 16A 4.安装方式:带保护门墙壁式安全型插座 | 个 | 13 |
| 101 | 插座 | 1.名称:照明插座 2.材质:86系列（优质，甲方选型；详效果图） 3.规格:250V 16A 五孔 4.安装方式:带保护门墙壁式安全型插座 | 个 | 126 |
| 102 | 插座 | 1.名称:照明插座 2.材质:86系列（优质，甲方选型；详效果图） 3.规格:250V 16A 带USB充电接口 4.安装方式:带保护门墙壁式安全型插座 | 个 | 15 |
| 103 | 其他电器 | 1.名称:“请勿打扰”开关 2.规格:86系列(250V 10A) 3.安装方式:墙壁式 | 个 | 12 |
| 104 | 其他电器 | 1.名称:“插卡取电”开关 2.规格:86系列(250V 10A) 3.安装方式:墙壁式 | 个 | 12 |
| 105 | 其他电器 | 1.名称:门铃 2.规格:1×1W 3.安装方式:墙壁式 | 个 | 12 |
| 106 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 2.型号:1×12W LED光源 电子整流 3.规格:（优质，甲方选型；详效果图） 4.类型:嵌入式 | 套 | 160 |
| 107 | 普通灯具 | 1.名称:射灯 2.型号:1×12W LED光源 电子整流 3.规格:（优质，甲方选型；详效果图） 4.类型:嵌入式 | 套 | 30 |
| 108 | 普通灯具 | 1.名称:格栅射灯 2.型号:2×12W LED光源 电子整流 3.规格:（优质，甲方选型；详效果图） 4.类型:嵌入式 | 套 | 24 |
| 109 | 普通灯具 | 1.名称:集成吊顶灯 2.型号:1×12W LED光源 电子整流 3.规格:300\*300（优质，甲方选型；详效果图） 4.类型:嵌入式 | 套 | 5 |
| 110 | 普通灯具 | 1.名称:夜行灯 2.型号:1\*1W LED光源 电子整流 3.规格:（优质，甲方选型；详效果图） 4.类型:墙壁式 | 套 | 12 |
| 111 | 普通灯具 | 1.名称:水晶灯 2.型号:LED光源 电子整流 3.规格:（优质，甲方选型；详效果图） 4.类型:吸顶 | 套 | 15 |
| 112 | 普通灯具 | 1.名称:吊灯（1楼大厅） 2.型号:LED光源 电子整流 3.规格:（优质，甲方选型；详效果图） 4.类型:嵌入式 | 套 | 15 |
| 113 | 接线盒 | 1.名称:强电、弱电接线盒 | 个 | 609 |
| 114 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-BYJ-4\*16+E16 3.规格:国标 | m | 30 |
| 115 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-BYJ-4\*25+E16 3.规格:国标 | m | 50 |
| 116 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:JDG50 | m | 80 |
| 117 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2 3.规格:国标 | m | 3937.31 |
| 118 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB-BYJ-4mm2 3.规格:国标 | m | 1637.3 |
| 119 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-4mm2 3.规格:国标 | m | 567.36 |
| 120 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB-BYJ-6mm2 3.规格:国标 | m | 770.61 |
| 121 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.规格:JDG40 | m | 59.69 |
| 122 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.规格:JDG32 | m | 63.13 |
| 123 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.规格:JDG25 | m | 653.6 |
| 124 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.规格:JDG20 | m | 768.24 |
| 125 | 桥架 | 1.名称:金属线槽 2.规格:XQJ-C-01A,100\*50 3.类型:不同的配电系统加装防火隔板隔离 (槽盒内导线每多于30根加装一道防火隔板) | m | 83.01 |
| 126 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.规格:260\*260mm | 台 | 24 |
| 127 | 接线箱 | 1.名称:接线箱 | 个 | 2 |
| 128 | 桥架 | 1.名称:金属线槽 2.规格:XQJ-C-01A,100\*50 3.类型:不同的配电系统加装防火隔板隔离 (槽盒内导线每多于30根加装一道防火隔板) | m | 85.57 |
| 129 | 电视、电话插座 | 1.名称:数据插座 2.底盒材质、规格:两个数据模块 3.安装方式:墙壁式 | 个 | 26 |
| 130 | 电视、电话插座 | 1.名称:语音插座 2.底盒材质、规格:一个语音模块 3.安装方式:墙壁式 | 个 | 26 |
| 131 | 监控摄像机 | 1.类型:监控摄像头 2.规格、型号:单头 枪头 像素400W 3.支架形式:墙面固定式 POE供电模式 | 台 | 13 |
| 132 | 其他电器 | 1.名称:无线AP发射器 2.规格:一个数据模块 3.安装方式:天棚嵌入式 POE供电模式 | 个 | 4 |
| 133 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.规格:JDG40 | m | 7 |
| 134 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.规格:JDG25 | m | 158.66 |
| 135 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.规格:JDG32 | m | 117.83 |
| 136 | 双绞线缆 | 1.名称:网络 2.线缆对数:UTP-6-4(2\*0.5) | m | 2312.8 |
| 137 | 塑料管 | 1.安装部位:室内-生活冷水管 2.介质:采用WEIXING-PPR冷水管S4级 3.材质、规格:De63 4.连接形式:热熔粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:根据施工图纸及施工质量验收规范的要求做水压及冲洗消毒试验， | m | 31.32 |
| 138 | 塑料管 | 1.安装部位:室内-生活冷水管 2.介质:采用WEIXING-PPR冷水管S4级 3.材质、规格:De50 4.连接形式:热熔粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:根据施工图纸及施工质量验收规范的要求做水压及冲洗消毒试验， | m | 9.95 |
| 139 | 塑料管 | 1.安装部位:室内-生活冷水管 2.介质:采用WEIXING-PPR冷水管S4级 3.材质、规格:De40 4.连接形式:热熔粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:根据施工图纸及施工质量验收规范的要求做水压及冲洗消毒试验， | m | 9.52 |
| 140 | 塑料管 | 1.安装部位:室内-生活冷水管 2.介质:采用WEIXING-PPR冷水管S4级 3.材质、规格:De32 4.连接形式:热熔粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:根据施工图纸及施工质量验收规范的要求做水压及冲洗消毒试验， | m | 39 |
| 141 | 塑料管 | 1.安装部位:室内-生活冷水管 2.介质:采用WEIXING-PPR 冷水管S4级 3.材质、规格:De25 4.连接形式:热熔粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:根据施工图纸及施工质量验收规范的要求做水压及冲洗消毒试验， | m | 133.89 |
| 142 | 塑料管 | 1.安装部位:室内-生活冷水管 2.介质:采用WEIXING-PPR冷水管S4级 3.材质、规格:De20 4.连接形式:热熔粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:根据施工图纸及施工质量验收规范的要求做水压及冲洗消毒试验， | m | 147.03 |
| 143 | 塑料管 | 1.安装部位:室内-生活热水管 2.介质:采用WEIXING-PPR热水管S4级 3.材质、规格:De63 4.连接形式:热熔粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:根据施工图纸及施工质量验收规范的要求做水压及冲洗消毒试验， | m | 45.76 |
| 144 | 塑料管 | 1.安装部位:室内-生活热水管 2.介质:采用WEIXING-PPR热水管S4级 3.材质、规格:De50 4.连接形式:热熔粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:根据施工图纸及施工质量验收规范的要求做水压及冲洗消毒试验， | m | 5.9 |
| 145 | 塑料管 | 1.安装部位:室内-室内-生活热水管 2.介质:采用WEIXING-PPR热水管S4级 3.材质、规格:De40 4.连接形式:热熔粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:根据施工图纸及施工质量验收规范的要求做水压及冲洗消毒试验， | m | 40.8 |
| 146 | 塑料管 | 1.安装部位:室内-生活热水管 2.介质:采用WEIXING-PPR热水管S4级 3.材质、规格:De32 4.连接形式:热熔粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:根据施工图纸及施工质量验收规范的要求做水压及冲洗消毒试验， | m | 54.7 |
| 147 | 塑料管 | 1.安装部位:室内-生活热水管 2.介质:采用WEIXING-PPR热水管S4级 3.材质、规格:De25 4.连接形式:热熔粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:根据施工图纸及施工质量验收规范的要求做水压及冲洗消毒试验， | m | 128.8 |
| 148 | 塑料管 | 1.安装部位:室内-生活热水管 2.介质:采用WEIXING-PPR热水管S4级 3.材质、规格:De20 4.连接形式:热熔粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:根据施工图纸及施工质量验收规范的要求做水压及冲洗消毒试验， | m | 94.9 |
| 149 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:ARVX-16 | 个 | 14 |
| 150 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:全铜质 3.规格、压力等级:DN25 | 个 | 29 |
| 151 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:全铜质 3.规格、压力等级:DN32 | 个 | 2 |
| 152 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:全铜质 3.规格、压力等级:DN40 | 个 | 5 |
| 153 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:全铜质 3.规格、压力等级:DN50 | 个 | 1 |
| 154 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:全铜质 3.规格、压力等级:DN63 | 个 | 9 |
| 155 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:全铜质 3.规格、压力等级:DN40 | 个 | 1 |
| 156 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:全铜质 3.规格、压力等级:DN63 | 个 | 1 |
| 157 | 螺纹阀门 | 1.类型:倒流防止器 2.材质:全铜质 3.规格、压力等级:DN63 | 个 | 1 |
| 158 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:钢制 3.规格:DN200 | 个 | 2 |
| 159 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:HTPP 3S聚丙烯静音排水管 3.材质、规格:DN160 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:根据施工图纸及施工质量验收规范的要求做通球灌水试验， | m | 7.35 |
| 160 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:HTPP 3S聚丙烯静音排水管 3.材质、规格:DN110 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:根据施工图纸及施工质量验收规范的要求做通球灌水试验， | m | 7.35 |
| 161 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:HTPP 3S聚丙烯静音排水管 3.材质、规格:DN160 4.连接形式:承插式胶圈密封柔性连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:根据施工图纸及施工质量验收规范的要求做通球灌水试验， | m | 58.33 |
| 162 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:HTPP 3S聚丙烯静音排水管 3.材质、规格:DN110 4.连接形式:承插式胶圈密封柔性连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:根据施工图纸及施工质量验收规范的要求做通球灌水试验， | m | 234.8 |
| 163 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:HTPP 3S聚丙烯静音排水管 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:承插式胶圈密封柔性连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:根据施工图纸及施工质量验收规范的要求做通球灌水试验， | m | 13.14 |
| 164 | 铸铁管 | 1.安装部位:通气管 2.介质:机制铸铁管 3.材质、规格:DN110 4.连接形式:承插式胶圈密封柔性连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:根据施工图纸及施工质量验收规范的要求做通球灌水试验， | m | 14 |
| 165 | 大便器 | 1.名称:坐便器 2.规格、类型:优质节水型 3.组装形式:（优质，甲方选型；详效果图） 4.附件名称、数量:含泄水阀等部件 | 组 | 12 |
| 166 | 洗脸盆 | 1.材质:洗脸盆 2.规格、类型:优质节水型 3.组装形式:（优质，甲方选型；详效果图） 4.附件名称、数量:含泄水阀、存水弯等部件，公共部位洗手盆采用感应式水嘴 | 组 | 12 |
| 167 | 洗涤盆 | 1.名称:洗菜池 2.规格、类型:优质节水型 3.组装形式:（优质，甲方选型；详效果图） 4.附件名称、数量:含泄水阀、存水弯等部件， | 组 | 2 |
| 168 | 淋浴器 | 1.材质、规格:淋浴器 2.组装形式:优质节水型 3.附件名称、数量:（优质，甲方选型；详效果图） | 套 | 12 |
| 169 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:水龙头 2.规格、类型:DN25 3.组装形式:（优质，甲方选型；详效果图） | 组 | 15 |
| 170 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:清扫口 2.规格、类型:DN160 3.组装形式:（优质，甲方选型；详效果图） | 组 | 3 |
| 171 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:清扫口 2.规格、类型:DN110 3.组装形式:（优质，甲方选型；详效果图） | 组 | 10 |
| 172 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:地漏 2.规格、类型:DN75 3.组装形式:（优质，甲方选型；详效果图） | 组 | 12 |
| 173 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:地漏 2.规格、类型:DN50 3.组装形式:（优质，甲方选型；详效果图） | 组 | 12 |
| 174 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:通气帽 2.型号、规格:DN110 | 个 | 7 |
| 175 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:检查口 2.型号、规格:DN110 | 个 | 14 |
| 176 | 吊顶天棚 | 1.部位:一层顶面 2.T 型轻钢次龙骨 TB24X28，间距 600，与主龙骨插接 3.T 型轻钢主龙骨 TB24X28，间距≤1200，用挂件与承载龙骨 联结 4.U 型轻钢覆承载龙骨 CB50X20，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.纸面石膏板 600X600，与配套专用龙骨固定 | m2 | 161.83 |
| 177 | 抹灰面油漆 | 1.部位:吊顶 2.乳胶漆两遍 3.满挂腻子两遍 | m2 | 161.83 |
| 178 | 吊顶天棚 | 1.部位:一层顶面 2.面层 :6~10厚埃特板 | m2 | 166.44 |
| 179 | 抹灰面油漆 | 1.部位:埃特板面 2.防水乳胶漆两遍 3.满挂腻子两遍 | m2 | 161.83 |
| 180 | 隔油池 | 1.名称:隔油器 | 座 | 1 |
| 181 | 配线 | 1.名称:管内穿线（门头） 2.规格:BV-2.5mm2 3.材质:铜芯 | m | 86.2 |
| 182 | 配管 | 1.名称:电线管（门头） 2.规格:KBG20 3.配置形式:暗配 | m | 28.2 |
| 183 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:∅160 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:详设计（含普通支架及抗震支架、软接头等部件），满足施工图纸及施工质量验收规范要求 | m2 | 64.4 |
| 184 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:∅110 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:详设计（含普通支架及抗震支架、软接头等部件），满足施工图纸及施工质量验收规范要求 | m2 | 106 |
| 185 | 塑料通风管道 | 1.名称:通风管道 2.形状:圆形 3.材质:U-PVC塑料管 4.规格:∅110 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:详设计（含普通支架及抗震支架、软接头等部件），满足施工图纸及施工质量验收规范要求 | m2 | 6.5 |
| 186 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:∅110 | 个 | 13 |
| 187 | 碳钢罩类 | 1.名称:无动力防风雨帽 2.规格:∅160 | 个 | 13 |
| 188 | 风扇 | 1.名称:直流静音型排气扇 2.型号:风量：100m³/h 全压：90pa 电机功率：0.038kw 噪声值：20dB(A) 单位风量耗功率： 0.05W/(m³/h) 风机总效率：65% 3.安装方式:备注：自带止回阀，客房卫生间 | 台 | 12 |
| 189 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:根据施工图纸及施工质量验收规范的要求做水压及冲洗试验， | m | 28.43 |
| 190 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:根据施工图纸及施工质量验收规范的要求做水压及冲洗试验， | m | 12.2 |
| 191 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓 2.安装方式:消火栓箱尺寸800X650X240mm,箱内配SNA25型消火栓,JP50.8-19型自救式消防卷盘,安装详新12S6-21(甲型)。 | 套 | 4 |
| 192 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动放气阀 2.规格、压力等级:DN25 | 个 | 2 |
| 193 | 螺纹阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN32 | 个 | 2 |
| 194 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN32 | 个 | 2 |
| 195 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN32 | 个 | 1 |
| 196 | 民族花纹装饰 | 1.部位:外立面 2.规格尺寸:18360mm | m2 | 6.24 |
| 197 | 门头 | 1.钢材品种、规格:40\*60mm镀锌方钢 2.安装高度:4.5米 3.备注:含基础、钢结构、钢柱、钢梁等 | 项 | 1 |
| 198 | 抹灰面油漆 | 1.部位:外墙面（真石漆外墙面具体外置详立面） 2.罩面涂料一遍 3.涂饰面层涂料二道（透明） 4.喷主层涂料（透明） 5.喷底层涂料 6.满刮柔性耐水腻子找平 | m2 | 67.72 |
| 199 | 螺纹阀门 | 1.类型:倒流防止器 2.规格、压力等级:DN32 | 个 | 1 |