**（2包）参数**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **克孜勒苏柯尔克孜自治州草原高、中火险区建设项目（附属设施采购）（阿图什市）** | | | | | | | | |
| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 | 所属行业 |
| 1 | 铁艺围栏 | 1. 铁艺围栏高1.5米； 2. 横管1.5厚不锈钢40\*40mm 3. 警示牌四块60\*80cm | 160 | 米 |  |  | 5座LWT | 工业 |
| 2 | 铁丝网 | 不锈钢刀片刺绳，2.88mm丝径 | 160 | 米 |  |  | 工业 |
| 3 | 不锈钢门 | 不锈钢简易大门，1m\*1,5m | 5 | 樘 |  |  | 工业 |
| 4 | 铁艺围栏 | 1. 铁艺围栏高1.5米； 2. 横管1.5厚不锈钢40\*40； 3. 含c30混凝土立柱；   4、含沙子、水泥等安装辅材 | 135 | 米 |  |  | 3座防火检查站 | 建筑业 |
| 5 | 铁艺大门 | 1. 铁艺大门1.8m\*3.5m； 2. 含实心砖柱； 3. 含c30混凝土立柱；   4、含安装沙子、水泥等辅材 | 3 | 樘 |  |  | 建筑业 |
| 6 | 防盗窗 | 1.7m\*2m塑钢断桥金属窗 | 21 | 个 |  |  | 工业 |
| 7 | 围墙 | 1. 复合型围墙，围栏高2.25米； 2. 横管3.5厚铝合金40\*40； 3. 立管3,5厚50\*50；含c30混凝土立柱；   4、含沙子、水泥等安装辅材 | 55.73 | 米 |  |  | 物资储备库 | 建筑业 |
| 8 | 防盗窗 | 2.6m\*2.2m塑钢断桥金属窗 | 6 | 个 |  |  | 工业 |
| 9 | 窗帘 | 2.6m\*2.2m | 6 | 个 |  |  | 工业 |
| 10 | 400W像素室外枪机 | ‌产品类型‌：网络摄像机 ‌产品功能‌：红外灯 ‌成像器件‌：1/3英寸Progressive Scan CMOS ‌有效像素‌：400万 ‌镜头参数‌：4mm，水平视场角78.8°，垂直视场角37.5° ‌分辨率‌：2560×1440 ‌压缩格式‌：H.264 ‌视频帧率‌：25fps ‌网络接口‌：1个RJ45，10M/100M自适应以太网口 ‌防护等级‌：IP66 ‌电源电压‌：DC 12V，0.75A ‌电源功率‌：9W ‌环境温度‌：-30-60℃，湿度小于95%（无凝结） 动态侦测支持,最低照度0.005Lux@(F1.0, AGC ON)，0 Lux with Light 电子快门1-3/10000秒 其他性能包括旋转、镜像、视频遮盖、心跳、密码保护、水印、IP地址过滤、像素计算器 | 9 | 台 |  |  | 物资储备库（监控） | 工业 |
| 11 | 摄像头支架 | 508支架 中白鸦（100） | 9 | 个 |  |  | 工业 |
| 12 | 摄像头电源适配器 | 室外电源适配器（白色）12V2A | 12 | 个 |  |  | 工业 |
| 13 | 硬盘录像机 | 4盘位录像机支持公安网连接 | 1 | 台 |  |  | 工业 |
| 14 | 硬盘 | 工业级8T，3.5英寸，转速5400，高速缓存64MB | 6 | 块 |  |  | 工业 |
| 15 | 监控显示器 | 黑 24寸 | 3 | 台 |  |  | 工业 |
| 16 | 网线 | CAT6 | 3 | 箱 |  |  | 工业 |
| 17 | 8口千兆交换机 | ‌产品类型‌：企业级交换机 ‌传输速率‌：10/100/1000Mbps ‌背板带宽‌：10Gbps ‌包转发率‌：10Mbps:14880pps；100Mbps:148800pps；1000Mbps:1488000pps ‌MAC地址表‌：2K ‌端口数量‌：5个 ‌端口描述‌：5个10/100/1000M电口 ‌传输模式‌：全双工/半双工自适应 ‌电源电压‌：外置，DC 5.0V/600mA ‌电源功率‌：额定功率≤2.5W | 3 | 台 |  |  | 工业 |
| 18 | 院子地坪 | 混凝土等级C35,20mm厚 | 670.23 | 平方 |  |  | 物资储备库 | 建筑业 |
| 19 | 护坡地坪 | 混凝土等级C25,20mm厚 | 496.83 | 平方 |  |  | 建筑业 |
| 20 | 回填土方 | 戈壁料 | 245 | 立方 |  |  | 建筑业 |
| 21 | 货架 | 三层货架，5cm\*5cm角铁，0.7m\*2.2m，离地40cm | 99.68 | 米 |  |  | 工业 |
| 22 | 货架 | 三层货架，5cm\*5cm角铁，1m\*2.2m，离地40cm | 72.8 | 米 |  |  | 工业 |
| 23 | 物资储备库指挥调度系统模块 | 对接现有平台 | 1 | 项 |  |  |  | 工业 |
| 24 | 小计： 元 | | | | | | | |
| **克孜勒苏柯尔克孜自治州草原高、中火险区建设项目（附属设施采购）（乌恰县）** | | | | | | | | |
| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 | 所属行业 |
| 1 | 铁艺围栏 | 1. 铁艺围栏高1.5米； 2. 横管1.5厚不锈钢40\*40mm 3. 警示牌四块60\*80cm | 128 | 米 |  |  | 4座LWT | 工业 |
| 2 | 铁丝网 | 不锈钢刀片刺绳，2.88mm丝径 | 128 | 米 |  |  | 工业 |
| 3 | 不锈钢门 | 不锈钢简易大门，1m\*1,5m | 4 | 樘 |  |  | 工业 |
| 4 | 铁艺围栏 | 1. 铁艺围栏高1.5米； 2. 横管1.5厚不锈钢40\*40； 3. 含c30混凝土立柱；   4、含沙子、水泥等安装辅材 | 180 | 米 |  |  | 4座防火检查站 | 建筑业 |
| 5 | 铁艺大门 | 1. 铁艺大门1.8m\*3.5m； 2. 含实心砖柱； 3. 含c30混凝土立柱；   4、含安装沙子、水泥等辅材 | 4 | 樘 |  |  | 建筑业 |
| 6 | 防盗窗 | 1.7m\*2m塑钢断桥金属窗 | 28 | 个 |  |  | 工业 |
| 7 | 铁艺围栏 | 1. 铁艺围栏高1.5米； 2. 横管1.5厚不锈钢40\*40； 3. 含c30混凝土立柱；   4、含沙子、水泥等安装辅材 | 143.2 | 米 |  |  | 物资储备库 | 建筑业 |
| 8 | 铁艺大门 | 1. 铁艺大门1.8m\*3.5m； 2. 含实心砖柱； 3. 含c30混凝土立柱；   4、含安装沙子、水泥等辅材 | 1 | 樘 |  |  | 建筑业 |
| 9 | 防盗窗 | 1.7m\*2m塑钢断桥金属窗 | 6 | 个 |  |  | 工业 |
| 10 | 窗帘 | 1.7m\*2m | 6 | 个 |  |  | 工业 |
| 11 | 400W像素室外枪机 | ‌产品类型‌：网络摄像机 ‌产品功能‌：红外灯 ‌成像器件‌：1/3英寸Progressive Scan CMOS ‌有效像素‌：400万 ‌镜头参数‌：4mm，水平视场角78.8°，垂直视场角37.5° ‌分辨率‌：2560×1440 ‌压缩格式‌：H.264 ‌视频帧率‌：25fps ‌网络接口‌：1个RJ45，10M/100M自适应以太网口 ‌防护等级‌：IP66 ‌电源电压‌：DC 12V，0.75A ‌电源功率‌：9W ‌环境温度‌：-30-60℃，湿度小于95%（无凝结） 动态侦测支持,最低照度0.005Lux@(F1.0, AGC ON)，0 Lux with Light 电子快门1-3/10000秒 其他性能包括旋转、镜像、视频遮盖、心跳、密码保护、水印、IP地址过滤、像素计算器 | 3 | 台 |  |  | 工业 |
| 12 | 摄像头支架 | 508支架 中白鸦（100） | 3 | 个 |  |  | 工业 |
| 13 | 摄像头电源适配器 | 室外电源适配器（白色）12V2A | 4 | 个 |  |  | 工业 |
| 14 | 硬盘录像机 | 2盘位录像机支持公安网连接 | 1 | 台 |  |  | 工业 |
| 15 | 硬盘 | 工业级8T，3.5英寸，转速5400，高速缓存64MB | 2 | 块 |  |  | 工业 |
| 16 | 监控显示器 | 黑 24寸 | 1 | 台 |  |  | 工业 |
| 17 | 网线 | CAT6 | 1 | 箱 |  |  | 工业 |
| 18 | 8口千兆交换机 | ‌产品类型‌：企业级交换机 ‌传输速率‌：10/100/1000Mbps ‌背板带宽‌：10Gbps ‌包转发率‌：10Mbps:14880pps；100Mbps:148800pps；1000Mbps:1488000pps ‌MAC地址表‌：2K ‌端口数量‌：5个 ‌端口描述‌：5个10/100/1000M电口 ‌传输模式‌：全双工/半双工自适应 ‌电源电压‌：外置，DC 5.0V/600mA ‌电源功率‌：额定功率≤2.5W | 1 | 台 |  |  | 工业 |
| 19 | 货架 | 三层货架，5cm\*5cm角铁，0.7m\*2.2m，离地40cm | 26.8 | 米 |  |  | 工业 |
| 20 | 物资储备库指挥调度系统模块 | 对接现有平台 | 1 | 项 |  |  |  | 工业 |
| 21 | 小计： 元 | | | | | | | |
| **克孜勒苏柯尔克孜自治州草原高、中火险区建设项目（附属设施采购）（阿合奇县）** | | | | | | | | |
| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 | 所属行业 |
| 1 | 铁艺围栏 | 1. 铁艺围栏高1.5米； 2. 横管1.5厚不锈钢40\*40mm 3. 警示牌四块60\*80cm | 160 | 米 |  |  | 5座LWT | 工业 |
| 2 | 铁丝网 | 不锈钢刀片刺绳，2.88mm丝径 | 160 | 米 |  |  | 工业 |
| 3 | 不锈钢门 | 不锈钢简易大门，1m\*1,5m | 5 | 樘 |  |  | 工业 |
| 4 | 铁艺围栏 | 1. 铁艺围栏高1.5米； 2. 横管1.5厚不锈钢40\*40； 3. 含c30混凝土立柱；   4、含沙子、水泥等安装辅材 | 225 | 米 |  |  | 5座防火检查站 | 建筑业 |
| 5 | 铁艺大门 | 1. 铁艺大门1.8m\*3.5m； 2. 含实心砖柱； 3. 含c30混凝土立柱；   4、含安装沙子、水泥等辅材 | 5 | 樘 |  |  | 建筑业 |
| 6 | 防盗窗 | 1.7m\*2m塑钢断桥金属窗 | 35 | 个 |  |  | 工业 |
| 7 | 铁艺围栏 | 1. 铁艺围栏高1.5米； 2. 横管1.5厚不锈钢40\*40； 3. 含c30混凝土立柱；   4、含沙子、水泥等安装辅材 | 93.2 | 米 |  |  | 物资储备库 | 建筑业 |
| 8 | 铁艺大门 | 1. 铁艺大门1.8m\*3.5m； 2. 含实心砖柱； 3. 含c30混凝土立柱；   4、含安装沙子、水泥等辅材 | 1 | 樘 |  |  | 建筑业 |
| 9 | 防盗窗 | 1.7m\*2m塑钢断桥金属窗 | 6 | 个 |  |  | 工业 |
| 10 | 窗帘 | 1.7m\*2m | 6 | 个 |  |  | 工业 |
| 11 | 400W像素室外枪机 | ‌产品类型‌：网络摄像机 ‌产品功能‌：红外灯 ‌成像器件‌：1/3英寸Progressive Scan CMOS ‌有效像素‌：400万 ‌镜头参数‌：4mm，水平视场角78.8°，垂直视场角37.5° ‌分辨率‌：2560×1440 ‌压缩格式‌：H.264 ‌视频帧率‌：25fps ‌网络接口‌：1个RJ45，10M/100M自适应以太网口 ‌防护等级‌：IP66 ‌电源电压‌：DC 12V，0.75A ‌电源功率‌：9W ‌环境温度‌：-30-60℃，湿度小于95%（无凝结） 动态侦测支持,最低照度0.005Lux@(F1.0, AGC ON)，0 Lux with Light 电子快门1-3/10000秒 其他性能包括旋转、镜像、视频遮盖、心跳、密码保护、水印、IP地址过滤、像素计算器 | 3 | 台 |  |  | 工业 |
| 12 | 摄像头支架 | 508支架 中白鸦（100） | 3 | 个 |  |  | 工业 |
| 13 | 摄像头电源适配器 | 室外电源适配器（白色）12V2A | 4 | 个 |  |  | 工业 |
| 14 | 硬盘录像机 | 2盘位录像机支持公安网连接 | 1 | 台 |  |  | 工业 |
| 15 | 硬盘 | 工业级8T，3.5英寸，转速5400，高速缓存64MB | 2 | 块 |  |  | 工业 |
| 16 | 监控显示器 | 黑 24寸 | 1 | 台 |  |  | 工业 |
| 17 | 网线 | CAT6 | 1 | 箱 |  |  | 工业 |
| 18 | 8口千兆交换机 | ‌产品类型‌：企业级交换机 ‌传输速率‌：10/100/1000Mbps ‌背板带宽‌：10Gbps ‌包转发率‌：10Mbps:14880pps；100Mbps:148800pps；1000Mbps:1488000pps ‌MAC地址表‌：2K ‌端口数量‌：5个 ‌端口描述‌：5个10/100/1000M电口 ‌传输模式‌：全双工/半双工自适应 ‌电源电压‌：外置，DC 5.0V/600mA ‌电源功率‌：额定功率≤2.5W | 1 | 台 |  |  | 工业 |
| 19 | 货架 | 三层货架，5cm\*5cm角铁，0.7m\*2.2m，离地40cm | 26.8 | 米 |  |  | 工业 |
| 20 | 物资储备库指挥调度系统模块 | 对接现有平台 | 1 | 项 |  |  |  | 工业 |
| 21 | 小计： 元 | | | | | | | |
| **克孜勒苏柯尔克孜自治州草原高、中火险区建设项目（附属设施采购）（阿克陶县）** | | | | | | | | |
| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 | 所属行业 |
| 1 | 铁艺围栏 | 1. 铁艺围栏高1.5米； 2. 横管1.5厚不锈钢40\*40； 3. 含c30混凝土立柱；   4、含沙子、水泥等安装辅材 | 90 | 米 |  |  | 2座防火检查站 | 建筑业 |
| 2 | 铁艺大门 | 1. 铁艺大门1.8m\*3.5m； 2. 含实心砖柱； 3. 含c30混凝土立柱；   4、含安装沙子、水泥等辅材 | 2 | 樘 |  |  | 建筑业 |
| 3 | 防盗窗 | 1.7m\*2m塑钢断桥金属窗 | 14 | 个 |  |  | 工业 |
| 4 | 防盗窗 | 1.7m\*2m塑钢断桥金属窗 | 6 | 个 |  |  | 物资储备库 | 工业 |
| 5 | 窗帘 | 1.7m\*2m | 6 | 个 |  |  | 工业 |
| 6 | 监控摄像头 | 产品类型‌：企业级交换机 ‌传输速率‌：10/100/1000Mbps ‌背板带宽‌：10Gbps ‌包转发率‌：10Mbps:14880pps；100Mbps:148800pps；1000Mbps:1488000pps ‌MAC地址表‌：2K ‌端口数量‌：5个 ‌端口描述‌：5个10/100/1000M电口 ‌传输模式‌：全双工/半双工自适应 ‌电源电压‌：外置，DC 5.0V/600mA ‌电源功率‌：额定功率≤2.5W | 3 | 台 |  |  | 工业 |
| 7 | 摄像头支架 | 508支架 中白鸦（100） | 3 | 个 |  |  | 工业 |
| 8 | 摄像头电源适配器 | 室外电源适配器（白色）12V2A | 4 | 个 |  |  | 工业 |
| 9 | 硬盘录像机 | 2盘位录像机支持公安网连接 | 1 | 台 |  |  | 工业 |
| 10 | 硬盘 | 工业级8T，3.5英寸，转速5400，高速缓存64MB | 2 | 块 |  |  | 工业 |
| 11 | 监控显示器 | 黑色 24寸 | 1 | 台 |  |  | 工业 |
| 12 | 网线 | CAT6 | 1 | 箱 |  |  | 工业 |
| 13 | 8口千兆交换机 | ‌产品类型‌：企业级交换机 ‌传输速率‌：10/100/1000Mbps ‌背板带宽‌：10Gbps ‌包转发率‌：10Mbps:14880pps；100Mbps:148800pps；1000Mbps:1488000pps ‌MAC地址表‌：2K ‌端口数量‌：5个 ‌端口描述‌：5个10/100/1000M电口 ‌传输模式‌：全双工/半双工自适应 ‌电源电压‌：外置，DC 5.0V/600mA ‌电源功率‌：额定功率≤2.5W | 1 | 台 |  |  | 工业 |
| 14 | 货架 | 三层货架，5cm\*5cm角铁，0.7m\*2.2m，离地40cm | 26.8 | 米 |  |  | 工业 |
| 15 | 物资储备库指挥调度系统模块 | 对接现有平台 | 1 | 项 |  |  |  | 工业 |
| 16 | 小计： 元 | | | | | | | |
| **总计（元）：** | | | | | | | | |