|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数及规格** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 高压进线柜 | 10KV智能一体柜 AH1  尺寸：800CM\*1000CM\*2000CM 10KV高压进线柜 材质： 金属 电压等级：10KV | 1 | 套 | 铜排 |
| 2 | 高压计量柜 | 10KV智能一体柜 AH2  尺寸：800CM\*1000CM\*2000CM 10KV计量进线柜  材质：金属 电压等级： 10KV | 1 | 套 | 铜排 |
| 3 | 高压PT柜 | 10KV智能一体柜 AH3  尺寸：600CM\*1000CM\*2000CM 10KVPT进线柜  材质：金属 电压等级：10KV | 1 | 套 | 铜排 |
| 4 | 高压出线柜 | 10KV智能一体柜 AH4  尺寸：600CM\*1000CM\*2000CM 10KV出线进线柜  材质：金属 电压等级：10KV | 1 | 套 | 铜排 |
| 5 | 电力变压器 | SCB14-800kva 变压器 电压等级：10KV | 1 | 套 | 干变、含2.0米外壳 |
| 6 | 低压进线柜 | GGD AA1 尺寸：600CM\*800CM\*2000CM  电压等级：400V | 1 | 套 | 铜排 |
| 7 | 低压出线柜 | GGD AA2 尺寸：600CM\*800CM\*2000CM  电压等级：400V | 1 | 套 | 铜排 |
| 8 | 低压电容柜 | GGD AA3 尺寸：600CM\*800CM\*2000CM 电压等级：400V | 1 | 套 | 铜排 |
| 9 | 封闭式母线 | CCX6-1500A 包含桥架 | 3.5 | 米 | 铜排、含外壳 |
| 10 | 电缆管 | pvcφ110 材质：玻璃丝管 管口直径： 110M | 750 | 米 |  |
| 11 | 电杆 | 型号：1200CM\*1900CM 材质：混凝土预制 | 2 | 根 |  |
| 12 | 充电桩 | 型号：HDC120KW 一体机（2枪头） | 2 | 套 |  |
| 13 | 柱上设备 | 隔刀，故障指示仪，接地挂环，断路器支架等 | 1 | 套 | 隔刀，故障指示仪，接地挂环，断路器支架等 |
| 14 | 低压电缆 | yjv-8.7/10kv3\*95+1 铜芯国标 | 400 | 米 | 以实际工程量结算 |
| 15 | 高压电缆 | yjv-8.7/10kv3\*95 | 600 | 米 | （以配电室位置最终定长度，以实际发生长度结算） |
| 16 | 附属性材料 | 防火堵料，电缆终端头，警示标志，接地网，绝缘胶垫等 | 1 | 套 | 防火堵料，电缆终端头，警示标志，接地网，绝缘胶垫等 |
| 17 | 电缆沟开挖恢复及电缆敷设 | 开挖尺寸：300CM\*800CM | 900 | 米 |  |
| 18 | 电缆检查井 | 尺寸：1500CM\*1500CM\*1500CM 路面开挖恢复 | 5 | 座 |  |
| 19 | 充电桩底座 | 尺寸80CM\*100CM\*20CM 混凝土浇筑 | 2 | 座 |  |
| 20 | 围栏 | 尺寸：高1500CM\*长2500CM 材质：铁艺加烤漆 | 1 | 套 |  |