|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **规格 型号** | **数量** | **单位** | **备注** |
|
| **1** | **林果病虫害防治药剂购置** |  |  |  |  |
| 1.1 | 4%嘧啶核苷类抗菌素水剂 | 400g-1000g/瓶（水剂） | 45 | L |  |
| 1.2 | 430克/升 戊唑醇悬浮剂 | 500g-1000g/瓶（悬浮剂） | 88 | kg |  |
| 1.3 | 200克/升 氯虫苯甲酰胺悬浮剂 | 100g-500g/瓶（悬浮剂） | 330 | kg |  |
| 1.4 | 12%虫螨腈·虱螨脲悬浮剂 | 100g-1000g/瓶（悬浮剂） | 300 | kg |  |
| 1.5 | 29%石硫合剂水剂 | 20kg-50kg/桶（水剂） | 6750 | kg |  |
| 1.6 | 70%啶虫脒水分散粒剂 | 100g-500g/袋（水分散粒剂） | 600 | kg |  |
| 1.7 | 15%联苯·氟啶悬浮剂 | 50ml-200ml/瓶（悬浮剂） | 120 | kg |  |
| 1.8 | 5%阿维菌素乳油 | 100g-1000g/瓶（乳油） | 600 | kg |  |
| 1.9 | 20%乙螨唑悬浮剂 | 50g-500g/瓶（悬浮剂） | 180 | kg |  |
| 1.1 | 迷向丝 | 梨小食心虫50000根、苹果蠹蛾50000根 （有效期六个月）50-100根每袋 | 100000 | 根 |  |
| 1.11 | 石灰 | 散装 块粒状≤10cm-8cm（石灰沫、石灰块） | 250 | 吨 |  |
| 1.12 | 工业盐 | 5公斤-25公斤/袋 颗粒盐 | 60 | 吨 |  |
| 1.13 | 粘虫胶带 | 15cm-20cm宽 50m-100m长（双面带胶） | 200000 | 米 |  |
| 1.14 | 80%代森锰锌可湿性粉剂 | 50g-1000g/袋（可湿性粉剂） | 600 | kg |  |
| 1.15 | 77.5%敌敌畏乳油 | 100ml-300ml/瓶（乳油） | 600 | kg |  |
| 1.16 | 41%草甘磷水剂 | 500g-1kg/瓶（水剂） | 1300 | kg |  |
| 1.17 | 99%矿物油乳油 |  4kg-10kg/桶（乳油） | 800 | kg |  |
| 1.18 | 农用尿素 | 40kg-100kg/袋 | 65 | 吨 |  |
| 1.19 | 硼肥 | B≥100g/kg10kg-50kg/袋（粉末） | 2850 | kg |  |
| 1.2 | 30%吡唑醚菌酯悬浮剂 | 100g-1000g/瓶（悬浮剂） | 312 | kg |  |
| 1.21 | 中量元素水溶肥 | 钙≥160g/L;镁≥10g/L;复合糖醇≥100g/L，1L-5L瓶 | 380 | kg |  |
| 1.22 | 复合肥 | 总养分≥51，硫基 17-17-17 40公斤-100公斤/袋 | 21 | 吨 |  |
| 1.23 | 微量元素水溶肥料 | B≥100g/L、执行标准NY 1428-2010；500g-1000g/瓶 | 114 | kg |  |
| 1.24 | 黄腐酸钾 |  黄腐酸钾≥30% 有机质≥30% 25kg-50kg/袋 | 10 | 吨 |  |
| **2** | 设备 |  |  |  |  |
| 2.1 | 电动喷雾器 | 容量为16-20L | 1000 | 台 |  |
| 2.2 | 修枝剪 | 伸缩式（单头） | 300 | 把 |  |
| 2.3 | 嫁接器 | 适用于8-20mm直径树枝 | 200 | 把 |  |
| 2.4 | 手工钢锯 | 钢、长60公分以上、SK5三门磨齿果树锯 | 300 | 把 |  |
| 2.5 | 烟雾机 | 净重:10.5KG 药箱容积:13L 电瓶:12V 最大喷雾量:80 邮箱容积:2.8L 油耗量:≥4.5 燃油:95 启动形式:电启动/一键启动/一键熄火 动力形式:脉冲式喷气发动机尺寸:1100\*180\*280 | 25 | 台 |  |
| 2.6 | 高压柴油小型喷雾机 | 排量：196cc,启动方式：钥匙启动/手拉启动，工作压力：20-50Bar,转速：800-1000RPM,功率：1.5-2.2KW | 10 | 台 |  |
| 2.7 | 三轮电动高压打药机 | 输出电压：60V,压力范围：0.5-40kg,转速范围：100-1000r/min,控制方式：遥控收放管 自动排管 | 10 | 台 | 高压枪头 |
| 2.8 | 病虫害检测设备 | 病虫害监测预警系统、20W黑色灯管（主波长360㎜以上）；光通量未2700Im-2920Im；红外加热；互成120角度，单屏尺寸：长595±2㎜，宽213±2㎜，厚5毫米；虫处理面积：257.5㎜\*262毫米;红外虫体处理仓温度：工作15分钟后达到85±5℃：灯管启动时间：≤5s;网络摄像头：500万像素；识别方式：区域卷积神经网络；通讯方式：以太网（默认）4C；工作方式：晚上自动开启监测，白天自动关灯待机；工作温度环境：0-40℃；功率：待机≤5W；整灯功率≤450W；监测工具2套（放大镜1件；记号笔2支；签字笔2支；强光手电筒1把；计数器1件；取样铲1把；窄毛刷1号1把、2号1把；剪枝剪1把；老虎钳1把；采集标签5页；收虫瓶1个；离心管2个；标本夹1件；便携解剖工具1套；口罩1包；卫生包1包；无菌棉1包；劳保手套1双；一次性乳胶手套1双；采集袋20个；取样袋20个；昆虫记录本1本；标本浸泡瓶1个；福尔马林液1瓶；微型显微镜1件；铁丝1卷；拖车1件；常用工具箱1个）植物病虫害防治诊断仪1个、整套耗材1套。配套培训和监测服务：全年室内理论培训12次；现场培训24次，650人次/年。如突发病虫害技术人员24小时内到达指定位置，年终提供监测、培训汇总技术成果。 | 2 | 套 |  |
| 2.9 | 防护器具（面罩、口罩、防护服、防毒手套等） | 成人医用非一次性防护面罩：33厘米\*22㎝；高清视野阻隔防护；双面防雾化处理，防化工气体打农药用口罩KN95级3600防毒面具套装、材质：橡胶主体，防护服：一次性医用；连体式（含脚套）无菌防护服；均码（160-180厘米）具备：透气性好、防细小颗粒、有效隔离避免直接接触，UVEX氯丁橡胶工业防毒手套：材质：橡胶、乳胶、合成橡胶；具备植棉绒衬里、防滑纹路、机械性能、防化性能。 | 250 | 套 |  |
| 2.1 | 柴油风送打药机 | 整机工作压力：1.5-2.5MPa,喷头10个，蓄电池容量12Ah | 6 | 台 |  |
| 2.11 | 太阳能诱捕灭虫器 | 具有产品合格证和检测机构出具的检验报告 | 500 | 个 |  |
| 2.12 | 杀虫灯 | 具有产品合格证和检测机构出具的检验报告 | 200 | 个 |  |