**采购清单目录(技术参数):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要标的名称 | 产品功能/技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 自动烘干机 | ★1.电机功率≥2.2KW；▲2.额定容量≥100kg； ▲3.电源电压：380V；▲4.滚筒直径\*深度≥ Ф1400\*970mm； ▲5.风机功率≥1.5\*2KW；▲6.烘干时间≤60min；▲7.蒸汽压力：0.4～0.8Mpa；▲8.尺寸(mm)≥高2560 深（长）1600 宽1840； | 1 | 台 |  |
| 2 | 全自动洗脱机 | ★1.电机功率≥7.5KW； ▲2.额定容量≥100kg； ▲3.电源电压：380V； ▲4.排水管径≥ Φ140mm；▲5.滚筒直径\*深度≥Ф1200\*750mm；▲6.热水管尺寸：DN40；★7.洗涤转速≥32r/min； ▲8.冷水管尺寸：DN40；▲9.蒸汽管尺寸：DN25；★10.中脱转速≥300r/min； ★11.高脱转速≥640r/min； ▲12.尺寸(mm)≥高2050 深（长）1800 宽1760； | 1 | 台 |  |
| 3 | 小型洗涤机 | ★1.电机功率≥1.5KW；▲2.额定容量≥13kg； ▲3.电源电压：380V； ▲4.排水管径≥Φ50mm；▲5.滚筒直径\*深度 ≥ Ф640\*450mm； ★6.洗涤转速≥37r/min； ▲7.蒸汽管尺寸：DN15； ★8.中脱转速≥400r/min；★9.高脱转速≥800r/min；▲10.尺寸(mm)≥高1400 深1100（长） 宽 1000； | 2 | 台 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 软化水设备 | ★1.控制方式：流量再生控制、自动化运行。▲2.电源：220V，50HZ；▲3.盐箱容量≥1000L （材质： PE）；▲4.树脂罐容量≥1500L（材质：玻璃钢）；▲5.产水流量： ≥20m³/h； | 1 | 套 | 各管口尺寸不做强制要求，但须保证洗衣房正常运行。 |
| 5 | 燃气蒸汽发生器 | ★1.额定压力≥0.8Mpa ；▲2.氮氧化物NOx＜30mg/m³；▲3.排烟温度≤70℃；▲4.补水泵功率： ≥3KW；▲5.电源电压：380V；▲6.额定蒸发量：≥1000kg/h；★7.饱和蒸汽温度≥170℃； | 1 | 台 | 本体阀门按实际配套：主汽阀、排污阀、安全阀、进水阀、止回阀、压力表、压力控制器；各管口尺寸不做强制要求，但须保证洗衣房正常运行。 |
| 6 | 打包机 | ▲1.打捆尺寸范围(mm)：100\*80～500\*350；★2.扎捆速度 ≤50秒/道；▲3.扎捆力度可调；▲4.电源：220V 50/60Hz；★5.功率： ≥0.6KW； | 1 | 台 |  |
| 7 | 布草台 | ▲1.尺寸 ≥1.2m\*1.8m； | 2 | 台 |  |
| 8 | 手工烫台 | ▲1.尺寸 ≥1.4m\*0.7m； | 1 | 台 |  |
| 9 | 不锈钢水箱 | ▲1.水箱容量≥50m³； | 1 | 个 |  |
| 10 | 半封闭转运车 | ▲1.车辆配套固定把手、围网；▲2.整车尺寸（长\*宽\*高）≥1100\*700mm\*1000mm；▲3.配套6寸静音轮；▲4.材质:不锈钢； | 4 | 辆 |  |