吐尔尕特口岸移动公共厕所采购项目采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 移动公共厕所 | 1、主体构造：主体框架采用镀锌管，厚度≥1.5mm。公厕尺寸：25000mm\*4000mm\*3200mm，总面积100m²，区域划分有：大厅、超市、操作间、男女厕所。  2、外墙：采用金属雕花板，易冲洗，不褪色，不脱落，抗紫外线和水汽酸碱，含岩棉保温层，岩棉厚度≥10cm。  3、内墙：采用8mm纤维板装饰。  4、室内地面：瓷砖铺设。  5、顶面：含沥青瓦、防水卷材、集成吊顶。  6、配套门窗：  ①大门：配套数量：3扇，尺寸1600mm\*2200mm，采用肯德基型材，5+9A+5中空钢化玻璃。  ②厕所门：配套数量：3扇，尺寸：960mm\*2050mm，采用卫生间专用门，配有明显标识牌。  ③大门窗户：配套数量：2扇，尺寸：1000mm\*1000mm，采用铝合金型材，5+9A+5中空钢化玻璃。  ④大厅窗户：配套数量：3扇，尺寸：1800mm\*1500mm，采用铝合金型材，5+9A+5中空钢化玻璃。  ⑤卫生间窗户：配套数量：3扇，尺寸：500\*700mm,采用铝合金型材，5+9A+5中空钢化玻璃。  7、卫生间配套：  ①蹲位22个，配套蹲便器采用不锈钢材质，隔断厚度≥1.8cm，隔断配有明显标识牌。  ②水箱、冲水管、排水槽管采用不锈钢材质。  ③天花排气扇百叶窗：配套数量：8扇。  ④洗手台：含台上盆、水龙头及配件，配套数量：4个。妆面镜：防雾银镜≥2m。  ⑤墩布池：含下水管道配件。  8、照明灯具：  ①暗装筒灯：超薄4寸，色温3000K～6000K/12W。  ②磁吸射灯：色温3000K～4000K/15W。  ③主灯：色温3000K～4000K/12W。  ９、电气安装  ①室内电气线路：管内穿线-2.5/4/6芯阻燃电线，电气配管-聚氯乙烯管，配电箱：含漏保、空开等。  ②开关插座：含单联单控开关、双联单控开关、三联单控开关、墙面五孔插座、空调五孔插座等。  ③采暖设备：电热风机，功率≥2kw；电辐射板，功率≥2kw。 | 3 | 套 |  |