**技术规格、数量及质量要求**

|  |
| --- |
| **项目名称：康苏镇克孜勒苏村吨包缝纫设备采购项目****采购单位：乌恰县康苏镇人民政府** |
| **序号** | **主要国产货物名称** | **规格参数** | **数量及计量单位** | **功能和质量需求** |
| 1 | 缝纫机 | 最大缝纫厚度≥12mm;压脚提升高度≥13mm;主电机功率≥550W; | 10台 | 符合国家标准，提供合格证书 |
| 2 | 2200自动接布裁布机 | 切布宽度2200mm以内;切布长度10-10000mm;配备减速机≥0.75KW;伺服电机≥2KW; | 1台 | 符合国家标准，提供合格证书 |
| 3 | 高速吊带裁带机 | 裁剪长度(M)20-20000;温度控制0-400度;设备整体功率≥2KW;电源电压≥AC220V; | 1台 | 符合国家标准，提供合格证书 |
| 4 | 打包机 | 吨位 60吨;油缸行程>1000mm;电机功率≥5.5KW | 1台 | 符合国家标准，提供合格证书 |
| 5 | 印刷机  | 主电机≥3KW异步变频电机;适合油墨油性水性 | 1台 | 符合国家标准，提供合格证书 |
| 6 | 电剪刀 | 与设备配套 | 1台 | 符合国家标准，提供合格证书 |
| 7 | 气泵.气管.接头.液压油.三通.电源线.专用工具 | 与设备配套 | 1套 | 符合国家标准，提供合格证书 |
| 8 | 一个生产周期（1.1万个袋子）原材料 | 袋身:经纬拉力≥1950，经纬密度≥14\*14，克重≥190g底盖：经纬拉力≥1950，经纬密度≥14\*14，克重≥190g料口：经纬密度≥10\*10，克重≥80g身衬：经纬密度≥10\*10，克重≥80g吊带：经纬拉力≥2.5KN，克重≥65g/m围带：≥克重50g扎口绳：≥1.2M/根锁扣绳：≥1.7M/根防尘盖：克重≥170+17缝纫线：克重≥40克（按实际生产需求提供） | 1批 | 符合国家标准，提供合格证书 |
| 9 | 电缆线 | 四芯铜芯电缆线（单芯6平方） | 200米 | 符合国家标准 |
| 10 | 插座 | 斜五孔 | 20个 | 符合国家标准 |