|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025年阿图什市园舍维修项目（设备采购）二次主要标的信息** | | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 参数 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 消毒柜 | 面板材质：不锈钢内外胆，整体发泡。消毒方式：高温热风循环消毒。消毒星级：二星级，功率：2.5KW,电压：220V，消毒柜容量：680L | / | 美时 | 4 | 台 | 3000 | 12000 |  |
| 2 | 智慧一体机 | 一、整机参数： 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。采用全金属外壳设计，边框为金属一体成型。屏幕采用86英寸液晶显示器。 2.嵌入式系统版本不低于Android 13。内存2GB。存储空间8GB。 3.触控点数Windows和Android中40点触控。 二、扬声器与摄像头： 1.整机内置2.2声道扬声器，具备多方扬声器，额定总功率60W。 2.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，麦克风拾音距离12米。 3.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，1300万像素数。 4.整机摄像头对角线视场角≥120度，可用于远程巡课。摄像头支持人脸识别、清点人数。 5.具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 五、OPS模块： 1.处理器：Intel Core i5及以上，内存：8G ，硬盘512G SSD 固态硬盘，采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 | / | 鸿合 | 29 | 台 | 10000 | 290000 |  |
| 3 | 幼儿图书 |  | / | 各出版社 | 2255 | 册 | 12 | 27060 |  |
| 4 | 电灶 | 材质：面板采用优质SUS304不锈钢板。全新防水、防油烟、防虫设计；优质密封胶，严防渗水；耐600度高温，抗冲击，高强度微晶玻璃；10档细分调节，确保温度均匀和食品美味；18重安全保护设置，防止意外事故发生；软启动技术，延长设备使用寿命；安全保障：设备连续工作4小时自动停机。；功率/电压：25KW/380V | / | 凯瑞特 | 4 | 台 | 5800 | 23200 |  |
| 5 | 留样柜 | 外形尺寸1220x760x1960mm功率：211W 额定电流：1.6A额定电压：220V/50HZ 制冷剂/注入量：R134a/660g有效容积：894L 温度范围：0-10°C发泡层材料：C5H10产品重量：121KG 噪音等级：<56dB气候类型：4 | / | 展艺兄弟 | 1 | 台 | 2400 | 2400 |  |
| 6 | 冷藏冰箱 | 外形尺寸：1220x760x1960mm温度范围：-15~0°C/0~10°C 额定电流：2.8A额定电压：220V/50HZ 制冷剂/注入量：R134a/395g有效容积：815L 输入功率：361W发泡层材料：C5H10产品重量：121KG 噪音等级：<56dB气候类型：4 | / | 王牌 | 3 | 台 | 3600 | 10800 |  |
| 7 | 热水器 | 热水器容积：60L，尺寸约为：≧700\*400\*420mm。电压：220V；功率：2200W | / | 广图 | 1 | 台 | 2200 | 2200 |  |
| 8 | 食堂蒸饭机 | 1、整体发泡,保温效果好;2、自动进水;3、新型多气囊,嵌入式硅焦门封,密封牢靠 经济型选用全不锈钢机体，耐腐蚀、清洁方便、细菌残留降至最低。节能、安全，操作简便。 本产品自动进水,使用成本低,整体优质不锈钢制造豪华美观清洁卫生，耐高温多气囊嵌入式硅胶门封,密封更牢固,冲压成型不锈钢蒸盆,支承条经久耐用,适用于蒸制:大米、馒头、包子、海鲜、炖汤、高效湿蒸消毒等多种用途，广泛适用于工厂、学校机关、部队、宾馆、饭店等企事业单位；电功率：380V/24KW | / | 双泽晟 | 2 | 台 | 2500 | 5000 |  |
| 9 | 抽油烟机 | 不锈钢材质为304板材，板材厚度不小于1.5MM；电功率：3kw、电压：380V，净化率：不低于90%，噪音要小于70DB，按实际尺寸定制，整机采用304材质不锈钢，板材厚度不小于1.5mm，具有智能化烟机管理系统，能够感知油烟大小，自动调整设备功率大小的功能，PLC中文显示，可显示整机运行状况及故障代码。 | / | 佰嘉旺 | 1 | 台 | 9000 | 9000 |  |
| 10 | 监控设备 |  | / | 海康威视 | 8 | 套 | 850 | 6800 |  |
| 11 | 打地鼠幼儿户外活动道具 | 直径4米，加厚牛津布材质 | / | 中凯佳乐 | 3 | 套 | 160 | 480 |  |
| 12 | 双人协力车 | 1、材质：高碳钢车架。2、尺寸：120x58x65cm。 3、实心橡胶把手，防滑支架，无夹点设计、无 尖锐边锋，保证安全，尼龙新料连接。 4、橡胶耐磨轮轴设计，坚固的橡胶材料防滑踏板，轮子内部采用坚固PP材料，外圈采用耐磨实心橡胶材料，内置转向塞子，避免手指卡住。 5、静电喷塑工艺，安全环保、 防紫外线、不褪色。 提供产品生产厂家出具的包含：儿童三轮车、儿童脚踏车的中国国家强制性产品认证证书、检测报告。颜色（红.黄.） 6、轴承：钢轴承 。7、环保：无毒.无味 8、连接：尼龙新料。 9、前轮：25\*5。10、后轮：20\*4.5。 | / | 中凯佳乐 | 5 | 辆 | 400 | 2000 |  |
| 13 | 滚筒协力车 | 规格：200\*75\*65cm，PP管材 | / | 中凯佳乐 | 3 | 辆 | 850 | 2550 |  |
| 14 | 木质攀爬组合玩具 | 1、材质：优质松木防腐木，木制部分均经压、刨、铣、冲等处理后采用原子灰进行至少三次刮灰抹平，使木材适应力更平衡，更稳定，整体进行碳烧处理，内外可接触的部位光滑无毛刺。边角倒圆处理，防磕碰。 2、配置：62x60x100cm架子2个，60x53x80㎝架子2个，60x48x60cm架子2个，架子立柱6.5x5.8㎝，板180x20x4.5cm5个，梯子180x39x4.5cm5个。 3、提供产品原材料（油漆）VOC含量、甲醛含量、总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB 18581-2020检测要求。提供检测报告复印件并加盖制造商公章。 4、提供产品原材料（樟子松防腐木）符合：SB/T10404-2006、AWPA A3-08、AWPA A11-93检测依据，其中边材投入率和防腐材载药量均合格、防腐质量达到C3等级标准的检测报告复印件。 5、为确保生产厂家的正规性与环保性，生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证。 6、提供中国节能环保产品认证证书 | / | 中凯佳乐 | 2 | 套 | 4000 | 8000 |  |
| 15 | 幼儿自行车 | 1、材质：高碳钢车架。2、尺寸：85x58x65cm。 3、实心橡胶把手，防滑支架，无夹点设计、无 尖锐边锋，保证安全，尼龙新料连接。 4、橡胶耐磨轮轴设计，坚固的橡胶材料防滑踏板，轮子内部采用坚固PP材料，外圈采用耐磨实心橡胶材料，内置转向塞子，避免手指卡住。 5、静电喷塑工艺，安全环保、 防紫外线、不褪色。 提供产品生产厂家出具的包含：儿童三轮车、儿童脚踏车的中国国家强制性产品认证证书、检测报告。颜色（红.黄.） 6、轴承：钢轴承 。7、环保：无毒.无味 8、连接：尼龙新料。 9、前轮：25\*5。10、后轮：20\*4.5。 | / | 中凯佳乐 | 13 | 辆 | 300 | 3900 |  |
| 16 | 大型滑滑梯 | 材质:镀锌钢管中114进口工程塑料 铝合金扣件 规格:5.5x3.5x3.1m | / | 中凯佳乐 | 1 | 座 | 15000 | 15000 |  |
| 17 | 炭烧积木 | 348片小型碳化积木；新西兰松木两底一面碳化清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺 | / | 中凯佳乐 | 15 | 套 | 1200 | 18000 |  |
| 18 | 攀爬架 | 名称：方箱，规格高：70\*70\*70cm数量3个，材质：黄花梨木、镀锌管、PE板 规格中：70\*70\*60cm数量3个，材质：黄花梨木、镀锌管、PE板 规格低：70\*70\*50cm数量3个，材质：黄花梨木、镀锌管、PE板 名称：架高H架，规格165\*70cm数量5个，材质：镀锌管 规格165\*60cm数量4个，材质：镀锌管 规格165\*50cm数量1个，材质：镀锌管 规格70\*60cm数量1个，材质：镀锌管 规格70\*50cm数量1个，材质：镀锌管 名称：多功能攀爬架，规格189\*180cm数量1个，走绳;材质：镀锌管、高强度锦纶绳 规格189cm数量1个，方向盘;材质：镀锌管 规格189cm数量1个，云梯； 材质：镀锌管 名称：横杆，规格189cm数量2个，双杠；材质：镀锌管 规格189cm数量2个，2环横杆；材质：镀锌管 规格189cm数量2个，3环横杆；材质：镀锌管 名称：平衡板，规格110\*18cm数量4个，材质：黄花梨木 名称：五步单梯，规格110\*38cm数量4个，材质：黄花梨木 名称：秋千系列，规格150cm数量1个，网盘秋千 规格170cm数量1个，葫芦吊环 规格158cm数量1个，吊球秋千 名称：悬垂攀爬系列，规格150cm数量1个，大圆盘爬绳 规格160cm数量1个，软梯 规格200cm数量3个，绳结 规格160cm数量3个，小圆盘爬绳 规格65cm数量1个，横杆吊环 规格27cm数量1个，绳结球 总 计 51件。 | / | 中凯佳乐 | 30 | 米 | 700 | 21000 |  |
| 19 | 平衡车 | 86\*42\*53一体镁合金车架前叉 ，正品环保轮胎比赛专用车座 | / | 中凯佳乐 | 30 | 辆 | 320 | 9600 |  |
| 20 | 桌面玩具 | 1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。 2.产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成 规格（允许尺寸误差±3mm）： 中号直径33mm 3. 件数：中号1800件/箱  1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。 2.产品由红、黄、蓝、绿4种颜色组成 规格（允许尺寸误差±3mm）：长58mm\*60厚15mm 3. 件数：300件 1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。 2.产品由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙、果绿、浅兰11种颜色组成，规格（允许尺寸误差±3mm）： 小颗粒1孔7\*12\*7  小颗粒2孔：15\*12\*7mm 小颗粒3孔：23\*12\*7mm 小颗粒4孔15\*15\*12mm 31\*12\*7mm  小颗粒6孔 24\*12\*7mm  小颗粒8孔31\*12\*7mm 3. 件数：1500件 1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。 2.产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成. 规格（允许尺寸误差±3mm）：正方形：88\*88\*14mm 齿轮：57\*10mm 86\*10mm 116\*10mm  动物：63\*63mm 叶子：76\*33\*3mm 树： 长110\*3mm 3. 件数：211件 1、材质 ：ABS食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 2、规格：产品包含1副底板（255\*255mm），内有风车、花朵、竹林、乌龟、鳄鱼等造型，可组成农场、庄园等主题，由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、灰、橙、果绿、浅兰11种颜色组成。 （允许尺寸误差±3mm） 大颗粒2孔31\*24\*15mm 大颗粒4孔31\*24\*31mm 大颗粒6孔47\*24\*31mm 大颗粒8孔63\*24\*31mm 1.瓦片：127\*95mm 2屋檐：126\*40mm 3.大花朵：68\*56mm 4.小花朵：53\*45mm 5.花蕊：56\*21mm 6.竹叶：80\*51mm 7.风车：φ110 8.罗马柱：83\*32mm 9.门：100\*62mm 10.窗：63\*62mm 3、件数：228件配底板 1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。 2.产品由红、黄、蓝、绿4种颜色组成 规格（允许尺寸误差±3mm）：W：44\*39mm，30\*39， P：25\*39mm,U:29\*38mm, X:33\*38mm 3. 件数：1408件 | / | 中凯佳乐 | 25 | 套 | 650 | 16250 |  |
| 21 | 室内教学玩具、墙面玩具 | 1、环保优质PP塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，采用多道工序打磨，无毛刺 2.规格：轨道系列216件（基础大颗粒130颗,轨道系列86颗） 由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、灰、橙、果绿、浅兰11种颜色组成 （允许尺寸误差±3mm） 大颗粒2孔31\*24\*15mm 大颗粒4孔31\*24\*31mm 大颗粒6孔47\*24\*31mm 大颗粒8孔63\*24\*31mm 上下C形弯轨：95\*78\*42mm 漏斗94\*93\*36mm 长轨道127\*31\*19mm 中轨道63\*31\*19mm 大斜坡63\*31\*38mm 弯轨63\*31\*19mm 轨道球φ24mm 红旗：65\*61mm 人偶65\*40mm 小狗：30\*50mm 大象：84\*31\*72mm 长颈鹿：82\*31\*162mm 鳄鱼头：70\*31\*49mm | / | 中凯佳乐 | 30 | 套 | 200 | 6000 |  |
| 22 | 户外玩具 | 其中包括H桥墩，钻洞桥墩，三角连接台，拱形钻洞，跷跷板桥墩，滑道梯，平衡桥，拱桥，摇摆桥，圆圈钻洞和触觉梯等17件产品，工艺：滚塑，材质：进口工程塑料，锻炼孩子身体协调能力。 | / | 中凯佳乐 | 5 | 套 | 1700 | 8500 |  |
| 23 | 户外协力车 | 规格：200\*75\*65cm，PP管材 | / | 中凯佳乐 | 8 | 辆 | 880 | 7040 |  |
| 24 | 户外旋转车 | 1、材质：高碳钢车架。2、尺寸：140x50x70cm。 3、实心橡胶把手，防滑支架，无夹点设计、无 尖锐边锋，保证安全，尼龙新料连接。 4、橡胶耐磨轮轴设计，坚固的橡胶材料防滑踏板，轮子内部采用坚固PP材料，外圈采用耐磨实心橡胶材料，内置转向塞子，避免手指卡住。 5、静电喷塑工艺，安全环保、 防紫外线、不褪色。 提供产品生产厂家出具的包含：儿童三轮车、儿童脚踏车的中国国家强制性产品认证证书、检测报告。颜色（红.黄.） 6、轴承：钢轴承 。7、环保：无毒.无味 8、连接：尼龙新料。 9、前轮：25\*5。10、后轮：20\*4.5。 | / | 中凯佳乐 | 3 | 辆 | 1000 | 3000 |  |
| 25 | 磁性迷宫玩具 | 1、材质 ：ABS食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。 2、规格（允许尺寸误差±3mm）：菱形：97\*61\*\*5mm  三角形：48\*53mm 大三角：高116\*62mm 正方形：65\*65mm 六边形：110\*125mm 梯形：55\*119mm 车子：69\*113mm 3.件数：72件 | / | 中凯佳乐 | 6 | 套 | 180 | 1080 |  |
| 26 | 运动套装 | 120件一套，管红色76cm-60条 管蓝色48.4cm-24条 螺丝312枚盘36个 | / | 中凯佳乐 | 1 | 套 | 2600 | 2600 |  |
| 27 | 户外多功能攀爬架 | 1、材质：优质松木防腐木，木制部分均经压、刨、铣、冲等处理后采用原子灰进行至少三次刮灰抹平，使木材适应力更平衡，更稳定，整体进行碳烧处理，内外可接触的部位光滑无毛刺。边角倒圆处理，防磕碰。 2、配置：62x60x100cm架子2个，60x53x80㎝架子2个，60x48x60cm架子2个，架子立柱6.5x5.8㎝，板180x20x4.5cm5个，梯子180x39x4.5cm5个。 3、提供产品原材料（油漆）VOC含量、甲醛含量、总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB 18581-2020检测要求。提供检测报告复印件并加盖制造商公章。 4、提供产品原材料（樟子松防腐木）符合：SB/T10404-2006、AWPA A3-08、AWPA A11-93检测依据，其中边材投入率和防腐材载药量均合格、防腐质量达到C3等级标准的检测报告复印件。 5、为确保生产厂家的正规性与环保性，生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证。 6、提供中国节能环保产品认证证书 | / | 中凯佳乐 | 2 | 套 | 4000 | 8000 |  |
| 28 | 户外人字攀爬架 | 攀爬组合：480\*120\*200CM，材质：柳桉木，支架部分:采用实木6\*8cm；塑料采用低密度聚乙烯，表面光滑，膜内贴成型塑胶彩色丝，耐候性好。五金配件：不锈钢\*型平头螺丝；铝合金连接件采用不锈钢螺丝连接，并对连接件与柱接触点加机密紧固螺丝。绳网：采用缆绳，直径不小于12mm，中芯为镀铬钢丝，钢丝均匀分布，网绳编织采用专用绳扣连接，间距均匀，长期使用不变形。油漆采用环保油漆，色泽均匀不易脱落，环保无毒。 | / | 中凯佳乐 | 1 | 套 | 6000 | 6000 |  |
| 29 | 区角柜 | 尺寸：310\*30\*140cm 1.材质：采用17mmAA级橡胶木，背板：5mm实木多层板。 2.工艺：整体拆装结构，表面精细打磨，光滑无毛刺无疤结；边缘处全部做圆弧处理，外露钉均使用内嵌式； ⭐外形尺寸偏差、外观（木制件外观、涂层外观) 、结构安全【边缘及尖端、突出物 、力学性能（结构和底架强度试验、隔板支承件强度试验、顶板和底板静载荷试验）】、理化性能【木制件表面涂层/覆面材料（耐液、耐湿热、耐干热、耐磨、附着力、抗冲击、耐冷热温差）】、木材含水率、甲醛释放量≤0.1符合GB 28007-2011和GB 18584-2001要求。 3.五金：优质五金配件，安装更便捷，整体结构牢固，安全性高。 ⭐五金件中性盐雾试验符合GB/T 10125-2021。  4.涂层：优质环保净味水性漆UV辊涂，三底两面，安全无毒。 ⭐表面涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）符合GB28007-2011技术要求。 ⭐橡胶木板表面涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）≤0.025、木质件表面涂层（耐液1级）符合GB 28007-2011和GB/T 4893.1-2021、抗菌性能（大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌）1级，抗菌率≥99.99%，符合GB/T 21866-2008。 | / | 中凯佳乐 | 12 | 套 | 2000 | 24000 |  |
| 30 | 建构积木 | 178片松木积木；松木上一次漆。 工艺：打磨光滑无毛刺 | / | 中凯佳乐 | 8 | 套 | 550 | 4400 |  |
| 31 | 三轮自行车 | 1、材质：高碳钢车架。2、尺寸：85x58x65cm。 3、实心橡胶把手，防滑支架，无夹点设计、无 尖锐边锋，保证安全，尼龙新料连接。 4、橡胶耐磨轮轴设计，坚固的橡胶材料防滑踏板，轮子内部采用坚固PP材料，外圈采用耐磨实心橡胶材料，内置转向塞子，避免手指卡住。 5、静电喷塑工艺，安全环保、 防紫外线、不褪色。 提供产品生产厂家出具的包含：儿童三轮车、儿童脚踏车的中国国家强制性产品认证证书、检测报告。颜色（红.黄.） 6、轴承：钢轴承 。7、环保：无毒.无味 8、连接：尼龙新料。 9、前轮：25\*5。10、后轮：20\*4.5。 | / | 中凯佳乐 | 5 | 辆 | 260 | 1300 |  |
| 32 | 室内打击乐器 | 规格:23件 /套， 包含:双响筒、单响筒、三角铁、铜锣、铜镲、卡巴撒、木鱼、铃鼓、转响板 雨声、沙球、响板、铃鼓圈等，奥尔夫打击乐器，做工精致，音色标准，符合国家标准。 | / | 中凯佳乐 | 15 | 套 | 850 | 12750 |  |
| **总价：569910 （大写伍拾陆万玖仟玖佰壹拾）** | | | | | | | | | |
| **投标人：克州新华书店有限责任公司** | | | | | | | | | |
| **日期：2025年7月24日** | | | | | | | | | |