第四部分 采购需求
一、采购需求
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	项目建设内容
	技术规格、型号、参数
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	补植补造（云杉苗子）
	种苗数量及规格：苗木规格与质量严格按《主要造林树种苗木质量分级》（GB6000-1999）、《新疆苗木质量分级标准》（DB65/T2201-2014）执行，并完全采用一、二级合格苗木。
苗木自带营养杯，苗木产地土壤要求微酸性土壤，根据本项目区立地条件，要求苗木原产地海拔不低于2500米，以便于新植苗木能更好的适应项目区种植环境， 
★云杉苗高0.5-0.7米，其中一级苗木数量不低于80％（苗高0.6米-0.7米属于一级苗木），二级苗木数量不低于20％（苗高0.5米-0.6米属于二级苗木）。
	株
	20442

	2
	植苗
	人工植苗：按照“三埋两踩一提苗”的要求进行栽植， 即：先填熟土踩实后将苗木上提，再填土至坑穴的一半踩实，然后将剩余的土填入坑穴，但坑穴面不得高出地面（须稍低于地面 5 厘米）。造林密度：云杉栽植密度为55株/亩，株行距3m×4m。整地方式：人工穴状整地，人工穴0.40m×0.40m×0.40m。整地要求：挖表层草皮，翻松穴内土壤除去木片和石块等杂物。
	株
	20442

	3
	新建围栏及安装（草原牛栏网）
	草原牛栏网技术参数：围栏桩距4米，
围栏高1.3米，横丝挂线13道，横丝距离10cm-20㎝，铁丝为2.5mm铁丝。
角铁立柱规格：5cm×5cm×200cm，刷红色防锈漆，打孔13个，立柱地下埋深0.5米，用C25混凝土浇筑，基础尺寸为0.4×0.4×0.5米，地面以上高1.5米。围栏安装位置位于半山腰、无道路。

	米
	3800

	4
	原有围栏维修
	旧围栏维修技术参数：对原有的旧围栏因人为及牲畜导致的损坏进行维修，维修内容包括:对损坏的围栏进行更换，对倒地倾斜的围栏立柱进行扶正并用C25混凝土加固，必要时重新更换，对松弛的围栏进行绷紧重新固定。
原有围栏规格：围栏桩距4米，围栏高1.3米，挂线13道，横丝距离10cm-20㎝，铁丝为2.5mm铁丝。角铁柱规格：5cm×5cm×200cm，刷红色防锈漆，打孔13个，立柱地下埋深0.5米，用C25混凝土浇筑，基础尺寸为0.4×0.4×0.5米，地面以上高1.5米。
	米
	3700

	5
	抚育修复
	森林抚育技术参数：对修复区自然整枝不良，造成林内卫生状况较差的云杉进行抚育修枝，主要内容包括修枝、除草、清除妨碍林木及幼林生长的灌木，清理抚育垃圾，修枝标准根部以上1.5米，修去枯死枝和树冠下部 1 轮～2 轮活枝，剪口不能伤害树干的韧皮部和木质部；保留树冠高度，原则上不低于树高的 1/2，最低不低于树高的 1/3。将已感染病虫害的，没有利用价值的作业剩余物和林区内的病腐木及死树应按照森林病虫害防治、森林防火、生态景观和生态保护等要求，清运出修复区，以减少森林火灾和病虫害传播的隐患。以树根为中心半径50厘米内杂草清除且不能损坏树木根系，清理抚育垃圾并粉碎清除，割锄影响林木生长的灌木。
	亩
	2916

	6
	110引水管道铺设
	110PE管技术参数：
★110PE管，压力1.25Mpa，
管道安装后在管道连接处两边用U型卡固定，主管道安装包括水源地建设2处，水源地位于半山腰、无道路，水源地建设要求：根据现场情况和甲方要求由乙方设计建设。
标注有“★”参数需提供具有MA和CNAS两种资格的检测机构出具的检测报告。
	米
	5000

	7
	63引水管道铺设
	63PE管技术参数：
★63PE管，压力1.25Mpa。
管道安装后在管道连接处两边用U型卡固定。
标注有“★”参数需提供具有MA和CNAS两种资格的检测机构出具的检测报告。
	米
	8000

	8
	25引水管道铺设
	25PE管技术参数：
★25PE管，压力1.25Mpa。
标注有“★”参数需提供具有MA和CNAS两种资格的检测机构出具的检测报告。
	米
	10000

	9
	7.5立方铁质减压池
	7.5立方减压池技术参数：减压池尺寸长2.5米×宽2米×高1.5米，材质304不锈钢焊接，，厚度2.0mm，减压池需设置检查口1个，进水口1个，出水口1个、排污口1个、溢水口1个，减压池内侧用5cm×5cm角铁加固，减压池安装位置位于半山腰、无道路。安装要求:包括平地，安装，固定,进水口和出水口分别与110PE管链接。
	个
	4

	10
	宣传费
	宣传牌技术参数：
1、 宣传牌3块，牌面尺寸5米×2米,双面铁皮，骨架为4×4镀锌方钢，牌面材质为白铁皮，每块宣传牌立柱2根，立柱为DN150镀锌钢管，立柱基础80cm×80cm×100cm,基础用C25混凝土浇筑，安装后牌面顶部到地面距离3.8米。牌面内容根据甲方要求由乙方设计制作安装。
2、标志牌技术参数：
标志牌2块，牌面尺寸1.5米×2米，双面铁皮，骨架为4×4镀锌方钢，牌面材质为白铁皮，每块标志牌立柱2根，立柱为DN90镀锌钢管，立柱基础60cm×60cm×80cm,基础用C25混凝土浇筑，安装后牌面顶部到地面距离3.3米。牌面内容根据甲方要求由乙方设计制作安装,。
3、PVC＋UV宣传标语技术参数：PVC板尺寸60×80公分、厚度1.5公分PVC板共计100块，工艺为PVC＋UV喷绘，内容由乙方根据现场环境和甲方要求设计安装。
4、宣传册技术参数：印刷退化林修复保护宣传册540份，宣传册尺寸为A4，全彩印，每份15页左右，由乙方根据现场环境和甲方要求设计印刷。
	亩
	2916

	11
	备注
	重要提醒：本项目实施地处于高海拔山区，平均海拔2500米以上，无电，无信号，项目区距主要交通干道58公里，其中28公里无路、无桥，交通状况很差，仅有一条河流，沿河流进出项目区，河流常年流水，河流水面较宽，河水湍急，普通车辆难以通行，施工道路由乙方自行解决，因此请各供应商谨慎报价。



