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	学生课桌椅
	1、规格尺寸：单人桌面宽≥700mm，深≥500mm，高≥750mm。桌面板≥18mm厚。
2、课桌面板：采用三聚氰胺饰面板，四周注塑封边。优点是课桌面板四角圆润防磕碰，受冷热影响封边不易脱落。
3、桌腿：立柱采用优质铝合金一体压铸成型，相比其他材料，铝合金一体压铸成型具有结构牢固、质量稳定、经久耐用、可以再生利用、更环保等优点。表面喷塑处理双重保护，不易腐蚀。桌腿上自带装饰卡槽，主要用于遮挡安装螺丝，使外观美观大气。桌脚高725mm±2mm，上端支架长397mm±2mm，脚板长437mm±2mm；宽35mm±2mm。桌脚垫：采用PP环保塑料材质，螺丝连接，耐磨耐压，静音防滑。
4、书包挂钩：书包挂钩与桌腿经模具一体压铸成型。优点：书包挂钩不易脱落丢失，不易松动。
5、桌挡板：桌挡板采用优质冷拉钢板激光切割成型或桌拉换采用优质冷扎钢管做成网格造型，表面采用静电喷涂处理；与桌腿两侧螺丝连接部分带有塑料装饰盖，防止螺丝外漏，美观耐用。
6、桌拉杆：桌下前方设横拉杆，采用椭圆管50*20*1.0mm，起连接作用，整体符合人体工程学；采用优质冷拉钢、表面采用静电喷涂处理。
7、课桌书兜：采用优质冷拉钢模压成兜型，或做成冷轧钢板激光切割成网格造型，表面采用静电喷涂处理。
8、课椅整体尺寸：课椅宽≥455㎜，深≥385㎜，高≥768㎜。
9、课椅座面和椅背：课椅座面和椅背采用一次性注塑成型环保材料，坐板宽≥400mm，深度≥390mm；靠板宽度≥380mm，高度≥360mm；椅背开孔，便于提拉移动，椅背与铝合金脚架采用优质螺杆直接连接，稳固有弹性，椅背厚度≥5mm。
10、椅腿采用优质铝合金，经模具一次压铸成型，椅腿管成多边形状，增加稳定性。外观表层处理采用高压静电喷塑，喷涂后的塑面厚度均匀、覆盖完整、光泽明亮；无流挂、气泡等。椅脚高430mm±5mm，椅腿之间距离400mm±5mm，上端支架长180mm±5mm，成人字形。椅脚垫：采用PP环保塑料材质，耐磨耐压，静音防滑。
11、需提供检查报告
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