	序号
	名称
	技术规格
	数量
	单位
	备注

	1
	草地围栏
	角钢立柱刺丝,水平5道，交叉2道

	1.1
	刺铁丝
	铁线主丝(股线）和刺丝分别为42.8和→2.2低碳热镀锌钢丝，镀锌层重量不少于80g/m，抗拉强度350-660Mpa 2根主丝转数为7-8转/m，刺线头数4个，每米刺数10个.刺长15mm;丝线重量为1ka/6.7m左右。纬线顶部和底端2道为cp2.8mm 中碳镀锌钢丝，抗拉强度为≥90OMPa;中间5道为p2.5mm中碳镀锌钢丝，抗拉强度为≥90OMPa
	1780168
	m
	

	1.2
	挂线柱
	角钢∠40x4mm，长2m，热轧等边角钢
	44504
	根
	

	1.3
	加强柱
	角钢∠63x6mm，长2m，热轧等边角钢，加强柱和支撑柱设置地锚
	2225
	根
	

	1.4
	支撑柱
	钢管Ф40x3.5mm，长2.5m
	2225
	根
	

	1.5
	地锚
	∠40mmk4mm 热型等边角钢，长700mm，材质为A3钢:底端两边均切出 45°角。
	4450
	根
	

	1.6
	螺栓
	M16x30
	4450
	套
	

	1.7
	绑钩
	绑钩为Ф2.5mm低碳丝，总长130mm
	352163
	个
	

	1.8
	双扇门
	围栏门包括门柱、门销、门框、门网、门耳、支撑柱和地等，门桂采用长2000mm的∠90mmx90mmx8mm热角钢制成:门框3000mmx1200mm，由40mm钢管接:由框西算起，自上而下在150m和 1990mm处焊接2个由25mm无缝网管做成的60mm长门耳:门网由Ф2.8mm的低热度锌钢丝编织，网眼80mmx80mm，要求不扭曲，不变形门销为 M14x140mm钢筋:门耳采用 45#无缝钢管;围档门内框每隔 226mm预焊一个由中6 钢筋制成的U字形挂钩，待门网挂好后，将挂钩敲击合垄焊接在门框上即可;支撑柱为长2500mm的40mx3.5mm焊接钢管。
	60
	套
	

	1.9
	C25预制砼基础
	C25预制砼基础
	440.59
	m³
	

	2
	导视牌
	


	1
	禁牧宣传牌
	尺寸:2mx3m，面板为3mm钢板，2根立柱为D60钢管壁厚5mm长度 3.7m
	10
	块
	2×3m

	2
	标识牌
	尺寸:1.2mx2m，面板为3mm钢板，2根立柱为D60钢管壁厚 5mm 长度 3m
	6
	块
	1.2×2m

	3
	制度牌
	尺寸:0.8mx1.0m，面板为 3mm钢板，2 根立柱为D60钢管壁厚5mm 长度2.5m
	20
	块
	0.8×1m

	备注：（1）项目区域实施面积27.924万亩，位于托云乡托云村、库瓦特村、波斯坦铁列克乡乔尔波村、依买克村、膘尔托阔依乡膘尔托阔依村等。
(2)本次采购项目所含采购费、运输费、安装等关于此项目的所有费用。
（3）本项目自签订合同之日起所有设施设备均管护 5 年（含建设期）， 管护期内如有损坏设施设备等均有中标方承担并及时更换维修。


采购需求
一、采购清单
二、采购项目要求
供货期：以甲乙双方签订合同为准。
[bookmark: _GoBack]质保期：本项目自签订合同之日起所有设施设备均管护 5 年（含建设期）， 管护期内如有损坏设施设备等均有中标方承担并及时更换维修。
