	序号
	名称
	图片
	参数
	数量
	备注

	1
	告示牌
	[image: ]
	1.主要承载立柱尺寸：φ114mm×3.0mm；
2.主承载横梁钢管（mm）40×40×2
3.告示牌面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于0Cr18Ni9（SUS304），厚度1mm，面板边缘及尖角无翘起，图样及字样蚀刻处理；
4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂；
5.安装方式：直埋式。
6.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并获得NSCC国体认证证书。
	30
	

	2
	双位漫步机
	[image: ]
	1.主要承载立柱尺寸：φ114mm×3.0mm；
2.主要承载横梁尺寸：φ60mm×3.0mm；
3.摆杆有限制摆动幅度的限位装置，且单侧摆动幅度60°，摆杆选用φ60mm×3mm优质钢管一次弯管成型，扶手管材实际壁厚2.5mm；
4.摆杆与主立柱内侧的距离为75mm；踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台；凸台顶部棱边R弧2mm；
5.脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面面积为47600mm²，摩擦系数0.6；
6.摆动部件下缘距地面或底面高度为85mm；
7.相邻运动的两踏板间距125mm；
8.转轴直径30mm并辅以调质热处理，轴承选用6206承载能力的深沟球轴；
9.踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施；
10.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；
11.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂；
12.安装方式：直埋式。                                                                   13.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并获得NSCC国体认证证书。
	30
	

	3
	太极揉推器
	[image: ]
	1.主要承载立柱尺寸：φ114mm×3.0mm；
2.主要承载横梁尺寸：φ60mm×3.0mm；
3.揉推轮盘支撑管的规格φ60mm×3.0mm；
4.两轮盘内侧距离250mm，两侧轮盘设置不同高度，适用于不同人群使用。
5.揉推轮盘采用一体式阻尼装置。
6.揉推盘采用直径450mm，厚度4mm的钢板一次冲压成型，棱边以R2.0mm的圆弧过渡。
7.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂
8.安装方式：直埋式
9.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并获得NSCC国体认证证书。
	30
	

	4
	双位坐蹬器
	[image: ]
	1.主要承载立柱尺寸：¢114mm×3mm；
2.主要承载横梁尺寸：¢76mm×3mm；
3.座椅、靠背上表面边缘以R3mm的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边以R2mm的圆弧过渡；
4.蹬力器摆杆有限制摆幅的限位装置，蹬力器摆杆采用φ60mm×3mm一次弯管成型；
5.坐板采用4mm钢板一次冲压成形，板材壁厚4mm
6.轴承座支架、耳片壁厚8mm；采用轴承结构，轴承座壁厚6mm；轴承采用6205深沟球轴承,并作防水、防尘密封，对轴承形成良好保护；
7.不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞；
8.脚踏部位有防滑措施；
9.身体卡夹器材活动部件与地面可能挤压使用者身体时，则活动部件下底面距地面距离430mm；
9.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。
10.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂；
11.安装方式：直埋式
12.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并获得NSCC国体认证证书。
	30
	

	5
	腹肌板
	[image: ]
	1.主要承载立柱尺寸：φ114mm×3mm；
2.主要承载横梁尺寸：φ60mm×3mm；
3.板面为整体钢板冲压凸起，并设置符合人体工学按摩点。
4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂；
5.安装方式：预埋式。                                                                  6.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并获得NSCC国体认证证书。
	30
	

	6
	划船器
	[image: ]
	1.主要承载立柱尺寸：φ114mm×3mm；
2.主要承载横梁尺寸：60mm×3mm；
3.连杆为φ60mmX3mm的标准焊管；
4采用内限位结构，有效防止卡夹伤人；脚踏部位有防滑措施；
5.座板和靠背采用4mm厚钢板一次冲压成型，翻边弧度R3mm；
6.划臂采用42x2.5mm花纹钢管把手，把手端部直径52mm；
7.身体卡夹器材活动部件与地面可能挤压使用者身体时，则活动部件下底面距地面距离421mm；
8.脚或腿的卡夹活动部件底面与地面或其他部件的间距340mm；
9.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂
10.安装方式：直埋式
11.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并获得NSCC国体认证证书。
	30
	

	7
	健骑机
	[image: ]
	1.主要承载立柱尺寸：φ114mm×3.0mm，并与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求；
2.主要承载横梁尺寸：φ6 0mm×3.0mm；
3.转轴直径：∮30mm，经调质热处理，使组织均匀，消除内应力，增加韧度和抗弯性，不易断裂。 
4.不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构。
5.身体卡夹器材活动部件与地面可能挤压使用者身体时，则活动部件下底面距地面距离490mm；
6.脚或腿的卡夹活动部件底面与地面或其他部件的间距180mm；
7.手及手指剪切、挤压和卡夹活动部件与邻近的活动部件或固定部件之间的距离240mm；
6.有内置限位装置；
7.脚踏位有防滑措施；
8.立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入。
14.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂
15.安装方式：直埋式
16.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并获得NSCC国体认证证书。
	30
	

	8
	[image: ]上肢牵引器
	
	1.主要承载立柱尺寸：φ114mmX3.0mm；
2.主要承载横梁尺寸：φ76mm×3.0mm；
3.活动把手（不含柔性部件）质量150g，且端部直径52mm；
4.活动把手采用非链环结构，采用包覆钢丝绳，每股钢丝绳会用合成纤维或植物纤维包覆，包覆层无断裂接口或单股断裂钢丝，牵引绳把手为铝压塑固定把手，防止脱落。
5.摆杆有限位结构，限位套采用整体铸钢件；限位垫，采用聚氨酯材质，耐磨、抗老化。摆杆运动至极限位置时，摆杆最低点与地面的距离1860mm。
6.轴采用直径30mm的圆钢，经调质热处理，使组织均匀，消除内应力，增加韧度和抗弯性，不易断裂。轴承采用6206深沟球轴承,并作防水、防尘密封，对轴承形成良好保护；
7.主立柱采用外扣式114钢制盖帽，防止进水。
8.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂
9.安装方式：直埋式                                                           10.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并获得NSCC国体认证证书。 
	30
	

	9
	三位扭腰器
	[image: ]
	1.主要承载立柱尺寸：φ114mm×3.0mm；
2.主要承载横梁尺寸：42mm×3.0mm椭圆管；
3.转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承；深沟球轴承选用6205承载能力的深沟球轴；推力球轴承选用51105承载能力的推力球轴承； 
4.扭腰盘使用4mm厚钢板一次冲压成型；
5.扭腰盘上表面边缘以R3mm的圆弧过渡；脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面积为40192mm²，摩擦系数0.6；
6.扭腰盘设置防止超速运转的阻尼装置；
7.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂；
8.安装方式：直埋式。
9.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并获得NSCC国体认证证书。
	30
	

	10
	伸腰展背器
	[image: ]
	1.主要承载立柱规格尺寸：φ114mm×3.0mm；
2.主要承载横梁尺寸：42mmx3mm，其他管材壁厚2.5mm；
3.扶手采用φ42mmx3mm优质钢管；
4.靠背采取整体式板面，并设置符合人体工学按摩点。
5.器材结构无头颈卡夹的完全闭合开口及未完全闭合开口；不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；
6.器材各部位螺钉、螺母等紧固件紧固可靠且防锈、防松和防盗；
7.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂；
8.安装方式：直埋式
9.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并获得NSCC国体认证证书。
	30
	

	11
	跷跷板
	[image: ]
	1.主要承载立柱尺寸：φ114mmX3.0mm；
2.主要承载横梁尺寸：φ76mm×3.0mm；
3.使用者在器材上面，运动至下极限位置时，活动杆件底部距地面的距离244mm，设置前扶手，最大跌落高度740mm，倾斜角度11°；
4.座椅上表面边缘以R3mm的圆弧过渡；其他易触及的棱边应圆滑过渡；
5.在坐位的中心侧向施加695N的力，跷跷板（杆类）器材单侧偏摆量为0.4%；
6.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；
7.转轴直径25mm，选用6205深沟球轴承,并作防水、防尘密封，对轴承形成良好保护。
8.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂
9.安装方式：直埋式
10.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并获得NSCC国体认证证书。
	30
	

	12
	钟摆训练器
	[image: ]
	1.主要承载立柱尺寸：φ114mm×3mm；
2.主要承载横梁尺寸：φ60mm×3.0mm；
3.转动部位内置可靠的阻尼装置，阻尼力矩符合人体运动学规律；
4.脚踏板采用4mm厚钢板冲压一体成型，脚踏板左右两侧设有缓冲垫保护；踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台；凸台顶部棱边R弧3mm；
5.脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面面积48450mm2，站立使用的防滑面摩擦系数0.6;
6.摆杆有可靠限位装置，且单侧摆动幅度60°；
7.摆动部件下缘距地面或底面高度最小高度85mm；
8.转轴直径φ25mm，选用6205深沟球轴承,并作防水、防尘密封，对轴承形成良好保护。
9.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂
10.安装方式：直埋式
11.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并获得NSCC国体认证证书。
	30
	

	13
	腿部按摩器
	[image: ]
	1.主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3mm；
2.主要承载横梁：Φ30mm圆钢；
3.扶手选用Φ32×3mm优质钢管；
4.按摩轮转轴直径30mm；
5.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险，不存在和使用功能无关的凸出物；
6.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂；
7.安装方式：直埋式。
8.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并获得NSCC国体认证证书。
	30
	

	14
	反屈伸训练器
	[image: ]
	1主承载立柱规格：钢管Φ114x3mm
2.主承载横梁规格：钢管Φ60x3mm
3.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；不存在和使用功能无关的凸出物。
4.器材有安全警示标志采用图文形式提示使用者可能存在风险。
5.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂
6.安装方式：直埋式
7.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并获得NSCC国体认证证书。
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