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	功能和质量需求

	1
	蛋托生产设备
	1.成型系统：

电压:380v

产量:产能为2500-3000片每小时

2.主机配套变速器； 水槽和转鼓使用不锈钢材质； 脱水管道采用304不锈钢材质；

3.成型模具和转移模具：材质: 塑料模具或铝模具

4.主机控制器：适当品牌

5.空压机:功率: 9-15kw 380v 

功能: 1.将成型模上的蛋盘吹入转移模。2.将转移模上的蛋盘吹入干燥器或一些托盘中。

6.真空泵和电机: 功率:≥7.5kw 电压: 380v 电机: 1pc 功能:将纸浆泵入模具，使纸浆成型。

7.真空罐：功能：真通过产生负压，使得模具内的气压降低，从而吸引纸浆中的纤维沉积附着在成型网表面上，形成湿坯纸浆半成品。

8.滤液泵:≥7.5KW

9.水泵:功率: ≥7.5KW电压: 380v 

10.磨具清洗机:功率: ≥3kw 功能: 清洗模具

11.碎浆机：功率: 45KW~55KW 功能：用于将纸浆模塑制品的原料如废纸板、废纸箱等进行碎解，使其重新变成适合加工的纸浆

12.匀浆机：功率：3KW~6KW 功能：将纸浆中的纤维原料在水中分散均匀，确保纤维之间不会相互缠绕或结块，从而提高纸浆的均匀性
	1
	套
	
	
	/

	2
	污水处理设备
	功率:0.75kw-2.2kw

功能: 将回水池的污水输送至水力碎浆机，污水回收循环利用不排放。
	1
	台
	
	
	/

	3
	烘干设备
	
金属多层烘干箱配备：

1.框架体系

2.燃烧机

3.风机总成：主风机 22KW~35KW

功能：提供必要的风力，用于烘干过程中将成型后的湿纸浆模塑制品中的水分蒸发掉，实现快速干燥

4.主机供热系统

5.链条：材质：链片45Mn

功能：将电机等动力源的旋转运动传递给设备的不同部分 

 6.气动管道：功能：输送压缩空气，为设备气动元件动力源。

功能：通过燃烧燃料产生热量去除蛋托制品中的水分，使其达到干燥的目的
	1
	台
	
	
	/

	4
	晾晒架
	材质：不锈钢
	300
	个
	
	
	/

	5
	水、电配套设备
	定制：3座15m³砖混结构蓄水浆池；电压：220v 频率≥50Hz；1座15-18m³水箱
	若干
	座
	
	
	/

	合计
	 


采购清单技术参数及要求
