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	全智能生物物证发现工作站
	★一、工作台模块：
1、工作台面自带面光源，亮度线性可调，可消除拍照阴影；
2、台面四周面光源，亮度线性可调；
3、顶部垂直面光源；亮度线性可调；
4、顶部四面光源，角度手动调整，亮度线性可调；
5、顶灯升降行程1000mm,升起最大高度1910mm；
6、独立移动式触摸屏操控盘，可触摸操控设备升降和灯的亮度；
7、32寸角度可调节显示屏；
8、升降式可调工作平台，平台升降行程：500mm,升起最大高度：1025mm；
9、工作台面带可升降X/Y轴移动比例尺，比例尺升降行程：h=195mm；
10、激光感应行程开关，确保顶灯和工作台面之间的安全距离；
11、电源：AC/220V,50/60Hz,功率1500W；
12、工作台面积：1200mm*780mm；
13、设备尺寸：1424mm*1030mm*1158mm；
14.、设备总重量：≤100kg；
15、底部带可调水平式万向轮；
16、高清自动聚焦CCD；
17、支持4K/60 HDMI输出；
18、放大倍率范围为：1.0-84.0；
19、光谱响应范围：325-1100NM；
20、配备≥800万像素 CMOS高清大视场显微光谱相机；
21、相机系统：全自动切换红外模式和紫外或可见光模式；
★二、光源模块：
1、光谱响应范围：325-1100nm；
2、配备≥800万像素 CMOS高清光谱相机；
3、相机系统：UV-VIS/IR两种模式，手动切换红外模式和紫外或可见光模式；
4、全高清实时成像：4K@60fps，或者4K@30FPS/1080P；
5、多光谱取证光源必须≥9个波段：白光、紫外1 、紫外2、 蓝光 、蓝绿光、绿光 、橙色光、 红色光、 红外1 ；
6、≥8个光学镀膜滤光片；
7、多光谱（紫外、红外、可见光）之间一键自动切换 ；
8、放大倍数：≥28X光学放大，3倍数字倍率，≥200X数码放大：
9、 配备滤光片组合保护座；
10、 万向臂工作站 (链接显示器、电脑或者实验室系统)；
11、 设备左、右各带一个物证激光标记窗口，轻松标记物证，设备配置激光标记笔；
12、 专属图像处理软件；
13、 观察窗口采用三倍放大透镜；
14、 输出模式：HDMIx1、DVIx1、USBIx1、网口；
15、 相机镜头光圈：f/4.7
16、 100-240V 大功率输入适配器
17、多光谱光源响应是以下范围：
1- 白光:（400-7000nm）6500K色温；
2- 紫外1: 360-370 nm；
3- 紫外2 :400-420 nm；
4- 蓝光: 450-460nm；
5- 青绿光: 490-505nm；
6- 绿光: 525-535nm；
7- 橙光: 590-595nm；
8- 红光: 625-630nm；
9- 红外1:808nm；
10- 红外2:840-860nm；
11- 红外3:950nm；
★三、显微模块：
1、3D显微镜主体，同步齐焦双光学系统双光学系统
2、变倍范围≥ 0.32X-10.6X
3、CCD系统 双CCD系统
4、变倍比 1:8.1
5、工作距离 (mm)≥ 110
6、最大分辨率（1X）≥ 225lp/mm
7、平场度 ≥95%
8、3D显示器，3目视跟踪系统
9、尺寸 28英寸，分辨率 4K（3840*2160*RGB）
10、对比度 42，亮度 300cd/㎡
11、视角 89°（典型）
12、有效3D观察距离≥ 0.38m-1.3m
13、最佳3D观察距离≥ 0.55m-0.75m
14、有效3D观察角度（水平） 43.6°
15、有效3D观察角度（垂直） 39.6° 16、可接入网络化工痕特痕数据库，分析比对。
★四、激光模块：
1、激光器类型：半导体激光；
2、光源波段值：532nm±1；450nm±1；
3、供电方式：交流供电，配备专用220V电源适配器；
4、直流供电，可更换智能电池组即插即用，数字化提示能量值；
5、工作方式：触发认证方式；
6、工作模式：连续激光；
7、出光方式：通过柔性光纤输出光源；
8、出光时间：即启即用；
9、控制方式：把柄式出光镜头内置控制结构，触发认证方式实时调节功率大小，显示屏数字显示当前功率值；
10、照明类型：圆形匀光投射；
11、光斑质量：光均匀度高、零噪点；
12、安全保护：钥匙型硬件锁定开关；
13、关机保护：时间延时保护模式；
14、温控方式：TEC制冷，智能恒温，智能能耗比控制；
15、光束扩散全角：标配固定扩散角度10度；
16、光功率：绿光：0-8W（持续开机稳定）；蓝光：0-8W（持续开机稳定）；
17、外置电池续航：＞150min；
18、工作玃
★五、工具数据库：
1、工具数据库数量包含13大类，130亚类；2、数据库包含：钳类、剪类、刀类、锤类、斧类、锯类、扳手类、螺钉旋具类、凿类、钻类、锉类；3、工具样本数据包含生产信息、重要部位、刃口具体尺寸数据；4、工具样本图片包含工具外包装、工具全貌、工具侧面、工具端部、工作端等部位照片；5、刀具库包含全国刀具、民族工具、农耕、暗器等种类；6、刀具库数据包含刀具长度、刃身宽度及照片等信息；7、操作系统可与公安部全国工痕数据库无缝对接，实现数据互通比对。
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