阿图什市阿扎克镇真空冷冻设备采购项目
一、 FD 干燥设备主要技术参数
	序号
	名称
	主要规格及参数
	数量
	单位

	1
	干燥脱水能力：   （Kg/批次）
	干燥能力1000kg，脱水能力900L， 
	
	

	2
	加热板
	干燥仓设置36件加热板。加热板工作温度：常温-90℃，两面辐射加热，单仓加热板数量36块。加热板材质A6063-T5，板层之间、板层各部分温差不超过±1℃。加热板集管为不锈钢304制成，接管为不锈钢菱形法兰连接。
	36
	件

	3
	捕水器
	捕水器为后置式。捕水方式：列管式捕水器，捕水器管材选用10#钢、φ32*2.5，GB8163国标，捕水器分为两组设置，内部由导流装置，捕冰均匀，捕水器整体热浸锌。供液方式；膨胀供液，制冷剂选用R507. 捕水器外形尺寸为（长*宽*高）2250*2050*1300mm。筒体内径2480mm，壁厚8mm。捕水舱后部设1个观察镜。融冰口门尺寸Φ600，排水快，不堵塞。
	1
	台

	4
	料车
料盘
	料车料盘；每舱物料车3台，一比二配置，干燥舱3台，冻结库3台，共计6台，物料盘每舱204个，一比二配置，干燥舱204个，冻结库204个，外形尺寸；（680 ×560 ×32mm，）料盘面积；75㎡，每盘参考装盘重量4.5-5.5Kg
物料输送轨道；采用悬挂式，工字钢16#，材质Q235B，长度约50米。导轨连接器2套，导轨转换器2套，材质Q235B，来连接冻结库和干燥舱。料车滑轮组件12套，材质；不锈钢SUS304。
	6
	台

	
	
	
	408
	件

	5
	干燥捕水舱
	干燥仓体为圆形筒体，材质SUS304，前端开门，舱门悬挂平移式，舱门为SUS304，物料车从前端进出。外形尺寸（长×宽×高）：Φ2500×9000×8，筒体内直径：2500mm，壁厚8mm。仓门上带有气动锁紧装置，设2个观察镜。捕水器仓体为圆形，材质SUS304不锈钢,为304不锈钢，后置式捕水器。融冰；采用管道增压泵，温水+喷淋，融冰时间	＜45 分钟/批次，融冰泵型号；TD165-35G/22，功率；7.5kw。
	1
	套

	6
	真空泵组
	真空泵组；采用旋片泵+罗茨泵，多台并联运行，预抽泵组型号；BSJ600LC/SRV630B，1台。维持泵组型号；BSJ300LC/SRV300B，1台。共计2组。阀门选用；真空蝶阀DN150和DN100的各一件，真空管道采用，不锈钢薄壁管，材质；SUS304，卫生级。真空规管1套，型号：ZJ-52T/KF10-16。真空仪1台，型号：ZDZ-52T。真空泵组合计功率；31.7 Kw。设计真空度	；13Pa~133Pa，
预抽真空度至 133Pa（空载）＜30 分钟。
	2
	台

	7
	热媒泵组
	热媒泵组；采用蒸汽加热，自来水冷却，使用电磁阀控制，热媒在闭式循环系统运行。给加热板加热降温。热媒循环泵型号；TD180-34G/22，1台。板式换热器；AT100M，1台。蒸汽调节阀；SKD62，1台。电磁阀型号；B41-08-2-V，3件。热媒泵功率；11kw。
	1
	套

	8
	制冷机组
	制冷机组，选用单机双级螺杆机组，型号；QBLD2-75，1套。QBHD-40，1套。蒸发冷选用；逆流式，型号；NZL-800 材质；镀锌板外壳，冷风机选用；落地式，型号；DJ240     
[bookmark: _GoBack]材质；不锈钢外壳，不锈钢风机扇叶。膨胀阀选；热力机械式，型号；TEX，材质；铜。供液方式；膨胀供液。控制系统采用；PLC，型号；S7-200，系统自动控制，自动加载减载。制冷系统功率：105.5kw
	1
	套

	9
	装机容量
	装机；干燥系统+真空系统+热媒系统+制冷系统，总功率 155.7Kw 
	
	

	10
	电源/电压、
	AC/380V/3p    50Hz
	
	

	11
	电器控制
	选用；PLC，型号；FX585U-64M，模块；F5X-466AD-ADP。触摸屏型号；GL5150E。温度控制选用；单通道温控仪，型号；MF916。人机界面合理、数据自动显示、储存、温度智能仪表控制。
	1
	套

	12
	成品合格率
	98%以上（国标要求）
	
	

	13
	干品残水量
	5%以下（国标要求）
	
	

	15
	变电箱
	二级控制箱
	个
	2

	16
	电缆
	4芯电缆，铜芯（国标）185平方
	米
	100

	17
	彩钢房
	10平方
	平方
	10



二、主要设备配置表（1套）
	一、干燥系统

	序号
	名称
	主要规格及参数
	单位
	数量

	1
	干燥/捕水舱
	Φ2500×9000×8，
不材质：锈钢，
	台
	1

	2
	加热板
	1.4320×580×21，
2.材质：铝合金
	件
	36

	3
	捕水器
	1.Φ32×3.0 ，10#钢
	台
	1

	4
	热媒膨胀罐
	1.Φ500×600
2.材质：不锈钢
	台
	1

	5
	窥视镜
	Φ250×19
材质：硼硅玻璃
	件
	2

	6
	真空绝缘板
	Φ315×20
材质：绝缘材料
	件
	1

	7
	破真空角阀
	DN50
材质：不锈钢
	件
	1

		8
	舱门密封条
	1.20×20×8020  
2.材质：丁晴橡胶
	套
	1

	二、真空设备系统

	序号
	名称
	主要规格及参数
	单位
	数量

	1
	旋片式真空泵
	SRV630L          
材质；铸钢
	台
	1

	2
	旋片式真空泵
	SRV300L           
材质；铸钢
	台
	1

	3
	罗茨泵
	BSJ600LC           
材质；铸钢
	台
	1

	4
	罗茨泵
	BSJ300LC            
材质；铸钢
	台
	1

	5
	波纹软接头
	1. DN100
2. 材质：不锈钢
	件
	1

	6
	波纹软接头
	1. DN50
2.  材质：不锈钢
	件
	1

	7
	真空气动蝶阀
	1. DN100
2. 阀芯不锈钢
	套
	1

	8
	真空计
	型号：ZDZ-52T
	套
	1

	9
	真空规管
	型号ZJ-52T/KF10-16
	件
	1

	10
	真空电磁阀
	DN15 
材质：不锈钢  
	件
	1

	11
	针阀
	DN15
材质：不锈钢
	件
	1

	三、加热设备系统

	序号
	名称
	主要规格及参数
	单位
	数量

	1
	板式换热器
	1.AT100M 
2.材质：SUS304
	台
	1

	2
	热媒循环泵
	1.材质：铸钢  
2.型号： TD180-34G/22
	台
	1

	3
	热媒蒸汽调节阀
	1.SKD62  
2.材质：铸钢
	套
	1

	4
	热媒切换电磁阀
	AB41-08-2-V 
	件
	3

	5
	温度传感器
	1.PT100  
材质：铝壳
	套
	1

	6
	融冰泵
	材质：铸钢    
型号：TD165-35G/22
	台
	1

	四、电气控制系统

	序号
	名称
	主要规格及参数
	单位
	数量

	1
	FD控制柜
	1.尺寸：1600×600×2000
2.材质：镀锌板喷塑
	台
	1

	2
	PLC
	FX585U-64M
	台
	1

	3
	控制模块
	F5X-466AD-ADP
	组
	1

	4
	触摸屏
	GL5150E
	台
	1

	5
	温控仪
	MF916
	台
	1

	6
	空气开关、断路器等
	NSC100S 
	套
	1

	7
	按钮、指示灯
	国标
	套
	1

	8
	继电器
	LADN22C
	套
	1

	9
	各种电缆及元件
	国标
	套
	1

	五、冻结库系统

	序号
	名称
	主要规格及参数
	单位
	数量

	1
	冻结库（单体库）
	1. 尺寸：8100×3000×3600
2. 聚氨酯
	间
	1

	2
	库板（聚氨酯）
	1.150mm 
2.SUS304/彩钢 板
	套
	1

	3
	库门（聚氨酯）
	1.150mm  
2.SUS304
	台
	1

	4
	风幕
	型号；FM125-150
	台
	1

	5
	库门电加热
	功率；0.5kw
	套
	1

	6
	平衡窗
	规格；200×200
	件
	1

	7
	冻结库架台
	1. 尺寸：7000×2400 
2. 材质：Q235
	套
	1

	六、物料运输系统

	序号
	名称
	主要规格及参数
	单位
	数量

	1
	物料车
	1.层数：17层   
2.尺寸：1440×1500
	台
	6

	2
	料车滑轮组件
	Φ82，材质：不锈钢。
	套
	12

	3
	铝盘
	1. 尺寸：680×560×35
2. 材质：铝
	个
	408

	4
	角铝
	1. 尺寸：30×30×4
2. 材质：铝
	根
	459

	5
	轨道联接器
	1.工16  热浸锌
2.材质：Q235B
	套
	2

	6
	轨道切换器
	1. 工16  热浸锌
2. 材质：Q235B
	套
	2

	7
	物料运输轨道
	1. 工16  热浸锌
2. 材质：Q235B
	米
	50

	七、空气系统

	序号
	名称
	主要规格及参数
	单位
	数量

	1
	空气压缩机
	压力0.8kg
	台
	1

	八、制冷机组

	序号
	名称
		主要技术参数
	单位
	数量

	1
	半封制冷机组
	QBLD2-75    螺杆机组 
 材质；铸钢
	套
	1

	2
	半封制冷机组
	QBHD-40    活塞机组   
材质；铸钢
	台
	1

	3
	蒸发冷
	NZL-800    逆流式   
 材质；镀锌板外壳
	台
	1

	4
	落地式冷风机
	DJ240     落地式    
材质；不锈钢外壳
	台
	1

	5
	膨胀阀
	TEX    热力机械式   
 材质；铜
	台
	4

	6
	PLC控制
	S7-200
	套
	1



