2024年阿图什市义务教育农村校舍安全保障长效机制项目自治区资金建设项目（设备采购）详细参数

	序号
	标的名称
	技术参数
	数量
（套）

	1
	LED教室灯
	1、LED教室灯额定功率≤40W。 
2、LED教室灯尺寸≥1195mm；采用一体式航空铝型材边框，一体式防眩灯具，灯具外形平整，四面主框架主要采用铝合金材料，背板须为金属材质（冷轧钢板材质）冲压成型，抗腐蚀性，金属质感，强度高。
3、为了保证灯体的散热性良好，LED教室灯驱动外置。 
[bookmark: _GoBack]4、LED教室灯色温（或相关色温）3300-5300K。
5、LED教室灯显色指数Ra≥90、R9≥50。
6、LED教室灯色容差≤5 SDCM。
7、LED教室灯通过人体电磁辐射测试。
8、LED教室灯至少依据《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准通过电器电子产品认证。
9、LED教室灯通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证。
10、LED教室灯蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。
	7200

	2
	LED黑板灯
	1、LED黑板灯额定功率≤40W。 
2、LED黑板灯尺寸≥1220mm，为一体式防眩灯具。
3、为了保证灯体的散热性良好，LED黑板灯驱动外置。 
4、LED黑板灯色温（或相关色温）3300-5300K。
5、LED黑板灯显色指数Ra≥90、R9≥50。
6、LED黑板灯色容差≤5 SDCM。
7、LED黑板灯通过人体电磁辐射测试。
8、LED黑板灯至少依据《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准通过电器电子产品认证。
9、LED黑板灯通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证。
10、LED黑板灯蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。
	1436



