（2包）参数
	序号
	产品名称
	产品参数
	数量
	单位
	单价（元）
	总价
（元）
	所属行业
	备注

	学校监控系统

	1
	400万红外筒型网络摄像机
	1/3英寸COMS传感器，分辨率≥2560*1440，帧率≥30fps，彩色最低照度≤0.0005lux，黑白最低照度≤0.0001lux，红外补光，夜视可识别100米处人体轮廓，内置拾音器，拾音距离≥15米，亮度信噪比≥60dB，宽动态范围≥105dB，支持≥8行OSD，可滚动显示，可设置字体大小、颜色、描边、背景、空心等样式，可叠加图片格式的OSD，支持≥8个隐私遮盖和≥8个感兴趣区域（ROI），并支持自动切换算法透雾和光学透雾、数字降噪和强光抑制
★支持MJPEG、H.264、H.265、U-code等视频编码格式；静态场景，相同图像质量下，开启智能编码后，码率可节省码流不少于92%。
支持移动侦测功能，当目标移动时，可在客户端发出报警提示，支持图片抓拍，可设置时间间隔和图片数量，可自定义图片文件名
★支持友好密码，同一网段的地址可使用出场密码登录和访问，跨网段的地址只能使用复杂度高的密码登录和访问，支持国标28181、Onvif、TCP/IP、IPv4/IPv6、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RTSP、PPPoE、UDP、UPnP、DHCP、SMTP、NTP、802.1x、SNMPV3等网络协议，支持黑白名单，可允许≥32个IP地址访问，可禁止≥32个IP地址访问
★支持视频内容保护，可对视频图像码流进行随机混淆处理，只有经过授权并具有解码密钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据
支持RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口，≥25%丢包网络环境下播放效果良好
支持DC12V±35%和PoE供电，工作湿度至少满足5%~95%RH(无冷凝)；工作温度至少满足-40℃~75℃，支持【IP68】防护等级
注：所投产品须与原有监控平台对接，如无法对接视为无效投标。
	400
	台
	
	
	工业
	

	2
	筒机/枪机壁装支架
	筒机/枪机壁装支架
	400
	台
	
	
	工业
	

	3
	壁挂电源适配器
	输入:AC220V，50/60Hz,输出:12V@2.0A,工作环境:-20℃~60℃，≤90%RH无冷凝,安装方式:壁挂式
	400
	台
	
	
	工业
	

	4
	16盘位64路网络视频录像机
	16盘位硬盘录像机，支持不小于64路接入能力，具有不小于2个HDMI接口、2个VGA接口。具有至少一个音频输入，2个输出接口，具有不小于2个USB2.0、1个USB3.0接口。具有至少1个RS485和RS-232接口。具有16个硬盘指示灯（HD），实时显示硬盘运行状态、1个运行指示灯（RUN）、1个网络状态指示灯（NET）、1个告警指示灯（ALM）。
支持最大接入带宽1536Mbps，最大存储带宽1536Mbps，最大回放带宽1536Mbps，最大转发带宽1536Mbps
支持≥64路同步回放
支持HDMI视频输出分辨率≥4K（3840*2160）/120HZ视频输出，并可以向下兼容
设备支持同时解码输出8路32MP@30，或16路16MP@30，或20路12MP@30，或32路4K@30，或48路5MP@30，或64路4MP@30。
支持录像打标签（支持≥81920个标签），可通过标签快速定位并播放录像；
★可接入1T-24T容量的SATA接口硬盘，可接入AI硬盘，可接入加密硬盘，支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入
★支持标准ONVIF、RTP、RTSP、RTMP、PSIA、HTTP、HTTPS、GB28181、私有、自定义等协议接入摄像机
支持标签回放，即时回放、事件回放、标签回放、智能回放，分时段回放，外部文件回放，日志回放，视频摘要回放
可对IPC和NVR视频通道录像进行断网补录
具有双BIOS模式。
支持录像加密。
支持多码流存储。
支持日志记录存储功能。
支持智能风扇，根据环境温度自动调整风扇转速，支持5级风扇转速调节
支持整机N+1热备，至少可支持255台主机，当主设备网段或异常，热备机自动替换主机接管工作，当主机恢复正常时，备份机可回传录像文件至主机
人脸库建模速度不低于800张每秒，单GPU下建模速度不低于100张每秒
人脸图片支持添加姓名、性别、国籍、省份、城市、证件类型、证件号、身高、体重、年龄、职业、联系人、联系方式、自定义属性等信息
★支持至少10个车牌库，每个车牌库支持500万车牌库容，支持按车牌黑白名单进行布防
支持区域入侵检测，接入普通IPC，支持对出现在设定警戒区域内的目标进行自动侦测，并触发报警联动，可设置最多9个多边形检测区域、灵敏度值、入侵持续时间，通过web客户端可接收报警消息，查看报警图片，并回放关联录像。 
★接入普通IPC，支持视频流睡岗检测，当监测区域内有人员睡岗时进行报警，报警时可联动设备本身声音报警、发送邮件（可带报警发生时的图片附件）、联动录像、联动报警输出、球机预置点、球机轮巡、球机轨迹以及联动IPC的声光报警。
★接入普通IPC，支持视频流烟火检测，当监测区域内有烟火出现时进行报警，报警时可联动设备本身声音报警、发送邮件（可带报警发生时的图片附件）、联动录像、联动报警输出、球机预置点、球机轮巡、球机轨迹以及联动IPC的声光报警，可以对报警联动一键撤防。
★支持不小于256个人脸库，库容不低于200万张人脸图片
支持枪球联动、双目广角、警戒相机、人脸门禁、人脸相机、道路监控、车牌侦测、行为分析、人体测温、热成像侦测、客流统计、电瓶车入梯、高空抛物等多种智能检测接入和联动
	7
	台
	
	
	工业
	

	5
	8TB硬盘
	缓存:256MB,转速:5400RPM,接口类型:SATA,尺寸大小:3.5英寸,硬盘类型:监控级
	107
	台
	
	
	工业
	

	6
	网线
	超五类非屏蔽网线
	150
	箱
	
	
	工业
	

	7
	光电分离器
	POE供电
	400
	个
	
	
	工业
	

	8
	枪机支架
	定制支架
	400
	个
	
	
	工业
	

	9
	汇聚交换机
	1、标准插槽式交换机，业务槽位≥3个，整机总槽位≥3个；
2、性能：交换容量≥168Tbps，包转发率≥36000Mpps；
3、支持双主控模块冗余，电源模块冗余，为节省业务槽位，主控卡可作为业务卡使用；
4、交换机支持堆叠技术，支持≥4台设备横向虚拟化成一个整体，堆叠延迟小于2us。（提供相应第三方检测报告复印件证明）
5、整机最大万兆端口密度≥108，整机最大千兆端口密度≥120；
6、交换机支持无线控制器随板功能，支持同品牌无线AP产品≥800个。（提供相应第三方检测报告复印件证明）
7、基本性能：MAC地址表≥262K，路由表≥8K，ARP表≥90K；
8、支持防火墙，IPS等扩展功能。
9、支持ERPS，最大收敛时间小于50ms。
10、本次配置:双主控、双电源、24个千兆电接口，24个千兆光接口，8个万兆光接口。
	2
	台
	
	
	工业
	

	10
	核心交换机
	1. 性能：交换容量≥750Gbps；转发性能≥222Mpps
2. 性能指标MAC地址表≥32K、路由表容量≥24K、ARP表项≥16K
3. 接口类型：≥24千兆电口(其中8个combo口)+4万兆SFP光口+1个Slot，≥1个mini USB console口和1个USB口
4. 支持横向虚拟化（≥9台设备，最大堆叠带宽≥160G）
5. 支持STP/RSTP/MSTP
6. 支持DHCP Server/ DHCP Relay/ DHCP Snooping/
7. 支持WRR、WFQ、SP+WRR、WDRR、SP+WDRR、SP+WFQ
8. 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN
9. 支持支持静态路由、RIPv1/v2，RIPng、OSPFv1/v2，OSPFv3、BGP4，BGP4+ for IPv6、等价路由，策略路由
10. 支持VRRP/VRRPv3支持802.1X认证/集中式MAC地址认证、支持PORTAL认证、支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务
11. 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；整机提供ACl条目数不小于3K条；
12. 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准、支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源
	1
	台
	
	
	工业
	

	11
	交换机
	8口/12口  POE交换机
	40
	台
	
	
	工业
	

	12
	监控盒
	CCTV监控盒
	20
	台
	
	
	工业
	

	13
	水晶头
	五类
	10
	盒
	
	
	工业
	

	14
	辅材及安装
	定制
	400
	批
	
	
	工业
	

	宿舍无感识别管理系统

	1
	宿舍管理系统
	1. ★具有宿舍管理系统计算机软件著作权登记证书和软件产品测试报告并提供证明材料。
2. 需支持通行，门禁功能，通行记录可以作为归寝考勤的签到数据。
3. 需支持人员统计：支持统计院系、房间（含人数）、学院总人数
4. ★需支持大数据展示：具备宿舍大数据展示功能，实时展示人员的通行记录，抓拍照片，记录人员在寝、未归、请假人员信息；支持不少于3种宿舍大数据样式。（提供软件功能截图）
5. ★需支持归寝时段设置：支持每日至少三次归离寝时段设置；支持按照不同年级分别设置不同归离寝时段，实现不同年级不同时间段归寝；（提供软件功能截图）
6. 需支持寝室详细信息管理：支持用拖拽方式对学生进行寝室入住、调换寝室操作，可单人、批量、Excel导入方式退寝，支持查询人员入住、床位情况；支持自动授权功能，入住寝室后自动获得寝室和宿舍楼大门门禁设备的通行权限。
7. ★需支持寝室分配：支持对学生进行寝室入住、调换寝室、退寝等操作，支持查询人员入住、床位情况；入住寝室后自动获得寝室大门门禁设备的通行权限。（提供软件功能截图）
8. 需支持宿舍操作日志管理：系统支持操作记录的查询，方便查看，追溯操作记录，并支持对每项日志上传附件功能
9. ★需支持寝室评比功能：支持在平台端进行违规，优秀寝室评比，设备端可查看评比结果及评语（提供软件功能截图）
10. ★需支持寝室管理：支持批量添加宿舍楼宇、楼层、房间、床位信息，支持导入寝室信息，设置宿舍负责人信息，支持设置每个楼层负责人。（提供软件功能截图）
11. 需支持入住时段设置：系统支持设置人员的入住时段，再非入住时段内，不记录考勤；入住时段信息支持Excel导入修改功能。
12. 支持多种考勤报表：归离寝时段考勤明细，可以按时段查询每个时段的归离寝明细信息；归离寝日报，可以查询每个学生所在的宿舍，床位，各时段归寝时间等归离寝签到信息；每日汇总表，可以查询宿舍每个楼层的签到汇总信息，包括正常归寝，晚归，旷寝，请假人数的统计信息；综合统计表，可以查看每个人员查询时间内总的归寝，晚归，旷寝和请假次数统计。
	1
	套
	
	
	软件和信息技术服务业
	

	2
	人脸比对机
	1. 传感器类型 1/1.8" Progressive Scan CMOS
2. 电子快门 1/12s~1/8000s
3. 最低照度 彩色0.001Lux@F1.2;黑白0.0001Lux@F1.2;
4. 信噪比 ≥50dB(AGC OFF)
5. 宽动态范围 ≥120dB
6. 降噪 3D 数字降噪
7. 镜头类型 9-22mm F1.4, 水平视场角 38°~17°
8. 抓拍模式 快速、间隔、离开后等多种人脸、人形抓拍模式，抓拍次数可设
9. 图片信息 图片采用JPEG编码格式，支持人脸、人形图片及原图上传，人脸图片编码质量可调
10. 上传方式 私有协议、FTP、HTTP、MQTT
11. 人脸存储 支持最多5万张人脸库
	8
	套
	
	
	工业
	

	3
	电源
	1. DC线长不低于9.5厘米   AC线不低于4.5厘米
2. 工作电压：100V-240V  12V2A
	8
	套
	
	
	工业
	

	4
	电子楼层签到看板
	楼层签到看板：宿舍班牌归寝情况实时看板
1. ★产品厂商具有中国国家强制性产品认证证书（3C认证），证书名称需要体现电子班牌字样
2. ★产品厂商具有中国节能证书（节能认证），证书名称需要体现电子班牌字样
3. LED背光显示屏，≥21.5英寸，横版，屏幕比例: 16:9 、分辨率:1920*1080、点距: 0.282*0.282 、对比度:1000:1、亮度:≥350 cd/m2、响应时间:标准8ms（灰阶至灰阶）、视角: 水平/垂直:178° 背光: LED背光；
4. 为了保证设备美观，设备整机尺寸不超过：长522.4*宽348.91*厚28mm
5. ★圆弧边框设计、有独立内置走线槽、保证设备纯贴合安装方式(提供CNAS检测报告复印件)
6. 活体动态人脸识别，摄像头≥200万像素
7. 系统版本 Android 7.0及以上
8. 内存 ≥2G，存储 ≥8G
9. 外置接口：USB1个、OTG-USB1个、网口1个、DC1个
10. 显示各楼层学生的在寝状态、在寝人员、离寝人员的汇总信息，学校通知等信息。
11. 学生可以在楼层归寝看板中查看自己的考勤状态，如果没有签到成功可以通过设备进行补签。
12. ★请假管理：具有请假管理功能，学生可通过班牌提交请假申请，家长也可通过APP提交请假申请，班主任可通过后台系统或者APP进行请假审批（提供CNAS检测报告复印件）
13. ★家校互动：具有家校互动功能，学生可通过班牌和家长进行视频通话或留言、可在电子班牌查看家长的留言信息，家长可以在APP端查看学生的留言信息（提供CNAS检测报告复印件）
14. ★工作温度: 按照GB/T 2423.1-2008的方式进行: 在-15℃ 低温环境条件下运行2h、在50℃高温环境条件下运行2h,试验中及试验后运行状态及工作状态正常。(提供CNAS检测报告复印件)
	24
	套
	
	
	工业
	

	5
	智能数据展示控制终端
	1. CPU RK3288，四核 ARM-A17，≥1.8GHz
2. GPU Mali-T764
3. 内存 DDR ≥2GB
4. 内置存储器 EMMC ≥8G
5. 多媒体 多格式1080P 60fps视频解码 (H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)，1080P 多格式视频解码 (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)，1080P 视频编码，支持H.264,VP8
6. 显示 HDMI2.0 支持 4K@60HZ 输出
7. 接口 支持100M 自适应以太网，支持WIFI-2.4G(可扩展BT-4.0)，1 个USB host and 1 个 OTG USB，HDMI2.0 支持4K@60HZ输出，支持左右声道，MIC 输出接口
	2
	套
	
	
	工业
	

	6
	宿舍管理展示85寸大屏
	规格项目 详细参数
亮度:玻璃类别 4K LED
整机亮度：300nits
 亮度均匀性 55%
 背光类型 直下式
 色域(BT709) >95%
 色温 10500K
 对比度 1200: 1 5000: 1
 分辨率 3840*2160
 扫描频率 60HZ
 扫描方式 逐行
 屏幕比例 16: 9
 最大可视角 178°
 动态响应 >8ms
 T-CON LESS 是
 是否低蓝光 是
 可视角度 屏占比 >96%
 整机水平 178
 整机垂直 178
 电源 电压输入范围 220V
 额定功率 290W 440W
 待机功率 <0.5W
	2
	套
	
	
	工业
	

	7
	辅材安装及调试
	根据楼道实际情况，进行合理安装（含电源线、超六类网线）
	1
	套
	
	
	工业
	

	8
	管理电脑
	 I5-10400/16G内存/1T机械+NVME256/串口/PCI-E大机箱 +22液晶
	1
	套
	
	
	工业
	

	浴室管网改造

	1
	80平板式换热器
	平板换热器：蒸汽入口温度：/180℃；冷凝水出口温度：90℃；生活热水入口温度：35；
	80
	平方
	
	
	工业
	

	2
	100镀锌管
	国标、直径100MM镀锌管
	72
	米
	
	
	工业
	

	3
	100镀锌管安装人工费
	国标
	72
	米
	
	
	其他未列明行业
	

	4
	100钢碟阀
	国标符合管网改造要求
	4
	个
	
	
	工业
	

	5
	100软连接
	国标符合管网改造要求
	4
	个
	
	
	工业
	

	6
	水泵控制箱
	一控一控制器、380V三相四线配电箱，具备短路保护、过载保护、
	1
	个
	
	
	工业
	

	7
	安装附件、闸门仪表
	国标符合管网改造要求
	1
	个
	
	
	工业
	

	地下车库-快速卷帘门一进一出双车道（门洞尺寸：宽度7.19米*高度2.542米）

	1
	快速门电机
	使用电源220V，功率0.75kw/1500S/转（根据门体大小配备），承载大负荷S4型
	2
	套
	
	
	工业
	

	2
	快速门控制柜
	采用控制箱，内置矢量控制模式、控制精度高；高转矩变频器（150%1HZ）、PLC合二为一，具有高性能、高可靠性、高稳定性、高精准定位等特点。同时运用变频控制技术，有软启动，缓停止功能，保证门体运转平稳增加使用寿命
	2
	套
	
	
	工业
	

	3
	限位
	采用行程定位器，定位准确，一次到位。
	2
	套
	
	
	工业
	

	4
	滚筒硬质快速门
	1、硬质快速门--集保温、节能、密封、高效、抗风、环保于一身的新型金属工业门，开启速度每秒最高可达1.8米，适用于需要频繁高速的物流通道。       
2、中空铝门板铝片厚度1.1mm。总体具有保温好、重量轻、强度大、抗冲击等特点，抗风等级≤12级且防盗。
3、根据甲方要求设置实施人车分离通道，增加人员进出门禁系统，开启方式为：密码、门禁卡等。
	2
	套
	
	
	工业
	

	5
	道闸
	自动挡车器是用于道路上限制机动车行驶的通道出入口管理设备，现广泛应用于公路收费站、停车场、小区、企事业单位门口，管理车辆的出入。可通过停车场管理系统实现自动管理，也可以通过手动遥控实现起落杆。主要特性电机上装有手轮装置，停电时，实现手动起落杆；三个按键分别控制起杆、落杆和停止；左向或右向可调，可根据现场灵活调整左右向；
伸缩杆设计，方便运输，杆长可裁剪调整长度；
无触点监测：控制更精准、运行更平稳；
具备多种接口，可接入红外线（输入低电平信号）、地感及收费系统；
接线简单，无需布线及配线；
无线摇控功能（采用 430.5MHZ 遥控器）；
环境适应性强，支持低温-30℃安全使用。
根据现场尺寸定制。
	2
	套
	
	
	工业
	

	6
	透视窗
	中间带横向PVC透明视窗，使人员车辆出入更安全，厚1.5mm，耐寒零下60℃（按照现场实际尺寸定制）
	2
	套
	
	
	工业
	

	7
	红外光电保护装置
	门框下部安装红外线光电保护开关一对，门体下面停留人与物体时，门体不下落。
	2
	套
	
	
	工业
	

	8
	快速门滑道
	镀锌钢板经激光切割、数控折弯一次成型，静电粉末喷塑，镀锌板≥2.0mm厚
	2
	套
	
	
	工业
	

	9
	快速门装饰箱
	镀锌钢板经激光切割、数控折弯一次成型，静电粉末喷塑，镀锌板≥1.0mm厚
	2
	套
	
	
	工业
	

	10
	卷轴
	≥2.0mm厚度，开启速度 每秒0.6-1.5m的开启速度（可调）.高频开启（1000-1500次/天）
开启方式
（四选一）
1、雷达感应装置
2、地磁感应装置
3、遥控开启
4、门禁（刷卡/密码）
  使用快捷方便
	2
	套
	
	
	工业
	

	11
	人行通道
	人行通道配套进门一扇，门禁机（可刷卡、密码等功能）
	1
	套
	
	
	工业
	

	12
	地下车库声控灯
	操控方式：声音控制，开关式
最大瓦数：10-20W（含）
灯罩形状：圆形
表面处理：吹塑
灯身材质：PP（聚丙烯），PC
色温：冷光（5000K以上）
额定电压：100-240V
	80
	套
	
	
	工业
	

	体育教学器材设备

	1
	篮球
	比赛专用5#篮球:
1、圆周长680mm～700mm，质量480～550g；
2、高档PU革面，橡胶内胆，耐冲击次数2000次不变形、无开胶
3、外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳，球片粘接无缝隙，符合产品的要求，表面无破损、脱落等现象。
	10
	个
	
	
	工业
	

	2
	排球
	比赛专用5#排球:
1、圆周长680mm～700mm；质量300g～410g
2、表皮材料为耐磨Pu，内胆为橡胶材质，触感精准。
3、外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳，球片粘接无缝隙，符合产品的要求，表面无破损、脱落等现象。
	10
	个
	
	
	工业
	

	3
	足球
	比赛专用5#足球:
1、圆周长680mm～700mm；质量410g～450g
2、表皮材料为耐磨Pu，内胆为橡胶材质，脚感精准。
3、外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳，球片粘接无缝隙，符合产品的要求，表面无破损、脱落等现象。
	10
	个
	
	
	工业
	

	4
	乒乓球拍
	比赛专用球拍:
1、横拍与直拍，底板为纯杨木制品。
2、用来击球的拍面应用胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥ 4N
	20
	副
	
	
	工业
	

	5
	乒乓球
	正品乒乓球；
1、直径43.4mm～44.4mm，质量2.20g～2.60g，弹跳  220mm～250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂
2、高分子聚合物材质
	200
	个
	
	
	工业
	

	6
	羽毛球拍
	比赛用球拍：
总长度≤630mm，宽度≤230mm，拍弦面长度≤280mm，质量≤100g,握柄直径23mm
	10
	副
	
	
	工业
	

	7
	羽毛球
	正品羽毛球：
1、耐打稳定训练比赛12只装。球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高 度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～ 5.80g，毛片数量16片
2、球头为软木材质，毛片为鸭毛或鹅毛。
3、用于学校比赛、训练、教学使用。
	20
	筒
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	工业
	

	8
	羽毛球网架
	材质：高档铸铁羽毛球架、网柱高度为1340mm±8mm，拉网中央高度1314mm±5mm
	1
	副
	
	
	工业
	

	9
	排球网架
	网柱高度：2120mm±5mm，拉网中央高度:2000mm±5mm，材质：不锈钢手摇式可升降移动排球架
	3
	副
	
	
	工业
	

	10
	排球网
	加粗防晒标准比赛用排球网:
1、排球网长度9500mm～10000mm，宽度700mm±25mm
2、4mm涤纶材质，三面5mm白边，10*10网孔，中间需拉钢丝绳
	5
	副
	
	
	工业
	

	11
	篮球网
	篮球网加粗12扣标准比赛专用篮筐网,篮球网高 400～450 mm，网口直径（450±8）mm网底直径（350±8）mm
	20
	副
	
	
	工业
	

	12
	裁判口哨
	无核专业比赛大音量口哨
	50
	个
	
	
	工业
	

	合计：（元）
	
	
	



