	序号
	物品名称
	规格参数
	单位
	数量

	1
	公寓床
	金属榫卯结构上下床1、尺寸长2000*宽900*高1780mm ；2、床立柱（床腿）75*75*0.8mm ； 3、支架厚度 0.8mm 厚；  4、其他厚度0.8mm厚 ； 5、横梁是90*35*0.8mm ； 6、床撑上下各5根，厚度0.8mm ；7、整体+床板含包装重量是63KG ； 8、床板是15厚杉木板或15厚多层板；  9、单层承重 400 斤 ；10、上铺横撑底部到下铺横撑上间距1000mm ； 11、上铺底部中间位置到下铺平板处间距970mm. 产品符合GB/T3325-2017中着地平稳性≤2.0
	张
	250

	2
	燃气热水器炉
	24kw,外含1立方米不锈钢水箱，小型热水循环泵，含8个混水龙头（含花洒）及管道的安装。
	套
	5

	3
	恒温饮水机
	1.功率:≥4.5KW;2.电源:380V，50Hz;3.出水方式:一开四温开水，开水带童锁；4.五级400G反渗透过滤系统配11G桶，净水流量≥2.0L/min，额定净水量≥4000L;4.热胆容量:≥35L;5.供水量:开水40L/H，温开水180L/H，保证供应150人以上使用;6.外形尺寸(mm):1300*470*1350;7.适用水压：0.01-0.6MPA，市政自来水;8.食品级龙头,触摸出水;9.采用智能显示屏，随时显示加热状态、水位状态、即时温度、北京时间，可设置自动开关机，可设定每周工作日和每天工作时间、饮水机必须带防干烧和漏电保护。
	台
	50

	4
	开水器
	供水量：开水60L/h；1、可以定时开机，关机，微电脑控制；2、步进式分层加热，连续供水，即开即饮；煮开后，水蒸汽热能回收，箱体绝无冒蒸气的现象；3、六面体全聚氨脂保温，箱体绝不烫手；4、整机采用优质不锈钢经过镜面拉丝工艺处理，美观耐用；5、内胆采用304食品级不锈钢制成，确保饮水健康。6、304食品级组合镍铬丝发热管，安全健康。
	台
	8

	5
	学生储物柜
	规格：1800*850*420 二门铁制衣柜：1、柜体：采用0.6mm厚冷轧钢板2、柜门内带减震垫，上下门为钢制柜门,内凹扣手，明锁扣3、整个产品经下料、冲切、折弯、组焊、打磨、脱脂、酸洗、磷化、表调、高压静电喷塑几个环节处理防腐性好，环保结实耐用；冷轧钢板，可调节层板，单层承重≥30kg。
	只
	250

	6
	学生学习桌
	一桌两凳；
2.整体尺寸：长1200mm*宽400mm*高750mm（正负偏差不超过10mm）；
3.桌面：采用E1级实木颗粒板以上材质，表面为三聚氰胺免漆板，板材厚度不低于24mm。双饰面采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用，枫木色。采用PVC封边条，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍。
4.钢脚架：整体烤漆喷涂灰黑色，漆面光泽丰满，附着力强，耐腐蚀性，耐水耐磨。两侧立柱及地脚采用30mm*50mm*1.5mm优质钢材，桌面、桌腿等连接牢固。钢管，钢管厚度≥1mm，
	套
	58

	7
	监控摄像机
	400万像素，最高分辨率可达2560 × 1920 @20 fps智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境1个内置麦克风支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m符合IP66防尘防水设计，可靠性高
	个
	30

	8
	监控显示器
	55寸液晶显示器
	台
	1

	9
	硬盘
	8T
	个
	15

	10
	交换机
	8口POE千兆交换机
	台
	5

	11
	硬盘录像机
	视频解码格式:支持超级 265（高级模式、基础模式）、H.265、H.264本地人机解码能力 :4 x 16MP@30, 5 x 12MP@30,8 x 4K@30, 12 x 5MP@30, 16 x 4MP@30, 20 x3MP@30, 32 x 1080p@30接入带宽 :640Mbps转发带宽 :640MbpsIPC 接入路数:32 路RCA 音频输入:1 路输出口说明 :   支持 2 个 HDMI、2 个 VGA，HDMI1和 VGA1 同源，HDMI2 和 VGA2 同源，HDMI1、VGA1和 HDMI2、VGA2 异源,HDMI 支持 4K 显示输出RCA 音频输出:2 路盘位:16 盘位阵列模式:RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60网口:2 个，RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网电口USB:2 个 USB2.0|1 个 USB3.0RS485:1 个RS232:1 个报警输入:16 路报警输出 :10 路eSATA:1 个前端鱼眼矫正接入:支持后端鱼眼矫正（人机） :支持（1*4MP 或 1*5MP 鱼眼）RTMP:支持下行 ONVIF:支持（仅 Profile S） 国标接入:支持视图库接入（上行） :支持
	台
	1

	12
	智慧LED大屏
	模组参数
像素结构：SMD，像素间距：2，灯珠尺寸：1515，模组尺寸：320x160，模组分辨率：160×80，模组重量：0.5Kg/块，像素密度：250000，信号接口：HUB75
显示参数
白平衡亮度：500，色温：3000—15000 可调
可视角：水平视角160°，垂直视角160°
亮度均匀性：≥97%
色度均匀性：±0.003Cx,Cy 之内，对比度：3000：1
刷新率：DS-CK20FI/H:3840;DS-CK20FI/N:1920;DS-CK20FI:3000;
电源参数
峰值功耗：650w/㎡，平均功耗：170w/㎡
供电要求：AC220-240V
运行环境
工作温度：-10—40，工作湿度：10-60%
存储温度：-20—60，存储湿度：10-60   带钢架（室外）
	平方米
	15

	13
	智慧黑板
	1.整机采用三拼接平面一体化设计，外观简洁无推拉式结构及外露连接线。外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1100mm，厚≤85mm。主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，主屏支持普通粉笔直接书写，两侧副屏可支持多种媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。

2.屏幕采用86英寸及以上液晶面板（对角线），采用UHD超高清液晶屏。表面钢化玻璃表面硬度≥9H。显示比例16:9，分辨率3840(H)*2160(Z)，可视角度≥178°；400cd/m²＞屏幕亮度＞300cd/m²，符合国家GB40070H-2021ZC《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。

3.整机采用高精度红外触控技术，支持不低于40点触控。

4.整机支持全通道4K高清显示，全通道OSD菜单及整机内置系统均支持4K图像显示。

5.整机屏幕采用直流背光源，保证显示画面无频闪，有效避免视觉疲劳，呵护师生用眼健康。

6.整机采用硬件低蓝光背光技术。

7.整机画面对比度及色彩还原真实，画面细节及Gamma无损失，确保师生观看画面不会因显示损耗导致视觉偏差。

8.屏幕结合光感调节，屏幕亮度与环境亮度的匹配曲线更加合理，能有效减轻视疲劳。

9.支持多种智能护眼功能。具备自动光感功能。具备智能手势识别功能。

10.整机内置≥3000W非独立的高清摄像头，摄像头与整机采用一体化设计，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口，摄像头对角角度≥135度，可用于远程巡课、二维码扫描等功能。且摄像头具备工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。支持前置面板物理按键一键启动录课功能，可将屏幕中显示的课件、音视频内容与老师人声同时录制。

11.整机内置≥8阵列麦克风，麦克风采用非独立扩展形式，不占用整机设备端口，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。

12.整机内置2.2声道音响系统，扩声系统总功率不低于60W。

13.整机具备至少6个前置物理按键，包括三合一电源按键，设置、音量加、音量减、录屏、护眼，其中含2个可自定义功能按键。具备前置Type-C接口，支持65W充电协议。支持4K 60Hz显示输入。

14.内置无线网卡，实现WiFi 2.4G/5G无线上网、AP热点发射及BT蓝牙连接（支持蓝牙Bluetooth 5.2标准）。Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。Wi-Fi制式支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/cn；支持Wi-Fi6。支持无线传屏功能。

15.提供快捷桌面，用户可以快捷进入白板、文件管理、电脑桌面及更多应用。安卓系统下可实现常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用和网页浏览。能对USB接口所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、图片、多媒体，检索后可直接在界面中打开。

16.整机内置嵌入式安卓系统，版本≥11.0，运行内存≥3GB ，内置存储空间＞16GB。

17.嵌入式Android操作系统下，内置电子视力表软件，支持通过触摸方式进行视力检测，助力校园近视防控工作开展。

18.整机内置信息发布系统，信息发布系统后台管理系统采用“B/S”架构、SaaS服务方式，可以选择web端推送内容。

19.信息发布系统功能特点：定时开关机、远程发布、监控管理、自动循环播放、分组式管理。

20.整机教学桌面支持画报轮播功能，通过主页快捷入口可自定义轮播内容、轮播间隔、播放时间等，助力校园文化建设。

21.检测模式：支持进行单人视力检测及全班视力检测，检测时支持裸眼检测和戴镜检测两种方式；在全班检测模式下，自动提醒下一位准备检测的同学，提高检测效率。

22.支持在系统后台进行学生管理，可进行学生信息输入，输入时支持通过电子表格的形式批量导入学生名单，用于全班视力检测。

23.支持在系统后台自动生成学生视力档案，可以按学校、年级、班级进行统计并可以自定义时间范围，生成视力档案报告；并支持查看每位学生的历史视力档案。

24.支持后台多级权限帐号管理，提供班级、年级、全校等管理员账号权限。班级视力数据可实时同步至教师账号，教师和学校管理员可以在后台查看、分析、导出视力数据。

25.整机内置电脑模块采用侧向插拔设计，为防止电脑模块跌落造成损坏，不接受由下至上插入电脑模块的安装方式。电脑模块可抽拉式插入整机，支持不断电情况下热插拔，接口采用标准80PIN，即插即用，易于维护。处理器不低于四核四线程， DDR4内存≥8GB ，SSD固态硬盘≥256GB。具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB3.0，≥1路USB2.0，且支持双系统调用；具有一键还原和系统保护功能。为保障与整机的兼容性，电脑模块与整机为同一制造商。（提供电脑模块与整机CCC证书）

26.PPT教学助手：无需打开任何其他软件，支持课件上下翻页、页面预览及快速跳转；支持自动启动批注功能；支持书写、擦除功能，支持手势擦除，支持一键清除笔迹；支持小黑板辅助教学功能、可调用放大镜、聚光灯等小工具进行授课；支持一键开启录屏功能，将课件、音视频内容与老师人声同时录制，录制完成后保存到桌面，供老师后续作为教学素材使用；支持课件及板书内容直接生成分享二维码，扫码后支持在手机端进行查看及二次分享；

27.教学软件采用备授课一体化设计，具有备课模式及授课模式。支持账号密码、手机扫码多种登录方式；教学软件具备语文、英语、数学、化学、生物、地理、物理、美术、音乐等不少于9种学科的工具，每种学科工具下方标注中文提示，便于教师快速掌握工具应用。提供在线资源，资源覆盖小学学科包括语文、数学、英语、政治、科学、信息技术、音乐、美术；初中覆盖学科包括语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理、信息技术、音乐、美术、体育与健康；高中覆盖学科包括语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理。在线资源数量覆盖了不少于27个省市的不少于300所名校资源；所有资源均与统编版教材配套，细分到各册次和章节，便于检索。

28.教学软件支持课件云存储，不需要使用外接存储设备，老师联网登录账号便可使用云课件；提供具有可扩展性，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，所有老师注册即可免费使用不小于280G的个人云空间；

29.教学软件支持任意界面的悬浮工具栏，支持在桌面等界面自由快速批注、擦除、清空以及放大镜、聚光灯、截图等功能，支持返回授课；支持通过截图并插入至课件或板中板进行聚焦讲解。

30.教学软件支持将计算机中或U盘中的文档、图片、音视频嵌入课件，丰富课堂教学，导入时软件会将所有文件进行自动分类，方便老师查找需要导入的文件。

31.教学软件提供图片素材免费下载使用，支持标签搜索，帮助老师快速查找，美化教学课件。

32.教学软件连通国家公共资源平台，中小学、职业教育、高等教育等入口，支持将网页通过超链接形式插入到课件。

33.后台管理系统提供在线数字文化内容资源，系统内置不少于8000+艺术资源、党建资源及校园文化宣传资源，并提供在线更新。支持通过管理后台将在线数字文化内容资源发布到显示设备上进行展示。
	台
	63

	
	
	
	
	


