	一、办公用品

	序 号
	物品名称
	技术参数
	数量
	单位

	

1
	
激光打印机
	30CPM、复印、双面打印、彩色扫描、中文操作面板、32MB内存、250页纸盒、打印分辨率：2400*600dpi、纸张尺寸、A4,Letter,B5(ISO/JIS),A5,A5 (长边),A6,16K；手动进纸盘：宽76.2-215.9mm,长127-355.6mm、双面打印、N合1打印、海报打印、反转打印、水印打印、页眉页脚打印、小册子打印一键式身份证复印功能、
碳粉盒和硒鼓分开的
	20
	台

	

2
	速印机
	工作方式。扫描头移动式扫描、热敏制版、记忆印刷、A3扫描、B4打印。4.2寸LCD液晶屏。分辨率、300dpi×600dpi、印刷缩放比率、常用缩放比例：71%、81%、87%、94%、115%、122%、141%；无级缩放：50%-200%（1%精度）、印刷纸张重量（min/max）、40g/㎡-157g/㎡、进纸容量、1000张、接纸容量、1200张、印刷速度、5级调整（55、70、85、120、140张/分钟）、标配功能、联机打印、U盘打印、省墨模式、铅笔模式、报刊模式、网屏模式、消除中缝、编程印刷、密码模式、耗材用尽提示、自动检测原稿、节能、底灰浓度调整、扫描原稿长度调节、版纸长度调整、 版纸
	2
	台

	

3
	办公电脑
	1.处理器：国产C86结构处理器，CPU核心≥8核16线程，CPU主频≥2.7GHz。
2.内存：配置≥16GB DDR4 内存，提供≥4个内存插槽
3.存储：配置≥512GB M.2接口SSD+1TSATA
4.显示接口：支持三种以上显示接口，VGA、HDMI、DVI。
5.网口：配置≥2个1000M网口。
6.接口：≥8个USB接口。
7.光驱：DVDRW
8.显示器：27 寸，宽屏 16:9，LED 背光液晶显示器，VGA，HDMI 接口，分辨率：1920*1080；
9.支持银河麒麟、统信 UOS 等国产操作系统及windows 操作系统。供货时，需预好装双系统：预装 V2.0 银河麒麟操作系统+Win10 Windows 10 操作系统及以上。
10.维护：支持操作系统备份及还原功能
	40
	台
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4
	办公桌
	规格：1800*800*750H
材质：基材全部采用E1级实木颗粒免漆板PVC机器封边，桌面、侧板厚度50mm，桌面、侧板均采用内龙骨框架结构，上下9mm单面双包工艺制作，前挡板高度600mm，前挡板镶嵌金色铝合金T型装饰条，桌腿配有15mm高调平地脚，侧柜：1200*400*620H.侧柜预留主机箱放置空位，抽屉三节式钢珠导轨，柜门液压阻尼合页，铝合金拉手
	4
	套

	

5
	办公桌
	规格：1500*1200*1100/750H
材质：基材全部采用E1级实木颗粒免漆板PVC机器封边，桌面、侧板厚度25mm板，其余全部采用16mm板制作，左/右侧柜内预留电脑主机存放位置，侧面预留电脑散热孔，抽屉采用三节式钢珠导轨，柜门液压阻尼合页，铝合金拉手
	100
	套

	

6
	椅子
	办公椅，软包采用高密度回弹海绵，表面优质加厚网布，靠背采用pp塑料一次注塑成型，钢架采用1.2mm钛钢旦管，经过，磷化，酸洗处理，表面采用五星电镀技术，结实耐用，
	200
	把

	

7
	课桌椅
	单人升降课桌椅参数，规格60X40x(70一76)，桌面，密度板，注塑封边无接口，60X40Ⅹ1.8，书斗，优质冷扎板一次性拉伸成形，厚度0.8，桌椅外管(扁圆管)25x50Ⅹ1.2，桌椅内管(扁圆管)20x40x1.2，椅面为工程塑料注塑成形，符合人体工程学，制作流程，切料，冲孔，围弯，二保焊接，除油除锈清洗，静电喷涂，专业烤箱高温烘烤(210度)，表面平整光滑，无滴挂无异味，不易擦伤，符合国家环保要求
	2500
	套

	

8
	文件柜
	规格：900x400x1850H
材质：柜体采用优质冷轧板，厚度0.8mm，窄边套色工艺，窄边宽度12mm边，柜内上部配2块活动隔板，下部配1块活动隔板，锁具采用三级管理锁
	50
	套

	二、广播系统

	序 号
	物品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	主机房设备

	2
	网络广播系统主机
	1、≥17.3吋全高清触摸屏幕。
2、不少于4个COM接口；不少于3路MIC输入口；不少于 8路USB接口；不少于6路线路输入接口；不少于2个RJ45接口；不少于1路VGA接口和1路DVI-D视频接口；不少于1路PS/2接口。
3、6×4音频矩阵功能：6路线路输入接口，每一路线路输入有两个编组按键发送到任意编组混音。
4、线路输入和话筒输入均带音量和音调调节，不少于9个音量调节旋钮，不少于9组（18个）高低音调节旋钮。
5、面板带1个可以编程的紧急按键。
6、带2组线路输出接口。
7、内置监听功能，监听音量可以单独调整。
8、工业级主板，可满足7×24hrs不间断工作。
	1
	台

	3
	地震预警广播适配服务器
	1、一款用于接收地震预警信息的终端产品。
2、具备地震预警演练功能。让用户平时熟悉预警警报广播，并组织相应疏散演练（一键触发后能完整的模拟真实地震发生时地震波达到的倒计时音频信号、报警声、地震发生的时间、地点、震级等信息）。
3、具备手动播放地震科普知识。
4、具有GPS和北斗定位功能。
5、支持有线和无线双通信方式。
6、具备设置震级烈度触发阈值，在震级和烈度到达触发阈值后才能播出，避免无震感或轻微震感情况下播出。
7、支持白天和夜间两种工作模式，预设两种震级和烈度的触发阈值，自动切换。
8、地震预警广播适配服务器是面向学校、社区、办公楼等用户的专用地震预警接收终端，实现当周边发生对用户有影响的地震时，自动打开广播系统，进行声音警报，用户收到警报后采取合理措施避险。
9、有线网络接入能力：RJ45×1
10、无线网络接入能力：4G
11、音频输出：RCA×2
12、控制输出：RS232×1；24V输出；短路输出；
13、电源输出：220V/10A；
	1
	台

	4
	网络广播主控软件
	1、网络广播系统控制的核心软件。
2、无需互联网静态IP地址即可与IP广播管理平台主控软件互联。
3、注册方式以USB加密狗硬件注册方式。
4、系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配，网络冗余、即时性音频应急保障备份、推送备份和定压备份设定。
5、自动音乐打铃；作息时间表季节调整；自动预开电源，播放结束自动关闭。
6、支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播。
7、领导网上讲话：远程对全区、分区、分组讲话；
8、语音实时采播：能够将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等，能与电源时序器联动，实现在定时或实时采播任务中打开十六路电源时序器的任意一路或数路受控电源口。
9、结合网络报警主机接收报警信号，在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能。
10、支持LED显示推送：以手动或自动的方式实时、定时发布文本信息。
11、具备自动增益功能：内置自主算法、自主技术的DSP处理模式，能自动识别和区分终端环境噪声和正常的广播内容，自动根据环境噪声自动增减广播增益。同时保证声音的清晰度和强度。
12、具备一键巡检功能，可以在30秒内快速检查所有网络音箱的声音品质是否符合播音要求。
	1
	套

	5
	监听网络解码音箱
	1、木制箱体。
2、内置1路网络硬件音频解码模块，实现网络化传输1 6位C D音质的音频信号。
3、带本地线路输入1组，音量可调；话筒输入1路，音量可调；带1路线路输出。
4、预留2 . 4 G天线接口，可选配2 . 4 G接收模块，可实现本地语音扩声。
5、可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以独立执行定时任务，保证系统的平稳运行。
6、网络接入口：RJ45×1。
7、传输速率 ：10/100Mbps。
8、灵敏度：9 0 d B ±3 d B。
9、内置数字功放：≥2*15W/8Ω。
10、单元规格：4.5吋宽频扬声器单元×1；2.75吋高音扬声器单元×1。
	1
	只

	6
	网络广播移动分控软件
	1、移动分控软件是一款应用于移动控制的app控制软件，是IP网络广播软件的扩展应用软件。
2、有WiFi的地方就可以接入广播系统，进行广播，喊话，终端管理。
3、支持用户权限管理。
4、必须用户登录后才能使用，每个用户都可以通过IP广播系统软件设定权限，指定可以控制的终端。支持多个用户同时登录，高权限的用户打断低权限用户的任务。
5、支持终端状态实时查看。
6、用户登录移动分控软件后，可以实时查看所有权限内终端的播放状态和连接状态。
7、支持实时讲话。
8、用户登录移动分控软件后，可以任意对权限内指定的一个或多个终端进行播放。
9、支持节目点播。
10、用户登录后，可以点播服务器上的音乐到权限内任意一个或多个终端，进行播放。
11、支持文件上传。
12、用户可以把手机上的音乐上传到服务器，然后可以对权限内的指定终端进行点播。
	1
	套

	7
	监听网络解码音箱
	1、木制箱体。
2、内置1路网络硬件音频解码模块，实现网络化传输1 6位C D音质的音频信号。
3、带本地线路输入1组，音量可调；话筒输入1路，音量可调；带1路线路输出。
4、预留2 . 4 G天线接口，可选配2 . 4 G接收模块，可实现本地语音扩声。
5、可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以独立执行定时任务，保证系统的平稳运行。
6、网络接入口：RJ45×1。
7、传输速率 ：10/100Mbps。
8、灵敏度：9 0 d B ±3 d B。
9、内置数字功放：≥2*15W/8Ω。
10、单元规格：4.5吋宽频扬声器单元×1；2.75吋高音扬声器单元×1。
	1
	只

	8
	DVD播放器
	1、标准机架式超薄1U设计，配置机架安装挂件，黑色机箱，铝合金面板。
2、音频输出：立体声（R/L），5.1声道，同轴，光纤。
3、视频输出：S端子，高清（HDMI），分量（Y Cb/Pb Cr/ Pr），VGA。
4、支持断电记忆续播功能、选时及循环播放功能、电子相册功能。
5、超强的纠错能力，电子抗震技术让播放更流畅 ，高清视频输出HDMI（支持1080P）绝佳画质。
6、USB播放功能支持WAV、MP3等各种无损格式。
7、具有蓝牙接收功能、FM收音功能，
8、全面兼容DVD/VCD/EVD/SVCD/CD/HDCD/MP3/WAV/JPEG/DVD±R/DVD±RW/CD-G等不同格式碟片。 
9、机器前面板具有物理按键功能：播放/暂停、停止、下一曲、上一曲、快进、快退、出仓/进仓、FM/蓝牙、选时、重复、声道、返回、标题、数字直选等。
10、配置全功能遥控器，操作方便。 
11、输入电源：AC220V/50Hz
12、最大消耗功率：25W
	1
	台

	9
	数字调谐器
	1、100个电台频率记忆存储器(FM20个、AM20个，SW20个，FM1 20个，AM1 20个)。
2、自动搜台记忆功能。
3、自动、手动两种调谐方式供选择。
4、频率范围：FM  76.0MHz - 108.0MHz 。 
5、频率范围：AM  522KHz - 1710KHz。
6、频率范围：SW  2.3MHz - 23.0MHz。
	1
	台

	10
	网络报警器
	1、十六路报警信号输入（短路信号、DC24V可选）。
2、4路220V外部电源控制口。
3、网络接口通讯，通过软件可实现任意报警方式组合，可实现相邻区域报警（N±1）、全区报警、单区报警、任意指定某几区联动报警。
4、网络接口：RJ45。
	1
	台

	11
	网络寻呼话筒
	1、桌面话筒式设计，带7英寸LCD液晶显示屏；
2、支持双向对讲功能：双向终端之间实现两两双向对讲；一键接收求助、对讲功能，实现快速连接；
3、支持免提通话和接收广播；
4、具有30个一键呼叫触控按钮
5、支持一路本地线路输入，1路话筒输入，一路音频辅助输出；
6、网络接口：标准RJ45；
7、内置扬声器输出阻抗&功率：5W/8Ω；
8、频率响应：40Hz~20KHz（±3dB）；
9、信噪比：>75dB；
10、采样率：8K~48KHz，
11、音频格式：Mp3；
12、总谐波失真：≤1%。                                                                 
	1
	台

	12
	智慧电源管理中心
	1、输入：三相五线制AC 380V±10％，50Hz/60Hz；
2、输出：12路独立输出，每路相电压AC 220V±10％，每路带载4kW，12路输出最大可带载48kW；
3、短路保护：每路输出配有液压电磁式20A断路器，断路器可提供过载，短路保护；
4、一键开关：单台设备12路输出一键式顺序、逆序开关，也可以每路独立开关；
5、并机运行：多台设备可以组网运行，对所有组网设备一键开关，可以保存当前所有开关状态作为场景，可保存多个场景，支持开关状态一键恢复；
6、顺序开关：可以自定义选择任意输出通道为其自定义开关顺序，实现一键式自定义顺序开关；
7、定时控制：可以自定义选择输出通道定时开启或关闭，可单次运行，也可以循环运行；
8、参数监测：每路输出通道都具有电流，电压，功率，温度，开关状态，运行时长与三项平衡监测多种异常情况报警；
9、报警管理：报警原因自动上传报警日志至云端，可在手机或电脑上远程实时监控；
10、电气设置：可以设置输入电压过压和欠压阈值，可以为每路输出单独设置电流、功率、温度断电阈值，超出范围报警，能够识别出没有正常工作的设备，也可以选择是否断开输出电源；
11、安全设置：设备可开启和关闭远程操作功能，放置因远端误操作造成的安全隐患；
12、显示：≥2.8寸触摸显示屏，可以显示设备状态，日期时间，通道开启状态，每一路漏电、过压，过载等告警状态，可以操控设备。自带屏幕锁，防止误触，可调节屏幕亮度，适应多种光照条件；
13、对接中控：设备有凤凰端子，可以通过RS485向设备发送通讯协议控制设备通道开关；
14、联网控制：设备具有RJ45接口，接入外网可自动分配IP接入云平台，联网后，可由手机和平板APP控制，操作简便，设备支持网络升级服务；
	2
	台

	13
	室外操场

	14
	室外终端解码器
	1、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号，可远程调整音量和IP地址。
2、带本地话筒和线路扩音功能，且话筒、线路音量单独可调，带默音功能。
3、带有24V信号和短路信号报警输入接口。
4、一路话筒输入、一组线路信号输入、一组线路信号输出。
5、带优先级切换功能，可以自主选择网络信号优先或网络和本地信号混音输出。
6、带USB接口，接入U盘后，用于播放本地节目。
7、支持四线制和三线制消防强切，内置24V强切电源。
8、带短路输出，可实现外部设备联动控制。
9、可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以自动执行任务，保证系统的平稳运行。       
10、信噪比：＞80dB
11、支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)
12、网络输入接口：RJ45×1
13、音频输出口：RCA×2
14、本地音频输入口：RCA×2
15、外接功放输出电源插座：（10A）×1
16、本地扩声话筒输入口：TRS×1
17、报警输入接口：短路、24V
18、短路输出接口：1个                                                                   
	1
	台

	15
	调音台
	1、8路MIC/LINE（COMBO XLR接口），2组立体声输入（XLR接口），1组立体声RCA输入，1组返回输入（2路 6.35接口）1路USB输入；
2、8路插入点（6.35接口）
3、两组立体声输出，4路编组输出，3路辅助输出，1路立体声监听输出，1路立体声耳机输出，1组立体声录音输出；
4、效果可以发送至辅助输出，编组输出与立体声输出；
5、多媒体输入可以发送至辅助输出、编组输出与立体声输出；
6、每路单通道带低切、压限功能；
7、不少于两路输入内置反馈抑制功能；
8、支持蓝牙接收功能；
9、内置99种DSP效果器；
10、每路单通道三段均衡，中频带参量EQ；
11、主输出7段图示均衡器；
12、17个100mm行程推子；
13、支持通道监听；
14、支持声音控制（话筒优先）；
15、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）；
16、总谐波失真：≤0.05%@0dBu，1kHz；
17、信噪比≥95dB；
18、话筒增益≥70dB
19、线路增益≥58dB
20、最大输入电平≥18dBu；
21、最大输出电平≥16dBu；
	1
	台
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	一拖二无线麦克风
	1、采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量。 
2、RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性。 
3、预设群组，第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用。
4、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。 
5、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。
6、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便。
7、天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联。
8、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu。
9、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果。 
10、100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出。
技术参数：
1、载波频段: UHF530-690.000MHZ（常规：640.000MHZ-690.000MHZ）
2、单机频带宽度 :50 MHz 
3、单机频道数量：2000个
4、频率间隔：25KHz
5、音频灵敏度: -48±3dB
6、综合S/N比 : >100dB(A)
7、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB 
8、综合T.H.D. :<0.5%@1kHz 
9、频率响应 : 65Hz-15kHz  
10、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出
	2
	套
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	会议麦克风
	1、全金属结构，抗干扰;
2、双软管鹅颈式话筒杆，管体长度≥400mm；
3、换能方式：电容式；
4、咪芯规格：≥Φ9.7mm；
5、咪芯数量：≥2颗、阵列式拾音；
6、频率响应：40Hz-16KHz；
7、灵敏度：-29dB±3dB（@1KHz，0 dB=1v/Pa）；
8、指向性： 心形；
9、最大声压级：≥114dB ；
10、输出阻抗：≤100Ω；
11、供电：48V平衡幻象；
12、指示灯：红色LED；
13、消耗电流：≤10mA；
14、具有按键开关；
15、输出接口：XLR公三针。
	2
	只
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	天线分配器
	1.采用最新超高动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰。
2.天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线。
3.能提供四台宽频多频道接收机共用一对天线， 第二台分配器 同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程。
4.分路器可提供4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源，简化机柜安装。
技术参数：
1、适用频宽范围： 500MHz  ─ 850MHz
2、输入截断点： +15dBm
3、输出/输入增益： +1.0dB±1dB
4、输出端隔离度： >18dB 在500MHz ─ 850MHz 
5、输出/入阻抗： 50Ω
6、天线输出接头： TNC插座
7、天线输入接头电源： 天线A、B输入端各提供约8V DC,250 mA(max)
8、电源输入： 12V-15V/5A DC
9、电源输出： 12V/1A DC (Each one)
10、消耗电流:（单机）： 约 145mA在12V DC输入
11、尺寸：480mm（宽）*45mm（高）*180mm（深）±2mm
	1
	台
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	有源对数周期天线
	1、采用对数周期偶极振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。集成式放大器具有28档位增益设置，用于补偿同轴缆线的插入损失。
2、配有内螺纹用于安装，可将该天线固定在话筒支架上，也可将其悬挂在天花板上，或者使用集成式可旋转适配器固定在墙壁上。
3、可与无线接收机和天线分配器搭配使用，该天线为有源对数周期天线，需要接收机能够提供 8–12 伏直流偏压。
技术参数：
1、适用频宽范围： 500MHz  ─ 850MHz
2、步进增益 总增益量：0 ─ 18dB ±2dB 步进量：±1dB
3、步进衰减 总衰减量：0 ─ 9dB  ±2dB 步进量：±1dB 
4、天线阻抗 :50Ω
5、天线增益：3-5dB
6、驻波比：≤2.5:1
7、接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面）
8、连接插座 :TNC母座×1
9、电流消耗 :约60mA/DC 8V
10、电源 :TNC母座须提供偏压电源DC 6—10V
	2
	只

	20
	定压功率放大器
	1、D类功放和谐振软开关电源，可达90% ，无输出变压器的广播功放。
2、RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等。
3、可选配插卡式网络模块，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用。
4、频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）； 60Hz-16KHz ±2dB(宽频)。
5、输出功率：≥1600W
6、 额定输出电压：100V±5V
7、信噪比：≥90dB（A计权）
8、 输入灵敏度：775mV±50mV
9、 总谐波失真：80Hz-16KHz<2%；1KHz<0.2%(1/10额定功率）.
10、有源功率因数校正（PFC），90~260VAC宽电压工作能力。 
	1
	台
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	室外豪华型防水声柱
	1、外壳采用铝合金材料，
2、额定功率：≥120W；
3、输入电压：100V；
4、灵敏度：92dB±3dB；
5、频率响应：70Hz-19KHz（±15%）；
6、喇叭单元：LF:6.5"×3；HF：3"×1；
	10
	只
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	风雨操场

	23
	室外终端解码器
	1、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号，可远程调整音量和IP地址。
2、带本地话筒和线路扩音功能，且话筒、线路音量单独可调，带默音功能。
3、带有24V信号和短路信号报警输入接口。
4、一路话筒输入、一组线路信号输入、一组线路信号输出。
5、带优先级切换功能，可以自主选择网络信号优先或网络和本地信号混音输出。
6、带USB接口，接入U盘后，用于播放本地节目。
7、支持四线制和三线制消防强切，内置24V强切电源。
8、带短路输出，可实现外部设备联动控制。
9、可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以自动执行任务，保证系统的平稳运行。       
10、信噪比：＞80dB
11、支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)
12、网络输入接口：RJ45×1
13、音频输出口：RCA×2
14、本地音频输入口：RCA×2
15、外接功放输出电源插座：（10A）×1
16、本地扩声话筒输入口：TRS×1
17、报警输入接口：短路、24V
18、短路输出接口：1个                                                                   
	1
	台
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	调音台
	1、8路MIC/LINE（COMBO XLR接口），2组立体声输入（XLR接口），1组立体声RCA输入，1组返回输入（2路 6.35接口）1路USB输入；
2、8路插入点（6.35接口）
3、两组立体声输出，4路编组输出，3路辅助输出，1路立体声监听输出，1路立体声耳机输出，1组立体声录音输出；
4、效果可以发送至辅助输出，编组输出与立体声输出；
5、多媒体输入可以发送至辅助输出、编组输出与立体声输出；
6、每路单通道带低切、压限功能；
7、不少于两路输入内置反馈抑制功能；
8、支持蓝牙接收功能；
9、内置99种DSP效果器；
10、每路单通道三段均衡，中频带参量EQ；
11、主输出7段图示均衡器；
12、17个100mm行程推子；
13、支持通道监听；
14、支持声音控制（话筒优先）；
15、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）；
16、总谐波失真：≤0.05%@0dBu，1kHz；
17、信噪比≥95dB；
18、话筒增益≥70dB
19、线路增益≥58dB
20、最大输入电平≥18dBu；
21、最大输出电平≥16dBu；
	1
	台
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	一拖二无线麦克风
	1、采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量。 
2、RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性。 
3、预设群组，第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用。
4、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。 
5、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。
6、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便。
7、天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联。
8、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu。
9、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果。 
10、100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出。
技术参数：
1、载波频段: UHF530-690.000MHZ（常规：640.000MHZ-690.000MHZ）
2、单机频带宽度 :50 MHz 
3、单机频道数量：2000个
4、频率间隔：25KHz
5、音频灵敏度: -48±3dB
6、综合S/N比 : >100dB(A)
7、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB 
8、综合T.H.D. :<0.5%@1kHz 
9、频率响应 : 65Hz-15kHz  
10、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出
	1
	套
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	天线分配器
	1.采用最新超高动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰。
2.天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线。
3.能提供四台宽频多频道接收机共用一对天线， 第二台分配器 同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程。
技术参数：
1、适用频宽范围： 500MHz  ─ 850MHz
2、输入截断点： +15dBm
3、输出/输入增益： +1.0dB±1dB
4、输出端隔离度： >18dB 在500MHz ─ 850MHz 
5、输出/入阻抗： 50Ω
6、天线输出接头： TNC插座
7、天线输入接头电源： 天线A、B输入端各提供约8V DC,250 mA(max)
8、电源输入： 12V-15V/5A DC
9、电源输出： 12V/1A DC (Each one)
10、消耗电流:（单机）： 约 145mA在12V DC输入
	1
	台
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	有源对数周期天线
	1、采用对数周期偶极振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。集成式放大器具有28档位增益设置，用于补偿同轴缆线的插入损失。
2、配有内螺纹用于安装，可将该天线固定在话筒支架上，也可将其悬挂在天花板上，或者使用集成式可旋转适配器固定在墙壁上。
3、可与无线接收机和天线分配器搭配使用，该天线为有源对数周期天线，需要接收机能够提供 8–12 伏直流偏压。
技术参数：
1、适用频宽范围： 500MHz  ─ 850MHz
2、步进增益 总增益量：0 ─ 18dB ±2dB 步进量：±1dB
3、步进衰减 总衰减量：0 ─ 9dB  ±2dB 步进量：±1dB 
4、天线阻抗 :50Ω
5、天线增益：3-5dB
6、驻波比：≤2.5:1
7、接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面）
8、连接插座 :TNC母座×1
9、电流消耗 :约60mA/DC 8V
10、电源 :TNC母座须提供偏压电源DC 6—10V
	2
	只
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	前置放大器
	1、 ≥13路输入通道： 包括常规话筒输入：≥TRS6 .35×5， 紧急话筒输入：≥TRS6 .35×2，消防信号输入：≥TRS6 .35×1，双声道标准线路输入：≥RCA×5，消防控制接口：≥工业接线端子×2；输出通道：≥TRS6 .35×3、RCA×1。
2、消防信号输入具有最高优先级，两路短路或两路DC24V任意一路均可将输出强切为消防信号。
3、紧急话筒输入为第二级优先；话筒1（MIC1）具有默音可调功能，具有第三级优先；话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第四级；5路话筒（MIC）输入每一路都带48V幻象功能，由拨码开关单独控制。
4、具有不少于20个音调调节旋钮，分别调节5路线路输入，5路话筒输入的高音和低音。
5、带钟声提示功能，且钟声音量可调。
	1
	台
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	定压功率放大器
	1、D类数字功率放大器。
2、RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。
3、可选配插卡式网络模块，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用。
4、输出功率：700W（100V定压输出）。
5、频率响应：100Hz~16kHz (+2/-6dB)；
6、信噪比：≥90dB（A计权）；
7、输入灵敏度：775mV±50mV；
8、总谐波失真：80Hz-16KHz<2%；
9、电源：交流220V/50Hz   ±10%.
	1
	台
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	室外豪华型防水声柱
	1、外壳采用铝合金材料，
2、额定功率：≥120W；
3、输入电压：100V；
4、灵敏度：92dB±3dB；
5、频率响应：70Hz-19KHz（±15%）；
6、喇叭单元：LF:6.5"×3；HF：3"×1；
	4
	只
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	3，4教学楼

	32
	网络解码音箱
	1、木制箱体。
2、内置1路网络硬件音频解码模块，实现网络化传输1 6位C D音质的音频信号。
3、带本地线路输入1组，音量可调；话筒输入1路，音量可调；带1路线路输出。
4、预留2 . 4 G天线接口，可选配2 . 4 G接收模块，可实现本地语音扩声。
5、可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以独立执行定时任务，保证系统的平稳运行。
6、网络接入口：RJ45×1。
7、传输速率 ：10/100Mbps。
8、灵敏度：9 0 d B ±3 d B。
9、内置数字功放：≥2*15W/8Ω。
10、单元规格：4.5吋宽频扬声器单元×1；2.75吋高音扬声器单元×1。
	32
	只
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	副音箱
	1、额定功率：≥15W
2、灵敏度：90dB±3dB
3、阻抗：8Ω；
4、频响：不劣于110Hz-17KHz(±15％)
5、单元规格：LF:4吋，HF：2吋
	32
	只
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	楼道壁挂扬声器
	1、木质音箱，外饰PVC皮；
2、扬声器采用一只优质4.5吋中低音和一只高音扬声器；
3、输入电压：100V；
4、 额定功率：10W；
5、频率范围：130Hz-17KHz ±10%。
6、灵敏度：88dB ±3dB。
	24
	只
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	IP解码功放
	1、D类数字功率放大器。
2、 具有两路AUX输入，每路输入具有音量控制旋钮。
3、 具有1路话筒输入，话筒音量单独可调，具有默音可调功能。
4、 内置网络模块，实现网络解码功能。
5、优先级切换功能：可以自主选择网络优先或网络和本地信号混音输出。
6、 具有1路录音输出。
7、RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。
8、 额定输出电压：100V
9、 具有总音量调整旋钮。
10、定压输出功率：350W。
11、额定电源电压：AC 220V/50Hz（±10%）。
	1
	台

	36
	网络寻呼话筒
	1、桌面话筒式设计，带7英寸LCD液晶显示屏；
2、支持双向对讲功能：双向终端之间实现两两双向对讲；一键接收求助、对讲功能，实现快速连接；
3、支持免提通话和接收广播；
4、具有30个一键呼叫触控按钮
5、支持一路本地线路输入，1路话筒输入，一路音频辅助输出；
6、网络接口：标准RJ45；
7、内置扬声器输出阻抗&功率：5W/8Ω；
8、频率响应：40Hz~20KHz（±3dB）；
9、信噪比：>75dB；
10、采样率：8K~48KHz，
11、音频格式：Mp3；
12、总谐波失真：≤1%。                                                                 
	4
	台

	37
	综合楼

	38
	楼道壁挂扬声器
	1、木质音箱，外饰PVC皮；
2、扬声器采用一只优质4.5吋中低音和一只高音扬声器；
3、输入电压：100V；
4、 额定功率：10W；
5、频率范围：130Hz-17KHz ±10%。
6、灵敏度：88dB ±3dB。
	40
	只

	39
	IP解码功放
	1、D类数字功率放大器。
2、 具有两路AUX输入，每路输入具有音量控制旋钮。
3、 具有1路话筒输入，话筒音量单独可调，具有默音可调功能。
4、 内置网络模块，实现网络解码功能。
5、优先级切换功能：可以自主选择网络优先或网络和本地信号混音输出。
6、 具有1路录音输出。
7、RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。
8、 额定输出电压：100V
9、 具有总音量调整旋钮。
10、定压输出功率：250W。
11、额定电源电压：AC 220V/50Hz（±10%）。
	2
	台

	40
	网络解码音箱
	1、木制箱体。
2、内置1路网络硬件音频解码模块，实现网络化传输1 6位C D音质的音频信号。
3、带本地线路输入1组，音量可调；话筒输入1路，音量可调；带1路线路输出。
4、预留2 . 4 G天线接口，可选配2 . 4 G接收模块，可实现本地语音扩声。
5、可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以独立执行定时任务，保证系统的平稳运行。
6、网络接入口：RJ45×1。
7、传输速率 ：10/100Mbps。
8、灵敏度：9 0 d B ±3 d B。
9、内置数字功放：≥2*15W/8Ω。
10、单元规格：4.5吋宽频扬声器单元×1；2.75吋高音扬声器单元×1。
	22
	只

	41
	副音箱
	1、额定功率：≥15W
2、灵敏度：90dB±3dB
3、阻抗：8Ω；
4、频响：不劣于110Hz-17KHz(±15％)
5、单元规格：LF:4吋，HF：2吋
	22
	只

	42
	室外楼顶

	43
	室外豪华型防水声柱
	1、外壳采用铝合金材料，
2、额定功率：≥120W；
3、输入电压：100V；
4、灵敏度：92dB±3dB；
5、频率响应：70Hz-19KHz（±15%）；
6、喇叭单元：LF:6.5"×3；HF：3"×1；
	12
	只

	44
	定压功率放大器
	1、D类数字功率放大器。
2、RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。
3、可选配插卡式网络模块，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用。
4、输出功率：700W（100V定压输出）。
5、频率响应：100Hz~16kHz (+2/-6dB)；
6、信噪比：≥90dB（A计权）；
7、输入灵敏度：775mV±50mV；
8、总谐波失真：80Hz-16KHz<2%；
9、电源：交流220V/50Hz   ±10%.
	3
	台

	45
	网络模块（插卡式）
	1、插卡式设计，具有硬件音频解码功能。
2、接口：RJ45网口1个。
3、带有24V信号和短路信号报警输入接口。
4、带优先级切换功能，可以自主选择网络信号优先或网络和本地信号混音输出。
5、支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)。
6、音频格式: MP3。
7、采样率：  8K~48KHz。
8、传输速率：10/100Mbps。
	3
	个

	46
	天线分配器
	1.采用最新超高动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰。
2.天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线。
3.能提供四台宽频多频道接收机共用一对天线， 第二台分配器 同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程。
4.分路器可提供4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源，简化机柜安装。
技术参数：
1、适用频宽范围： 500MHz  ─ 850MHz
2、输入截断点： +15dBm
3、输出/输入增益： +1.0dB±1dB
4、输出端隔离度： >18dB 在500MHz ─ 850MHz 
5、输出/入阻抗： 50Ω
6、天线输出接头： TNC插座
7、天线输入接头电源： 天线A、B输入端各提供约8V DC,250 mA(max)
8、电源输入： 12V-15V/5A DC
9、电源输出： 12V/1A DC (Each one)
10、消耗电流:（单机）： 约 145mA在12V DC输入
	1
	台

	47
	有源对数周期天线
	1、采用对数周期偶极振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。集成式放大器具有28档位增益设置，用于补偿同轴缆线的插入损失。
2、配有内螺纹用于安装，可将该天线固定在话筒支架上，也可将其悬挂在天花板上，或者使用集成式可旋转适配器固定在墙壁上。
3、可与无线接收机和天线分配器搭配使用，该天线为有源对数周期天线，需要接收机能够提供 8–12 伏直流偏压。
技术参数：
1、适用频宽范围： 500MHz  ─ 850MHz
2、步进增益 总增益量：0 ─ 18dB ±2dB 步进量：±1dB
3、步进衰减 总衰减量：0 ─ 9dB  ±2dB 步进量：±1dB 
4、天线阻抗 :50Ω
5、天线增益：3-5dB
6、驻波比：≤2.5:1
7、接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面）
8、连接插座 :TNC母座×1
9、电流消耗 :约60mA/DC 8V
10、电源 :TNC母座须提供偏压电源DC 6—10V
	2
	只

	48
	一拖二无线麦克风
	1、采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量。 
2、RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性。 
3、预设群组，第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用。
4、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。 
5、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。
6、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便。
7、天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联。
8、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu。
9、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果。 
10、100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出。
技术参数：
1、载波频段: UHF530-690.000MHZ（常规：640.000MHZ-690.000MHZ）
2、单机频带宽度 :50 MHz 
3、单机频道数量：2000个
4、频率间隔：25KHz
5、音频灵敏度: -48±3dB
6、综合S/N比 : >100dB(A)
7、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB 
8、综合T.H.D. :<0.5%@1kHz 
9、频率响应 : 65Hz-15kHz  
10、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出
11、发射器拾音头：动圈式
12、发射器供电方式：两节AA电池
13、电池寿命：约8小时（发射器功率为高功率）
	2
	套

	49
	调音台
	1、8路MIC/LINE（COMBO XLR接口），2组立体声输入（XLR接口），1组立体声RCA输入，1组返回输入（2路 6.35接口）1路USB输入；
2、8路插入点（6.35接口）
3、两组立体声输出，4路编组输出，3路辅助输出，1路立体声监听输出，1路立体声耳机输出，1组立体声录音输出；
4、效果可以发送至辅助输出，编组输出与立体声输出；
5、多媒体输入可以发送至辅助输出、编组输出与立体声输出；
6、每路单通道带低切、压限功能；
7、不少于两路输入内置反馈抑制功能；
8、支持蓝牙接收功能；
9、内置99种DSP效果器；
10、每路单通道三段均衡，中频带参量EQ；
11、主输出7段图示均衡器；
12、17个100mm行程推子；
13、支持通道监听；
14、支持声音控制（话筒优先）；
15、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）；
16、总谐波失真：≤0.05%@0dBu，1kHz；
17、信噪比≥95dB；
18、话筒增益≥70dB
19、线路增益≥58dB
20、最大输入电平≥18dBu；
21、最大输出电平≥16dBu；
	1
	台

	50
	交换机
	8口百兆交换机
	3
	个

	51
	核心交换机
	1、交换容量≥598Gbps、包转发率≥222Mpps；
2、接口要求：24个10/100/1000电口、4个万兆光接口；支持固化冗余电源、冗余风扇；
3、支持L2～L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、IP ToS、802.1P优先级、VLAN ID、SVLAN ID、VLAN范围等过滤；
4、支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议
5、支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态和黑洞MAC地址表项；MAC地址≥32K
6、支持端口聚合，最多支持124个聚合组，每个聚合组最大支持8个端口聚合；
7、VLAN特性 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094；
8、支持IGMP Snooping、Proxy、Filter和Fast Leave；支持跨组播VLAN复制；支持三层组播协议PIM-SM和PIM-DM；
9、支持STP、RSTP、MSTP；支持BPDU保护、跟保护、环路保护和BPDU Tunnel；支持跨设备链路聚合；支持G.8032、R-link、VRRP，50ms级保护倒换；
10、支持端口镜像和远程端口；支持SNMP；
11、工作环境：工作温度：-5~55℃；相对湿度：（10~90）%（无凝结）；
	1
	台

	52
	交换机
	产品类型 千兆以太网交换机纠错 传输速率 10/100/1000Mbps 包转发率 35.71Mpps MAC地址表 8K MAC 端口参数 端口数量 24 其它参数 电源电压 100V-240V AC，50~60Hz 电源功率 14.23W 
	8
	台

	53
	网线
	6类非屏蔽
	28
	箱

	54
	音频线
	RVVP2*1.5
	2600
	米

	55
	辅材
	楼层机柜、机房机柜、电源线、光纤、线管等
	1
	项

	56
	技术服务费
	设备安装、调试、培训等
	1
	项

	57
	
	
	
	

	三、监控系统

	序 号
	物品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1、前端设备

	1
	200万星光级红外防暴半球网络摄像机
	1、 传感器靶面:1/2.8""，像素:200万，分辨率:1920*1080
2、 最低照度检验：彩色≤0.0005lux（AGC ON,RJ45输出、 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）
3、 照度适应范围检验：照度适应范围不小于135dB。
4、 走廊模式检验：开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比。
5、 五码流设置功能检验：在IE浏览器下，五码流分辨率、帧率与码率可设置为：
主码流：1920×1080, 30帧/s， 2Mbps；
子码流：1280×720, 30帧/s， 2Mbps；
第三码流：720×576，30帧/s， 1Mbps；
第四码流：1280×720, 30帧/s， 2Mbps；
第五码流：720×576, 30帧/s， 1Mbps；
6、 水平中心分辨力检验：不小于1100TVL（分辨率设置为1920 ×1080、帧率设置为 30 fps 码率设置为2Mbps、300lx光照环境、RJ45输出）。
7、 宽动态自动切换功能检验：在IE浏览器下，摄像机具有宽动态自动设置选项。在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换。
8、 夜视距离检验：可识别距离摄像机100m处人体轮廓（1.7m×0.5m）轮廓。
9、 语音功能：具有双向语音对讲和单向语音广播功能。
10、 友好密码功能检验：启用友好密码功能策略时，与摄像机处于同一网段的地址可以使用摄像机出厂密码登录和访问摄像机；跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问摄像机；关闭友好密码功能策略时，与摄像机处于同一网段的地址和跨网段的地址都只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问摄像机。
11、 SD卡功能：支持SD卡录像文件保护功能，可以在一张内存卡中实现图片和视频分区域存储，SD卡中录像文件仅能通过专属客户端播放，并支持SD卡热插拔，最大支持512GB SD卡
12、 存储方式检验：摄像机具有MicroSD卡插槽，支持 MicroSDHC/MicroSDXC，支持容量小于等于512GB的内存卡，支持内存卡热插拔。
13、 认证模式设置功能检验：可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种。
14、 视频内容保护功能检验：摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输。通过提取摄像机通信网络数据包方式获得的经过数字随机混淆处理的视频码流无法正常播放。摄像机启用视频内容保护功能后，从摄像机存储介质（SD卡等）中直接拷贝或下载的视频数据，只有解码秘钥的用户才能正常播放，缺少解码秘钥则无法正常播放。摄像机启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码秘钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据；缺少解码秘钥的用户无法正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据。将经过摄像机视频内容保护处理的视频转换为普通视频15、 智能行为分析功能检查：当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示：
a）越界检测
b）进入区域
c）离开区域
d）徘徊检测
e）区域入侵
f）快速移动
g）人员聚集
h) 停车检测
i）物品搬移
j）物体遗留
16、 网关ARP绑定功能检验：摄像机可通过IE浏览器添加并绑定摄像机所在网段网关的MAC地址，当其它终端摄像机访问摄像机时，若使用正确的网关MAC地址即摄像机绑定的MAC地址则可以正常访问摄像机；当使用错误的网关MAC地址即不是摄像机绑定的MAC地址则不能访问摄像机。
17、 网线传输距离检验：摄像机和客户端之间使用300m超5类非屏蔽网线连接POE供电时，可正常显示监视画面。
18、 电源适应范围检验：未使用适配器的情况下，电源电压在DC12V±35%范围内变化时，摄像机应能正常工作。
	171
	台

	2
	电源适配器
	输入:AC220V，50/60Hz
输出:12V/2.0A
工作环境:-20℃~60℃，≤90%RH无冷凝，4KV防雷
尺寸:款式A：78mm*30mm*133.5mm
款式B：81.2mm*31mm*134.9
安装方式:壁挂式
	171
	个

	3
	400万双光警戒筒型网络摄像机
	1、 1/2.7英寸400万像素COMS传感器，分辨率≥2560*1440，帧率≥30fps
2、 彩色最低照度≤0.0005lx；黑白最低照度≤0.0001lx
3、内置≥7颗补光灯，至少支持红外、白光、智能双光等3种补光模式，可识别≥100米处的人体轮廓
4、 镜头和补光采用上下布局和分舱体设计，减少蚊虫对画面干扰
5、 亮度信噪比≥60dB，宽动态范围≥105dB
6、内置1个拾音器和3W内置扬声器，具有≥15米远程拾音能力，支持双向语音对讲和单向语音广播功能
7、 支持≥8行OSD，可滚动显示，可设置字体大小、颜色、描边、背景、空心等样式，可叠加图片格式的OSD
8、 支持≥8个隐私遮盖和≥8个ROI；支持自动切换算法透雾和光学透雾；支持数字降噪；支持强光抑制
9、 支持MJPEG、H.264、H.265、U-code等视频编码格式；静态场景中相同图像质量下，开启智能编码后码率可节省码流不少于92%
10、 支持移动侦测功能，当目标移动时，可在客户端发出报警提示
11、支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊检测、快速移动、人员聚集、持停车检测、物品搬移、物体遗留，当报警触发时，相机则进行声光告警联动
12、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量以及人脸小图可设置，并发检出和抓拍不少于8张人脸图片
13、支持友好密码，同一网段的地址可使用出场密码登录和访问，跨网段的地址只能使用复杂度高的密码登录和访问
14、 支持黑白名单，可允许≥32个IP地址访问，可禁止≥32个IP地址访问
15、 支持视频内容保护，可对视频图像码流进行随机混淆处理，只有经过授权并具有解码密钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据
16、 支持RJ45 10M/100M自适应以太网电口，≥25%丢包网络环境下播放效果良好
17、 支持≥512G的前端SD卡存储，支持热插拔，支持前端断网缓存补录
18、 支持≥1个告警输入接口，≥1个告警输出接口；≥1个音频输入接口，≥1个音频输出接口
19、 支持DC12V±35%、PoE供电，支持电源返送
20、 工作温度至少满足-40℃~75℃
21、 工作湿度至少满足5%~95%RH(无冷凝)；
22、 外壳防护符合IP68
	51
	台

	4
	400万智能摄像机
	1、≥1/1.8”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器，全彩深度智能网络摄像机；
2、内置双MIC，采用3D立体智能降噪算法，有效过滤环境噪音，提升声音采集距离和采集质量；
3、支持3种深度智能功能：人脸检测、周界布防、混行检测；
4、人脸检测：支持人脸、人体检测抓拍及人脸、人体属性提取，并实现人脸、人体关联，可支持40张人脸并发检测，支持抓拍优选，自动筛选出抓拍质量最优的图片；
5、周界布防：支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵4种布防模式，可对机动车、非机动车、行人目标分类检测布防，支持声光联动告警，内置告警语音，可设置告警时间和次数，支持自主导入告警语音
6、混行检测：支持机动车、非机动车、行人、人脸检测抓拍及布防，支持机动车车牌号码、车牌颜色、车牌类型属性识别；
7、自适应强光抑制，夜晚摄像机能根据道路上是否有运动车辆，自动调节画面亮度；
8、先进的H.265、SVC可伸缩视频编码算法，压缩效率更高，应用灵活；
9、区域增强（ROI）功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量；
10、环保暖光灯，温和不刺激同时满足夜间全彩效果；
11、支持DC12V/PoE多种供电方式，满足不同场景可靠供电需求；
12、IP67防护等级。
	2
	台

	5
	6寸筒机壁装支架
	使用环境:室内、室外
材质:铝合金
使用范围:筒机壁装
调节范围:水平：360°，垂直：90°
	19
	个

	6
	三维可调安装支架
	使用环境:室外
材质:铝合金
使用范围:横杆安装
调节范围:水平：360°，垂直：90°
	34
	个

	7
	电源适配器
	输入:AC220V，50/60Hz
输出:12V/2.0A
安装方式:壁挂式
	19
	个

	8
	电源适配器
	输入:100-240V~50/60Hz
输出:12V/2.0A
安装方式:桌面式
	34
	个

	9
	200万智能型星光级碟形半球网络摄像机
	1、 传感器靶面:1/2.8""，像素:200万，分辨率:1920*1080
2、 最低照度：彩色：0.0005lux（AGC ON, 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）
黑色：0.0001 lux（AGC ON，RJ45输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）
3、 水平中心分辨力：≥1100TVL
4、 走廊模式：开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比
5、 照度适应范围：≥135dB
6、 五码流：在IE浏览器下，五码流分辨率、帧率与码率可设置为：
主码流：1920×1080, 30帧/s， 2Mbps；
子码流：1280x720, 30帧/s， 2Mbps；
第三码流：720×576，30帧/s， 1Mbps；
第四码流：1280x720, 30帧/s， 2Mbps；
第五码流：720×576, 30帧/s， 1Mbps；
7、 夜视距离：设备红外补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离摄像机50m处人体（1.7m×0.5m）轮廓
8、 拾音距离范围：设备可对距离设备15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放
9、 宽动态自动切换功能：在IE浏览器下，摄像机具有宽动态自动切换设置选项。在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换
10、 语音功能：具有双向语音对讲和单向语音广播功能
11、 SD卡功能：支持SD卡录像文件保护功能，可以在一张内存卡中实现图片和视频分区域存储，SD卡中录像文件仅能通过专属客户端播放，并支持SD卡热插拔，最大支持512GB SD卡
12、 认证模式设置功能：可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种
13、 存储方式：设备具有MicroSD卡插槽，支持 MicroSDHC/MicroSDXC，最大支持容量512GB内存卡
14、 友好密码功能：启用友好密码功能策略时，与设备处于同一网段的地址可以使用设备出厂密码登录和访问设备；跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问设备；关闭友好密码功能策略时，与设备处于同一网段的地址和跨网段的地址都只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问设备
15、 视频内容保护功能：启用该功能时可对视屏图像码流进行随机混淆处理，提取设备网络通信数据包获得的视频码流无法正常播放，从设备存储介质拷贝和下载的文件需解码密钥才可播放；通过平台播放、回放下载设备的视频需要解码密钥；解码密钥应能周期性变化。
16、 非机动车、机动车及行人抓拍功能：可对监控区域内出现的单辆自行车、电瓶车、三轮车、机动车及行人进行抓拍
17、 人脸抓拍功能：应具有人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图
18、 人脸优选设置：可通过IE浏览器开启或关闭人脸优选功能，开启后具有效果优先或速度优先设置选项
19、 智能行为分析功能：当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示；a)区域入侵； b)停车；c)越界入侵；d)人员聚集；e)进入区域；f)离开区域；g)快速移动；h)物品移除；i)物品遗留；j)徘徊；摄像机支持行为分析触发后报警上传，发送邮件，联动录像等多种报警触发方式
20、 外壳防护能力：应符合GB/T4208-2017中IP68的要求（水下1m，持续时间1h）
21、 电源适应性：未使用适配器的情况下，电源电压在DC12V±35%范围内变化时，设备应能正常工作
22、 网线传输距离：设备和客户端之间使用300m超5类非屏蔽网线连接POE供电时，可正常显示监视画面
23、 网关ARP绑定功能：设备可通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问设备时，若使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址则可以正常访问设备；当使用错误的网关MAC地址即不是设备绑定的MAC地址则不能访问设备
	1
	台

	10
	电源适配器
	输入:AC220V，50/60Hz
输出:12V/2.0A
安装方式:壁挂式
	1
	个

	11
	百兆电梯专用网桥
	1、电梯专用无线网桥
2、传送速率≥280Mbps
3、支持四种工作模式：接入点AP、客户端Client、接入点AP(WDS)、客户端Client(WDS)
4、支持点对点传输方式
5、独有的天线、射频放大器、低噪声接收器设计，保证远距离视频的可靠性
6、可以通过网页远程控制和管理，方便配置
7、耐高温阻燃的外壳确保设备在恶劣环境下的稳定工作
8、工作频率：2412~2472MHz（支持频率扩展，扩展范围：2312~2732MHz）
9、天线：内置天线：增益6dBi水平65度，垂直60度
10、输出功率：27dBm（MAX）
11、接收灵敏度：-72dBm@65Mbps，-97dBm@1Mbps
12、最大传输速率：11n：300Mbps(40M信道宽度)，130(20M信道宽度)11g：54Mbps
13、工作电压：PoE15V或者DC12V
14、接口：1×10/100MBase-TX(Cat.5/5E，RJ-45)网口
	1
	对

	12
	400万星光级33倍红外球型网络摄像机
	1、具有不小于400万像素CMOS图像传感器，兼容ONVIF;GB/T 28181;GA/T 1400;API协议；
2、 焦距范围不小于：4.5~148.5mm电动变焦，≥33倍光学变倍；
3、设备内置CPU/GPU/NPU一体化芯片，8GBeMMC芯片，具有1个RJ45接口，2个报警输入接口，1个报警输出接口，1个BNC模拟视频输出接口、1个RS485接口、1个TF卡槽、1个音频输入接口，1个音频输出接口；
4、最低照度：≤0.0002lx（彩色）、≤0.0001lx（黑白），最大亮度等级不小于11级，水平中心分辨力不小于1100TVL，宽动态能力不小于106dB；
5、支持背光补偿、低拖影曝光设置、透雾、强光抑制、区域曝光、移动侦测、数字降噪功能；
6、支持智能编码功能，在同一静止场景、相同图像参数，设备开启高级模式与普通模式相比，码率节约92%；
7、设备支持以ISCSI直存方式进行双路传输数据；
8、设备水平方向支持360°旋转，水平速度0.1°/s~240°/s，垂直范围：-15°~90°，垂直速度：0.1°~80°/s；支持1024个预置位；
9、支持绊线人数统计、区域人数统计功能切换，在区域人数统计模式下，可对指定区域内人数进行统计，并通过OSD设置显示在实时监控画面上，可通过设置上报时间间隔将人数数据上报到平台，同时可设置一级报警人数、二级报警人数、三级报警人数；
10、支持周界布防功能检验，支持越界入侵、进入区域、离开区域以及区域入侵检测，可对超过设定阈值的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，并支持报警上传及联动报警输出；
11、支持人脸检测功能、可同时对出现在图片中的至少200个人脸目标进行检测；支持人脸抓拍功能，可同时对出现在监控场景内的不少于40张人脸图片进行抓拍及人脸目标跟踪，具有效果优先、速度优先、周期优先设置选项；支持人脸测光功能；
12、支持行人属性识别功能，包括行人性别、年龄段、是否戴眼镜以及是否带口罩，识别准确率≥95%；
13、支持字符叠加（OSD）功能，具有8行字符显示，字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置，叠加的OSD可以在屏幕中滚动显示，可以叠加图片格式的OSD，可通过RS485接口在视频画面上叠加OSD；
14、设备支持高低温-40℃~+70℃下正常工作；
15、电源电压在DC12V±35%范围内变化时，设备能够正常工作；
16、支持不低于IP68防护等级；
17、双向透明通道检验：支持串口数据的透明传输；
18、网线传输距离检验：样机和客户端之间使用350m超5类非屏蔽网线连接POB供电时，可正常显示监视画面；
	19
	台

	13
	球机壁装支架
	使用环境:室内、室外
材质:铝合金
使用范围:适用于4寸、6寸球机
	9
	个

	14
	星光级全景双拼一体机
	1、 网络摄像机内置CPU／GPU／NPU一体化芯片、35114加密芯片、8GB eMMC芯片、3个CMOS图像传感器（全景通道2个、细节通道1个），靶面尺寸均为1／1.8英寸，具有1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、7个报警输入接口、2个报警输出接口、1个RS485接口、1个BNC接口、1个TF卡槽，摄像机采用AC24V或DC24V电源供电。
2、在WEB客户端下，可电动调节全景相机镜头垂直旋转范围，调节范围0～30°
3、摄像机安装在6m高度时，全景通道视频画面下边缘距摄像机至地面投影中心的水平距离应≤0.5m
4、 摄像机云台应支持自动翻转功能，在运动过程中，图像应始终保持正像
5、 可将全景通道2个图像传感器输出的视频画面进行无缝拼接显示
6、摄像机可设置全景通道的拼接距离
7、 摄像机可通过外接扬声器进行语音播放，并支持智能行为分析触发后联动声音报警、白光的闪烁报警，可对声音报警次数，报警语音、灯光闪烁频率、时长、周期进行设置
8、摄像机支持全景相机和细节相机自动或手动标定方式，可进行全景相机画面与特写相机画面中所有坐标数据的关联自动标定时间不大于10s，标定坐标数量不小于9个
9、 全景通道：镜头1：2.8mm  镜头2：2.8mm  细节通道：6.5mm～214.5mm
10、 全景通道：F1.0 细节通道：F1.5～F5.1
11、 在WEB客户端下，摄像机视频分辨率可设置为：全景通道：3840×1080、1920×540细节通道：2688×1520、2560×1440、1920×1080、 1280×720、 640×360、720×576 、 704×288 、 640×360 、352×288
12、 最大视频帧率为30帧／秒
13、 在网络直连环境下，在全景通道分辨率设置为3840×1080、帧率设置为30fps、码率8Mbps，细节通道分辨率设置为2688×1520、帧率设置为30fps、码率8Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间≤100ms
14、 全景通道：主码流分辨率为3840×1080，帧率为30帧／秒，码率为8Mbps；子码流分辨率为1920×540，帧率为30帧／秒，码率为8Mbps；第三码流分辨率为1920×540，帧率为30帧／秒，码率为8Mbps；细节通道：主码流分辨率为2688×1520，帧率为30帧／秒，码率为8Mbps；子码流分辨率为1920×1080，帧率为30帧／秒，码率为8Mbps；第三码流分辨率为720×576，帧率为30帧／秒，码率为8Mbps
15、 在WEB客户端下，摄像机可通过一个IP地址查看全景相机和细节相机的实况画面，并可单独控制全景通道和细节通道的图像参数、实况画面的开启和关闭
16、 可通过WEB客户端点击全景通道画面任意位置，细节通道可自动转动至全景通道画面的指定区域，并将该区域聚焦于画面中心，联动响应时间不大于0.5s
17、 可通过WEB客户端框选全景通道画面任意位置，细节通道可自动调整镜头变倍至全景通道画面的指定区域，并将该区域聚焦于画面中心，联动响应时间不大于0.5s
18、 可通过WEB客户端手动选择全景通道视频中的指定目标，并联动细节通道视频采集模块进行持续跟踪
19、 联动跟踪功能：在WEB客户端下，摄像机应支持联动跟踪功能，当全景通道的区域入侵、越界、进入区域、离开区域等事件被触发后，可联动细节通道对触发报警事件的目标进行跟踪，跟踪目标类型、目标跟踪时间、镜头变倍倍数可设置
20、 接管跟踪功能：在WEB客户端下，摄像机应支持接管跟踪功能，跟踪目标类型可设置。当全景通道的区域入侵、越界、进入区域，离开区域等事件被触发后，可联动细节通道对触发报警事件的目标进行跟踪，当目标在全景通道视频画面中消失时，细节通道可继续跟踪目标直至从监控画面中消失
21、跟踪抓拍功能：在WEB客户端下，摄像机应支持跟踪抓拍功能，当全景通道的区域入侵、越界、进入区域、离开区域等事件被触发后，可联动细节通道对触发报警事件的目标进行跟踪及抓拍，并可在WEB客户端显示目标属性信息。跟踪目标类型、目标跟踪时间、镜头变倍倍数可设置
22、 在WEB客户端下，摄像机可对机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，支持目标自动过滤，可过滤树叶、狗、猫、篮球等目标，并支持报警上传及联动报警输出
23、 摄像机内置加热器和风扇，开启加热器和风扇后可自动去除内部湿气和雾气
24、 当触发报警事件的目标在视频画面中消失时，摄像机细节通道视频画面可停止在当前画面。当停留时间超过阈值时，可自动转动至报警事件触发前的初始位置，停留时间可配置
25、 在WEB客户端下，具有预置位抓拍设置选项，可对在指定预置位对视频图像进行抓拍
26、 摄像机支持定时和预置位两种图像场景切换模式
27、 在WEB客户端下具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级1-9可调；当摄像机检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换
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	球机长壁装支架
	使用环境:室内、室外
材质:铝合金
使用范围:8寸球机
	3
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	以太网交换机
	接口类型:≥16百兆电+1千兆电+1千兆Combo；其中16百兆电口支持POE供电
交换容量:≥7.2Gbps
包转发率:≥5.36Mpps
POE功率:POE整机最大功率135W
单端口最大功率30W
拨码开关:默认模式：普通二层交换机
网络延长：所有下行端口只能和上行端口通信；网口速率降为10Mbps，可延长网络传输距离最远至250米
VLAN隔离：所有下行端口只能和上行端口通信；开启PD保活功能，前端IPC一定时间内没有发送任何报文时，交换机会通过POE供电来重启前端IPC
物理尺寸（W*D*H）:440*189.8*44mm
工作温度:0℃～40℃
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	以太网交换机主机
	1、交换容量≥336Gbps、包转发率≥96Mpps；
2、至少配置24个10/100/1000电口、4个10/100/1000光口；
3、支持IGMP Snooping、IGMP Proxy、IGMP Fast Leave；
4、支持L2～L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、IP ToS、802.1p优先级、VLAN ID、等过滤；
5、支持端口聚合，最多支持8个聚合组，每个聚合组最大支持8GE端口聚合；
6、支持STP/RSTP/MSTP生成树协议，支持RLink、G.8032以太环网保护，构建环型、树型等多种拓扑结构，并可实现以太环网的50毫秒级快速保护倒换；
7、支持端口镜像和远程端口；支持SNMP；
8、工作环境：工作温度：-5~55℃；相对湿度：（10~90）%（无凝结）；
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	千兆单模单纤收发器3KM一对
	接口类型:1个千兆RJ45网口 ，10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应
1个千兆光纤接口
交换容量:4Gbps
包转发率:2.976Mpps
包缓存:2Mbit
最大传输距离:3KM
光学特性:单模：1310/1550 nm  单纤双向
光纤介质:光纤类型：单模光纤
接口类型：SC
工作温度:-20~50°C
	21
	对

	2、安防监控后端设备

	1
	智慧物联管理平台
	1、 采用国产化X86架构，1U服务器架构搭载Hygon32508核高性能CPU；
2、 采用LINUX操作系统；
自带不少于3个GE接口；
具有4个内存槽位，单槽位支持最大32G内存，标配32G内存，可扩至128G；
支持4个硬盘槽位，支持SAS/SATA盘接入，标配2块4T SATA硬盘，可用于数据存储；
3、 3个千兆网口，4个USB接口，1个VGA接口，2个PCIe扩展槽位
4、 视频码流输入：512Mbps；视频转发性能：512Mbps；
图片流接入：512Mbps；图片流转发性能：512Mbps；
图片及信息URL接入：128条/S；图片及信息URL转发：128条/S
5、 支持最大管理10000路国标视频设备；
支持最大128个下级联域管理；
支持管理20000把智能锁；
支持管理不少于32个车辆道闸数量；
6、 最大支持30万员工入库；
最大支持5万访客入库；
最大支持1万布控人员入库；
7、 最大可支持展示点位数：10000个；
最大可配置防区数量：100个；
最大可配置室内图数：500个（每张图片不超过100MB）；
最大支持轨迹数：最大50条，每条轨迹最大100个轨迹点；
支持路网导入：最大10MB，编辑最少2个点、最多100个点；
8、 支持(百度、高德、谷歌等)第三方世界地图、图片地图、POI和地图路网等地图类型，支持手动绘制室内路网，并支持地图切换使用；
支持地图缩放、拖动、移动；
支持防区管理，支持防区的添加、修改、删除、及颜色配置；
支持在地图上展示轨迹；
支持在地图上搜索摄像机、卡口、门禁、道闸、防区等；
支持在地图上点击点位搜索结果定位到地图中的具体设备点位；
支持配置点位名称显示方式，可配置总是显示或者鼠标移入显示；
支持以线选、框选、圈选、多边形选和多个形状的方式在地图上选择设备；
支持地图点位移动；
支持框选、圈选、多选进行批量打开实况操作；
支持地图上进行云台控制；
支持可视域设置；
支持设备点位一键上墙；
支持门磁开关状态展示；
支持框选点位并将点位添加到暂存夹列表中；
支持地图告警，支持报警闪烁标记、查看、清除报警；
9、 支持实况画面1/4/6/8/9/10/13/16/17/25分屏布局；支持走廊模式；
支持实况抓拍单张和连续抓拍；
支持基于通道＋时间段录像检索、回放、下载；
10、 支持对实时告警、预案告警、历史告警的查询和确认；
支持按日、月、周对报警总数、已处理报警数、报警处理率进行统计展示；
支持配置告警联动存储录像、预置位、摄像机实况与警前录像、实况到监视器、开关量、备份录像、发送短信、发送邮件、中心录像存储、开启语音对讲、预案、实况到拼控电视墙；
支持是否启用告警声音，支持告警声音自定义（支持WAV、MP3），并根据告警级别配置不同告警声音和试听；
11、 支持搭配智能NVR实现图搜任务；
支持任务下发、任务查看及结果查看，图搜结果包含图片、抓拍前后录像、特征相似度等
12、 支持选择机动车或人脸或人体或非机动车数据生成轨迹；
支持选择机动车或人脸或人体或非机动车数据放入暂存夹，并支持选择暂存夹中的数据进行恢复轨迹呈现
13、 支持用户的增加、删除、修改、查询、锁定、解锁；
支持角色的创建、修改、删除、查询；
支持绑定用户操作PC的IP地址；
支持多点登录控制；
可对平台用户进行角色绑定；
可对角色进行权限绑定、区域绑定设备操作；
14、 支持系统logo和名称自定义支持登录页背景图片、首页风格自定义选择；
支持功能模块卡片自定义分组展示，支持分组的增删改查、排序和状态变更；
支持功能模块卡片的增删改查、排序，可以选择显示/隐藏功能图标；
15、 支持门禁权限组、门禁控制器权限、多重认证权限、智能锁管理员权限组、智能锁权限、梯控权限、AB门组权限配置；
可设置一周中的每天模板计划，每天最多可设置4个时间段，可对例外日期进行设置，可最多设置16个例外日期；
可对门禁权限组进行添加、删除、更改、查看等操作；
可对门禁权限组的名称、时间模板进行设置；
可对门禁权限组下的设备进行添加、删除、更改、查看等操作，同一设备最多可绑定在16个门禁权限组下；
可将已有的门禁权限组信息复制到另一门禁权限组；
可对门禁权限组下的人员信息进行添加、删除、更改、查看等操作，并可进行批量导出；
16、 支持巡更点增删改查；
支持设置门禁、门禁控制器、智能相机、巡更棒等设置为巡更点；
支持巡更路线增删改查；
支持设置巡更总时长、单个巡更点巡更误差时间；
支持多种巡更方式（全无序、首点有序、首尾有序、全有序间隔无限制、全有序间隔相同、全有序间隔自定义）；
支持巡更班次增删改查；
支持巡更班次内人员增删改查；
支持巡更计划的增删改查；
支持设置巡更计划有效期、巡更模式设置（全用户、任意用户）、巡更周期配置、巡更计划的启动和停止；
支持按巡更路线和巡更员进行排班查询，支持按卡片或列表的方式展示；
支持按计划时间、巡更路线、巡更员查询巡更记录，支持查看记录详情、巡更录像、巡更记录导出；
支持按巡更路线、巡更员、巡更点的统计维度进行巡更数据统计
17、 坐席值守功能验证：
支持显示设备列表、实况墙、呼叫记录、过车记录；
支持窗口布局调整、开关闸、启用常抬、呼叫、抓拍、全屏操作；
18、 收费配置功能验证：
支持按时段收费、按总时间收费、按次收费进行配置临时车收费规则；
支持按包月/包年类型配置包期收费规则；
支持配置异常收费规则；
支持自定义收费规格；
19、 停车场管理功能验证：
支持对停车场进行增加、删除、编辑；可设置停车场名称、停车位数、固定车位数、收费规则分组（默认分组）；
最多可添加8个停车场（1主库+7子库）、16出入口、32个车道
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	网络存储设备
	1、24盘位网络存储设备，支持128/256路接入能力可选；
2、支持双HDMI和双VGA接口；支持2个USB2.0,2个USB 3.0接口；支持1个ESATA接口；支持16个报警输入接口，10个报警输出接口；支持1个RS232，1个RS485串行接口；支持1入2出RCA音频接口
3、具有1个硬盘指示灯（HDD）实时显示硬盘运行状态、1个运行指示灯（RUN）、1个告警指示灯（ALM）、1个网络状态指示灯（NET）
4、可接入≥20T容量的SATA接口硬盘，支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入，支持接入固态SSD硬盘
5、支持接入或存储≥640Mbps带宽;最大回放或转发≥640Mbps带宽
6、 支持≥16路4MP@30的视频录像同步正放或倒放
7、在H.265编码格式下，设备支持同时输出64路960*540@32，或32路1920*1080@30，或8路4096*2160@30，或8路3840*2160@30，或6路4000*3000@30，或4路16MP@30，或2路32MP@30的视频图像
8、 支持添加≥32个用户，远程登录≥128个用户；用户支持密码修改，修改密码时系统显示三级密码复杂程度，设置密码不允许明文显示和复制，密码长度可设置长度不小于32位，且不可以包含/ \ : * ? ' " < > | % &特殊字符
9、支持设置日志存储条数，达到存储条数上限支持循环覆盖或停止存储，日志存储数量可设置为10万至800万条
10、可接入、存储、转发256路分辨率为：32MP、16MP、12MP、4K、6MP、5MP、3MP、1080P、960P、720P、960H、D1及以下的视频图像;并支持30帧32MP及以下分辨率的视频图像预览
11、支持录像标签，可对任一录像文件添加标签，单个文件支持≥1024个标签，设备可添加的标签个数≥8192
12、支持自适应显示器的最佳分辨率进行图像显示，显示输出分辨率具有(1024*768)60HZ至8K（7680*4320）60HZ的设置选项
13、 支持2560×1440@25帧实时鱼眼图像矫正；
支持接入不同分辨率的鱼眼摄像机；
支持10种模式（360°全景＋1PTZ、180°全景、鱼眼＋3PTZ、鱼眼＋4PTZ、360°全景＋6PTZ、鱼眼＋8PTZ、全景、全景＋3PTZ、全景＋4PTZ、全景＋8PTZ）的鱼眼视频画面实时矫正；
支持在快速回放模式下进行鱼眼矫正；
支持实时矫正区域在全景或鱼眼画面中成标定框显示；
14、可接入H.265、H.264、H.265+、H.264+、超级H.265+、超级H.264+视频编码格式的IPC
15、支持异源输出，可设置HDMI1/VGA1和HDMI2/VGA2异源输出视频图像，可分别控制进行预览，回放，配置等操作，进入系统主菜单进行配置等操作
16、支持设置本地预览权限，在密码鉴权成功后才可本地预览
17、支持在视频画面叠加智能分析的规则框、目标框，规则框和目标框以不同颜色区分，智能分析目标框内容数量可随目标大小自动调整，并随目标消失而消失
18、支持配额、盘组存储模式；配额模式下可对不同通道配置不同的存储空间，对同一通道录像，抓图可分配不同的存储空间；盘组模式下可设置1个或者多个盘组，可对不同通道指定不同的盘组进行录像，可查看盘组容量，可配置硬盘位只读、冗余、可读写三种模式
19、具有磁盘阵列功能，支持监控级和企业级硬盘创建RAID阵列，包括RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JOBD模式，支持一键创建RAID5阵列，支持全局热备盘
20、支持当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉后10分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID组中
21、支持对硬盘进行SMART检测，坏道检测，可查看SMART信息
22、支持秒级存储和回放，可存储和回放设备断电断网前一秒的录像
23、支持录像文件添加水印，可以自定义水印内容，录像文件编辑或转码后，水印消失
24、支持双码流存储，NVR可以同时存储同一摄像机主码流、辅码流、第三流中任意两股不同分辨率、码流大小的视频
25、支持存储数据保护，即使NVR硬盘被盗，也无法使用第三方服务器或PC机上读取被盗硬盘数据
26、支持常规录像文件秒级检索，可秒级检索查看硬盘中录像文件
27、支持录像采用裸数据不分段存储；数据具备安全性，对于存储介质上的数据只可以在同款型号和软件版本匹配的设备被读取，不可被直接复制。
28、支持私网穿透协议，可实现内网和外网之间的穿越
29、支持同时添加不低于10种其他品牌的摄像机，并支持修改第三方摄像机的IP地址、图像参数、OSD、灯光等配置信息
30、支持IPC离线状态原因显示，包括设备连接中、用户名密码错误、网络不通、请求媒体流失败、媒体流中断、带宽不足、弱密码拒绝访问
31、支持接入双目广角摄像机，可将多个视频图像拼接为一副画面并按照比例或满窗格方式显示
32、可锁定非法登录用户，通过本地或远程方式登录样机是，密码输入错误超过5次，则锁定改账号
33、 支持异常告警：支持存储即将满，存储满，硬盘离线，硬盘异常，非法访问，阵列损坏，阵列衰退，录像、抓图异常告警，IP冲突等设备报警，当报警触发后可联动设备蜂鸣器，报警弹窗，联动报警输出，联动发送邮件
34、支持128个人脸库，库容50万张人脸图片，导入单张图片大小≥4MB、像素范围为40*40~16000*9000、格式为JPEG或PNG
35、支持动态库，可自动将抓拍的陌生人脸图片导入到动态库中，动态库库容5万张图片，可对动态库人脸信息进行修改、删除、导出、复制到其他人脸库中
36、支持人脸抓拍库(存储于硬盘中)存储300万条人脸抓拍图片历史记录
37、支持创建4096个人脸布控任务，布控任务支持启停，同时系统支持一键删除所有布控任务
	3
	台

	3
	8TB企业级硬盘
	容量:8TB
名称:8TB企业级硬盘
接口类型:SATA
尺寸:3.5英寸
硬盘类型:企业级
转速:7200RPM
缓存:256MB
	72
	块

	4
	4路高清视频解码器
	1、具备不少于2路HDMI输入口、4路HDMI输出口，1个RJ45网络接口、1个RS485串口、1个RS232串口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、6路告警输入接口、3路告警输出接口、1个USB3.0接口；
2、可同时解码输出160路分辨率为720*576（30fps）或90路分辨率为1280*720（30fps）或40路分辨率为1920*1080（30fps）或10路分辨率为3480*2160（30fps）的视频图像；
3、可对宽为325~4096个像素、高为288~2160个像素的视频码流进行解码并显示；
4、支持PS、TS、RTP、RTSP等封装格式，支持组播功能；
5、设备输出分辨率支持：3840*2160@60/3840*2160@30/1920*1200@60/1920*1080@60/1600*1200@60/1440*900@60/1280*1024@60/1280*720@60/1024*768@60；
6、设备输入分辨率支持：3840*2160@60/3840*2160@30/1920*1080@60/1920*1080@50/1600*1200@60/1440*900@60/1280*1024@60/1280*720@60/1280*720@50/1024*768@60/1920*1080@60/1280*720@60；
7、可对外接的云台摄像机进行控制，并进行转动、聚焦、光圈大小的调节等操作，可接入音频输出格式为G.711A，G.711u，AAC-LC的摄像机并进行音频解码输出；
8、当有报警发生时，会弹出红框进行提示，并可联动到指定的电视墙窗口进行显示；设备在解码能力不足时，可在显示设备上显示“资源不足”的提示；可通过客户端软件给视频画面叠加OSD信息；
9、满足可接入第三方厂商的IPC和NVR设备，并解码上墙；
10、可对视频码流实时显示，录像回放，轮切，轮巡等功能用不同颜色进行标记；支持拼接屏的画面亮度、对比度、饱和度控制；拼接屏的拼缝补偿功能；图像模式、输入多色测试画面；手动、定时、倒计时开关机；
11、可选定一组相机进行一键上墙操作，不需单独拖拽上墙，同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差＜1ms；
12、可通过IE浏览器或客户端软件将接入的图像进行1、2、3、4、6、7、9、16画面分划显示，可在同一个窗口中，画面定时进行切换，切换时间可调整；支持整个电视墙所有视频源同时切换，可设置切换时间，可在电视墙上选择部分窗口进行轮巡操作，未选择的窗口可正常进行视频播放（需提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的合格的检测报告证明，原件备查）；
13、可最多保存96个场景至场景组；可与多个解码器进行拼接，可拼成同一个电视墙；从视频画面输入至画面输出并显示的时延≤80ms（需提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的合格的检测报告证明，原件备查）；
14、支持多个场景间的切换，将64路视频场景切换至另64路视频场景并正常显示的时间应≤1s（需提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的合格的检测报告证明，原件备查）；
15、支持运维管理功能，可查看设备的运行状态，CPU使用率、温度等信息；支持在线升级、日志导出、恢复出厂设置、配置导入导出等操作；
16、支持通过平板电脑或手机APP访问设备并进行视频业务配置。
	1
	台

	5
	65寸电视机
	1.屏幕物理尺寸≥65吋。
2.屏幕分辨率≥3840*2160。
3.屏幕刷新率≥60Hz。
4.屏幕可视角度≥±176度。
	2
	

	6
	HDMI 线缆 5米-4K
	说明:长度：5米
类型：HDMI线缆
颜色：黑色
材质：高纯度铜导体线材
工艺：360°包铜箔工艺
	2
	

	7
	8口千兆POE交换机
	1、 接口类型：10个千兆电口、其中8个千兆电口支持POE供电
2、 交换容量≥20Gbps、包转发率≥14.88pps
3、 MAC表项：2K
4、 功耗：POE整机最大功率120W 单端口最大功率30W
5、 支持IEEE802.3AF、IEEE802.3AT标准
6、 默认模式：普通二层交换机；延长模式：PoE端口速率降为10Mpbs，彼此隔离，可延长网络传输至250米；隔离模式：PoE端口彼此隔离，只能和上行端口通信
7、 工作温度：0℃～40℃，工作环境湿度：10%～90%无凝结
8、 尺寸（长x宽x高，单位：mm）: 220*150*44、1个风扇
	1
	台

	8
	12路输出综合显示控制设备
	1、采用嵌入式Linux操作系统，保证系统长时间稳定运行；
2、具有不少于4路HDMI视频输入接口，12路HDMI视频输出接口，1个RS232接口，1个RS485接口；
3、具有不少于2个1000M自适应网口，2个USB3.0接口；
4、支持网口备份功能，当前网口无法正常通信时，可启用另一网口；
5、输出图像分辨率可兼容业界主流显示设备，最高可达4K@30Hz；
6、支持标准的H.265、H.264、MPEG4等图像压缩格式；
7、支持高清、标清混合的视频解码；
8、支持解码G.711A、G.711U等格式的音频；
9、最大解码分辨率为1200W，单口解码能力最高可达16*1080P@30；
10、支持开窗、漫游、画中画功能，单输出通道最大36窗；
11、支持自定义输出分辨率，可外接由LED显示屏组成的电视墙并进行显示；
12、为方便客户日后的扩容需求，应具备多台解码器级联功能，实现接口扩容；
13、支持组播，支持虚拟LED，支持大屏开关机功能；
14、为防止因组织人员更替而造成设备密码丢失问题，具有密码找回功能，可通过微信认证的方式找回密码；
15、支持移动端控制功能，可通过移动客户端控制电视墙业务，包括一键开窗、分屏、漫游、缩放、场景切换、场景保存、云台控制、大屏开关机等；
16、支持接入SIP、RTP、RTCP数据流并进行解析；
17、支持PS、TS、ES视频流并解码上墙；
	1
	台

	9
	55寸3.5mm拼缝标亮LCD拼接显示单元
	55寸3.5mm拼缝标亮LCD拼接显示单元
1. 采用工业级面板，尺寸≥55 inch
物理拼缝≤3.5mm
亮度≥500 cd/m2
对比度≥3500:1
分辨率不小于1920*1080
视频输入接口至少具备1个DVI接口，2个HDMI接口，1个VGA接口
2. 提供BOE原厂面板授权证明复印件。
3. 液晶拼接显示单元整机采用冷轧钢板材质，结构件需一体成型，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方；
4. 控制接口：1个输入RS-232接口，1个输出RS-232接口,1个红外接口，1个USB接口，具备U盘内视频，文档等文件的直接播放功能；液晶单元软件程序支持通过USB口升级；
5. 设备应支持被CS 客户端集中管理 ，支持多级用户权限管理、支持多场景模式管理；
6. 液晶拼接显示单元具备四级色温模式自动调整功能，同时支持色温无级调节，可在 2000K 至 12000K 之间调节；
7. 液晶拼接显示单元具备自动、16:9、4:3三种图像缩放显示模式；
8. 液晶拼接显示单元具备显示图像0°、90°、180°、270°四种放置播放模式；
9. 液晶拼接显示单元具备5级数字降噪功能，能够过滤掉图像中的高频部分，提高图像清晰度；
10. 液晶拼接显示单元具备唯一ID设置，内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设可实现自动拼接功能；
11. 液晶拼接显示单元具备去蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降30%，减弱蓝光对观看人员的眼睛进行有效保护；
12. 液晶显示单元支持通过延控器自动调节水平、重直方向光学拼缝，且调节区间不低于30级；
13. 液晶拼接显示单元内置图像处理芯片，能够实时分析显示内容资料，实现在标准、会议、光照、护眼、节能、黑白精显、影片、汇报和监控等多种场景模式下智能切换。
14. 液晶拼接显示单元具备可定义按键，按键可选择设置为测试图、开关机、老化等功能。
15. 液晶拼接显示单元具备选屏功能，能够在大屏级联的情况下单独控制某一块屏，操作方便。
16. 液晶拼接显示单元具备图像处理器和拼接大屏一体化控制软件，可以实现对外置处理器的所有功能的控制，也可实现对拼接屏的菜单、信源、拼接模式、矩阵控制等所有功能的控制，解决了两套系统软件切换使用的操作不便性。
17. 具有节能功能，可以实现液晶拼接显示单元自动变频节能，打开节能模式液晶拼接屏正常运行时的平均功耗最高可以降低60%；
18. 液晶拼接显示显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9；
19. 液晶拼接显示单元连续运行3600 小时，背光LED光衰≤0.1%；
20. 液晶拼接显示单元处理器的电源输入口与金属外壳之间的绝缘电阻在正常大气压条件下不小于100MΩ，湿热条件下不低于10M；泄露电流不大于5mA；
21. 支持设置保存预案、调用预案，预案包括拼接位置、图像参数、信号源类型等信息，最大支持保存16个预案设置；
22. 液晶拼接显示单元支持开机延时功能，具备随机延时和顺序延时双模式，防止同时开机造成大电流冲击；
23. 支持开机、无信号LOGO导入功能；
24. 液晶拼接显示单元内置图像处理芯片，能够实时分析显示内容资料，实现在标准、会议、光照、护眼、节能、黑白精显、影片、汇报和监控等多种场景模式下智能切换；
25. 液晶拼接显示单元具备防止长时间运行造成的极化现象，提供证明材料；
26. 多个液晶拼接显示单元具备一键色彩调整功能， 配合独有的色彩调校传感器和核心算法可实现快速调整屏幕色差；
27. 液晶拼接显示单元支持边框消隐功能，可上、下、左、右四向独立智能调节显示边框数据，有效避免屏与屏之间的边框带来的图像不连贯视觉问题，提升拼接墙屏与屏之间的图像连贯性；
28. 液晶拼接显示单元支持自动调校功能，提供证明文件；
	12
	台

	10
	HDMI 线缆 10米-4K
	说明:长度：10米
类型：HDMI线缆
材质：高纯度铜导体线材
工艺：360°包铜箔工艺
	12
	根

	11
	HDMI 线缆 15米-4K
	说明:长度：15米
类型：HDMI线缆
材质：高纯度铜导体线材
工艺：360°包铜箔工艺
	1
	根

	12
	55寸拼接屏直立式支架单元
	材质:方钢+钣金
单元尺寸（mm）:1212*170*683
	12
	个

	13
	55寸拼接屏直立式支架底座
	材质:方钢+钣金
底座高度:80-90cm可调
底座尺寸（mm）:1212*300*760
	4
	个

	14
	以太网交换机主机
	1、交换容量≥598Gbps、包转发率≥222Mpps；
2、接口要求：24个10/100/1000电口、4个万兆光接口；支持固化冗余电源、冗余风扇；
3、支持L2～L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、IP ToS、802.1P优先级、VLAN ID、SVLAN ID、VLAN范围等过滤；
4、支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议
5、支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态和黑洞MAC地址表项；MAC地址≥32K
6、支持端口聚合，最多支持124个聚合组，每个聚合组最大支持8个端口聚合；
7、VLAN特性 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094；
8、支持IGMP Snooping、Proxy、Filter和Fast Leave；支持跨组播VLAN复制；支持三层组播协议PIM-SM和PIM-DM；
9、支持STP、RSTP、MSTP；支持BPDU保护、跟保护、环路保护和BPDU Tunnel；支持跨设备链路聚合；支持G.8032、R-link、VRRP，50ms级保护倒换；
10、支持端口镜像和远程端口；支持SNMP；
11、工作环境：工作温度：-5~55℃；相对湿度：（10~90）%（无凝结）；
	1
	台

	3、辅材

	1
	光纤
	GYXTW型12芯单模光缆
	3100
	米

	2
	光纤网络收发器
	1光4电，千兆单模
	14
	套

	3
	光纤终端盒
	满足需求即可
	21
	套

	4
	超五类8芯网线
	305米/箱
	27
	箱

	5
	电源线
	200米/卷
	17
	卷

	6
	操控台
	根据现场情况国标定制、双联
	1
	台

	7
	机柜
	42U 服务器机柜1000*600*2000
	2
	个

	8
	光纤跳线
	单模 LC-LC 3米
	240
	条

	9
	PE管
	直径40
	2400
	米

	10
	前端室外壁挂机柜
	
	14
	台

	11
	室外监控立杆
	直径150mm 高4米（含抱箍）
	14
	套

	12
	室外开挖管沟及恢复
	园区内需要铺设线路的路径、不能有架空线路。
	2400
	米

	13
	电脑
	≥i7-12700/8G/1T+256G/2G显卡/无光驱/W11+23.8寸
	1
	台

	14
	辅材
	线管、桥架、胶布、水晶头等
	1
	批

	15
	技术服务费
	设备安装、调试、培训等
	1
	项

	四、机房（3间）

	序 号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	教师机
	1.处理器：国产C86结构处理器，CPU核心≥8核16线程，CPU主频≥2.7GHz。
2.内存：配置≥16GB DDR4 内存，提供≥4个内存插槽
3.存储：配置≥512GB M.2接口SSD+1TSATA
4.显示接口：支持三种以上显示接口，VGA、HDMI、DVI。
5.网口：配置≥2个1000M网口。
6.接口：8个USB接口，其中：USB3.1 接口4个，USB Type-C接口2个，USB2.0接口2个；配置1个COM口，配置1个并口，2个PS2接口。
7.光驱：DVDRW
8.显示器：27 寸，宽屏 16:9，LED 背光液晶显示器，VGA，HDMI 接口，分辨率：1920*1080；
9.支持银河麒麟、统信 UOS 等国产操作系统及windows 操作系统。供货时，需预好装双系统：预装 V2.0 银河麒麟操作系统+Win10 Windows 10 操作系统及以上。
10.维护：支持操作系统备份及还原功能
	3
	台

	2
	学生机
	1.处理器：国产C86结构处理器，CPU核心≥8核16线程，CPU主频≥2.7GHz。
2.内存：配置≥8GB DDR4 内存，提供≥4个内存插槽
3.存储：配置≥512GB M.2接口SSD
4.显示接口：支持三种以上显示接口，VGA、HDMI、DVI。
5.网口：配置≥2个1000M网口。
6.接口：8个USB接口，其中：USB3.1 接口4个，USB Type-C接口2个，USB2.0接口2个；配置1个COM口，配置1个并口，2个PS2接口。
7.光驱：DVDRW
8.显示器：23.8 寸，宽屏 16:9，LED 背光液晶显示器，VGA，HDMI 接口，分辨率：1920*1080；
9.支持银河麒麟、统信 UOS 等国产操作系统及windows 操作系统。供货时，需预好装双系统：预装 V2.0 银河麒麟操作系统+Win10 Windows 10 操作系统及以上。
10.维护：支持操作系统备份及还原功能
	150
	台

	3
	多媒体教学软件
	1、纯软件产品，用户UI设计人性化，便于用户操作，提供至少七种显示视图，支持监控视图、报告视图、策略视图、文件提交视图、答题卡视图、抢答竞赛视图、共享白板视图等，在对应视图中能直观的操作相关功能；监控视图页面提供客户端画面监控缩略图，能够显示整个班级学生，并支持缩略图多级放大缩小。
2、软件提供标准安装方式以外，支持免显卡驱动下的无感安装方式，能够提供无感安装文件；
3、全面支持Windows系列操作系统，包括Windows 11（32位、64位）操作系统、支持MAC系统及众多Linux发行版本，兼容虚拟机。
4、软件的加密方式支持：加密狗加密、服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活等多种方式的激活方式。
5、屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。
6、网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机，支持几乎所有常见的媒体音视频格式， Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。
7、视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置。
8、学生演示：教师选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。
9、分组教学：通过分组教学，将学生分成几个组进行合作学习。小组长可使用多种功能来辅导同伴，例如：广播教学、监视、文件分发和网络影院。
10、讨论：教师可能组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，分组讨论允许教师将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。
11、支持文件分发和文件收集功能；支持拖拽添加文件，可限制学生提交文件的数目和大小。
12、屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。
13、课堂策略控制：在课堂上，教师可以设置上网策略、应用程序策略、USB、CD使用、打印限制策略，对不同学生设置不同策略，查看当前的学生策略，上网限制支持多浏览器，IE、Chrome、QQ、Firefox、360等都可以限制。
14、网络白板：教师通过导入图片、文档或截图创建白板，将白板内容共享给学生，学生和教师可以共享在白板上通过绘图工具和文本书写完成学习任务或绘画作品，提高学生团队合作的兴趣。教师也可以允许学生自己独立完成学习任务，教师可以在教师机上监看所有学生的完成情况。 
15、抢答和竞赛：作答正确给予“星星”奖励，星星奖励不设上限。答题方式有：口头回答、文字输入作答、学生桌面演示作答。
16、随堂小考：教师启动快速的单题考试（可在试题中添加图片）或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。
17、学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。
18、班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。
19、签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。
20、具备语音广播、语音对讲、电子点名、远程开关机、远程命令、远程设置、远程登录、支持远程为学生端安装/卸载应用程序、登录windows前接受广播、请求帮助、举手、发言、自动锁屏、防杀进程、黑屏肃静等功能。
	150
	点

	4
	24 口交换 机
	产品类型 千兆以太网交换机纠错 传输速率 10/100/1000Mbps 包转发率 35.71Mpps MAC地址表 8K MAC 端口参数 端口数量 24 其它参数 电源电压 100V-240V AC，50~60Hz 电源功率 14.23W 
	9
	台

	5
	学生桌椅
	1、 课桌尺寸：长、宽、高，1400mm*600mm*760mm。
2、 课凳尺寸：长、宽、高：340mm*240mm*420mm
3、 材料：桌面和凳面板材采用中密度环保饰面板，厚度≥18mm；主要支撑部件采用优质冷轧钢板冲压成型，钢板厚度≥1.0mm，桌子档板为1.0mm钢板冲压成型，在桌两内侧装有机箱托，为1.0mm钢板冲压成型，结实耐用，美观大方；钢体结构小方凳，采用全钢架构焊接，凳子面用防火材质木板固定在钢架中间，质量可靠，耐用，美观大方，钢管厚度1.2mm。
设计特点
4、桌面板采用环保材料制作，具有耐磨，耐热、耐酸碱，耐烟灼，耐撞击等性能，且色彩鲜艳，花式逼真。桌面前方为鸭舌面。
5、钢管表面静电喷塑，其特点附着力强，丰泽度好，塑粉坚硬，耐磨，耐冲击，具有耐水、耐晒、保光、保色之性能，喷涂层表面细腻，手感滑爽，色彩鲜艳。
6、脚垫采用塑料静音防滑胶垫，让学生使用更加舒适安全。
7 产品采用标准化设计，结构简单。不仅降低运输费用，也提高了到货安装的效率。
必须加装电脑主机后置式箱体，不接触地面。整体选用优质冷轧钢板作为原材料，板材厚度达到1.0~1.2MM 尺寸可根据主机大小订制，采用全自动数控机床裁板，二氧化碳保护焊工艺制作，表面经酸洗，磷化防腐锈处理后防静电喷塑，产品耐腐蚀性强，经久耐用
	75
	套

	6
	教师桌椅
	1.结构：钢木结构1400x600x750(H)
2.材料：桌面材采用中密度环保饰面板，厚度≥18mm；主要支撑部件采用优质冷轧钢板冲压成型，钢板厚度≥1.0mm，桌子档板为1.0mm钢板冲压成型。
3桌底配有标准储物柜，方便老师放置资料及相应物品。
设计特点
4.必须加装电脑主机后置式箱体，不接触地面。整体选用优质冷轧钢板作为原材料，板材厚度达到1.0~1.2MM 尺寸可根据主机大小订制，采用全自动数控机床裁板，二氧化碳保护焊工艺制作，表面经酸洗，磷化防腐锈处理后防静电喷塑，产品耐腐蚀性强，经久耐用
5.椅座：采用定型海绵，久坐不变形，颜色有黑色和草绿色可选。
6.椅背：采用高档进口透气网布材料，靠感更舒服。
7.椅架：加厚防爆底盘，造型美观流线型更好，稳固安全，承重力强。
8.椅脚：五个升级PU轮滑，防滑防磨，轻音滑轮
	3
	套

	7
	机柜
	1、材料：全部选用 SPCC 优质冷轧钢板制作；
2、厚度：方孔条 1.5mm，门板 1.0mm，其它 1.2mm；3、表面处理： 脱脂，酸洗， 防锈磷化，纯水清洗，静电喷塑；
4、配置： 一块搁板，一个 pdu 插座，顶置风扇；
	3
	台

	8
	防静电地 板
	国标钢制陶瓷面防静电地板；耐蚀性能好； 防火、防静电、防尘
	3
	间

	9
	综合布线
施工及材
料
	六类非屏蔽双绞线、六类非屏蔽 24 端口模块化配线架（含模块）、 RJ-45 头含护套、跳线、电源线、多功能电源插座、PVC 线槽等施工及所有辅材；
	
3
	
项


	二、音乐教室

	序号
	名称
	技术要求
	数量
	单位

	1
	移动式讲台
	1、桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供左右实木扶手，供使用者扶用。工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤。讲台关闭尺寸：800*600*930mm±10mm。
2、钢木结合材料一体成型；桌面为12mm木质耐划台面；实木扶手；全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性。
3、合理的尺寸设计，合理的设备安排；整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装。加装轮子。
	1
	张

	2
	钢琴
	1.尺寸和重量
1高度:≥1200mm
2长度：≥1500mm
3宽度：≥600mm
4重量：≥250kg
5 琴弦：1#低音弦长度：1143mm，使音色优美稳定。
6弦槌：采用优质呢毡不易变形，重量：约6－10克。
7音板：采用实木音板，上下两层白松实木木皮加强音板的抗拉张力，使音板在任何环境下都能保持稳定状态，不会变形和开裂。为了保证音源系统的稳定性和良好的共振性，采用了世界上最先进的五轴联动设备加工音板框。
2材料：
1 音板：采用云杉实木径切板制作的实木音板，具有永久性、非装饰性的标识，不易变形开裂。
2弦轴板：采用钢琴专用色木多层板，使音的稳定性和持久性更有保证。
3弦码：采用钢琴专用色木多层板，硬度高、不开裂、音波阻抗小，具有良好的导音性能。 
4弦轴：45＃钢（调质处理）。
5中踏瓣：专用钢丝拉线。
6活动杆：特种金属。
7 干燥处理：木制件经过两年以上的自然风干，再根据不同的部件采用不同的烘干方式释放木材的内应力，呢毡经过防潮、防蛀、防霉处理。
8 键盘盖：采用优质原装内置缓降。
9 踏板：优质五金件，全功能三瓣式。
10外观涂装：采用国内名牌不饱和安全耐用，树脂环保漆，并用静电喷涂，漆面光亮平整。
11键盘：全音域88键，采用优质红松。
	1
	台

	3
	合唱台
	实木伸缩移动合唱台三层，120-130-75cm(长宽高)层宽40cm，层高25cm，泰国进口橡胶木齿接板18mm厚，内部使用同等厚度板做龙骨，每层可承重500公斤以上，三层整体承重不小于1500公斤，整体台阶可伸缩，一二层可收纳第三层内部，收纳后尺寸120-50-75cm，台阶低部每层有4个静音万象轮。
	4
	组

	4
	五线谱电教板
	1、88键盘全乐理五线谱电教板，可进行音乐全乐理演示及讲解。
2、嵌入式应用程序，搭载于X86架构的所有操作系统内。
3、可外接电子琴、电钢琴等键盘设备，通过USB传输MIDI数据，实现硬件设备无限拓展。
4、具有音名显示窗口，可显示当前所弹键位的音名及等音。
5、具有24种国际通用调式的矩阵选择按键，任意选择调式后，主五线谱显示当前选择调式的调号，并显示显示一个八度的当前调式自然音阶，虚拟键盘将凸显这个八度音阶的键位，凸显的音阶键位随着调式变化而变化。
6、具有简谱显示功能，弹奏凸显的音阶键位时，屏幕显示该键位及所对应的五线谱音阶在当前调式下的简谱。
7、具有12种国际通用调式的关系大小调主和弦展示功能，最多显示24种调式，任意选择一种调号，系统将呈现该调号的大调调名及其关系小调的调名，并呈现两种调式的主音三和弦，点击呈现的和弦窗口，系统自动发出该和弦的钢琴乐音。
8、显示大调音阶，系统显示12种大调音阶，分别是C、F、降B、降E、降A、降D、升F、B、E、A、D、G大调，选择一种调号后，五线谱按当前大调音阶进行排列，并用不同颜色显示主和弦的三个音，虚拟键盘显示当前大调音阶的一组音阶，并可以显示当前调式的首调式简谱。
9、显示小调音阶，系统显示12种小调音阶，分别是a、d、g、c、f、降b、升d、升g、升c、升f、b、e小调，选择一种调号后，五线谱按当前小调音阶进行排列，并用不同颜色显示主和弦的三个音，虚拟键盘显示当前小调音阶的一组音阶。
10、具有24种国际通用调式的主和弦快捷显示窗，选择一种调号后，窗口显示当前调式的大调名称和关系小调名称，并在和弦快捷显示窗显示当前调式的主和弦，可以在当前调号的大调主和弦和关系小调主和弦间任意转换，点击和弦快捷显示窗后，系统发出当前和弦的柱式和弦声音。
11、具有课件导入系统，可导入乐谱课件。乐谱课件在主显示区悬浮呈现，可通过鼠标拖拽并缩放。
12、在课件导入后，系统界面显示电子课件，并支持电子课件播放，电子课件可显示课件五线谱及歌词，并能根据五线谱的演奏标记进行播放，可以支持多音轨电子课件播放。
13、支持电子课件音符的临时修改，可临时修改电子课件中音符的音高。
14、内置乐理音基教程，≥52课的专业五线谱识谱课件。
15、出厂内置≥1000乐谱教学课件，适用于我国普教、职教、高教各阶段音乐教学课程。
	1
	块

	5
	音乐教学互动平台
	1.支持简谱、五线谱的书写和声音播放,能显示教学所需的乐谱，并可在乐谱上进行编辑（诸如勾画、移动位置、添加图标等），辅助乐理教学、视唱教学和音
乐实践教学。能播放音频素材，并可根据需要变速、变调、停止、反复等。能调用图片、视频等资料，并能对图片和视频资料进行局部放大、缩小以及编辑等。应能提供简谱和五线谱的所有元素符号，支持谱曲、编辑、输出和打印功能。能显示标准钢琴键盘，并通过鼠标、键盘、触摸等操控其发音。
2.本产品为一个完整独立的软件平台，所有功能模块在主页面汇总。
3.简单的创建教学谱表功能，可选择新建谱表类型，如高音谱表、低音谱表、大谱表等，可书写谱表文本等乐谱信息。可以进行和弦输入，可在编辑的乐谱课件上任意拖拽、修改、删除所有记谱标记，所有编辑界面具有退格与前进快捷键。
4.系统内置≥510种音色，可外接电子乐器音源或软音源。支持外接键盘输入乐谱音符。
5.可以设置整首乐谱的播放速度，也可以分别调整每个乐谱小节的不同播放速度；可以以不同时值音符为单位调整速度。
6.乐谱总谱教学，可创建交响乐、民乐总谱。以便针对不同乐器配搭教学或校内乐团教学。选定不同乐器谱表后，自动识别音色、谱号以及调式。
7.可以教学编辑鼓谱、六线谱、四线谱，并且支持指法显示、吉他品格图标注。
8.有前后倚音、八度演奏、演奏力度、琶音、震音、风笛装饰音、延音踏板、呼吸与停顿、升降号、重复与跳转记号演示效果、谱号更换、调号更换、拍号更换等诸多的乐理知识演示效果，每一种演示效果都为学生带来直观的听觉变化体验。
9.可任意加载MIDI格式音频课件，开放的教学平台，并非指定单一渠道下载课件。
10.具有乐谱卷帘编辑器功能，辅助弹奏教学功能，以柱形图的方式显示音符的音高与时值，并显示虚拟键盘的键位。
11.独立的播放触控面板功能，播放乐谱时，可调出浮动播放面板，一键任意滑动调节乐谱的速度、音量，可随着乐谱播放的进行，任意选择循环播放乐谱的范围。
12.具有音色更改菜单快捷键，用计算机键盘快捷打开音色选择菜单。
13.乐理教学功能具有88键全乐理讲解功能，可以对乐理中的调式、音程、音名、唱名、节拍等直观的讲解。
14.乐理教学功能具有调的五度循环图讲解界面，可任意选择更改国际通用的15种常见调式，更改调式后可在五线谱上显示不同调式的音阶变化，并且具有唱名显示窗口。
16.具有多媒体课件插入功能，可以插入音频、视频、文本、表格、动画、PPT、PDF、图片等不同格式的音频课件。
17.具有视频录制功能，可以制作微课课件；具有屏幕书写功能，方便教室板书标注。
18.歌唱教学功能，在歌唱教学课件内播放范唱、伴唱、唱名、节奏等教学内容，播放过程中，乐谱与歌词声光同步跟随等。
19.具有丰富的音乐基础知识和教师授课资源库，提供丰富的教学内容资源，所有教学资源均已二级列表目录形式呈现。教师可以根据内置教材充分制作属于自己的授课课件。
20.教师备课课件功能，可以将音乐基础知识或教师资源库中的课件目录自行调整、更改、添加，制作成属于教师一人的专属课件资源。
	1
	套

	6
	音乐教育教学相关图书及杂志
	音乐基本理论、音乐教育学、心理学、音乐教学设计以及各种音乐专业杂志等
	10
	本

	7
	小学音乐教学挂图
	一共是70幅其中包含：
1.乐谱知识挂图26幅，纸张对开。长76.6cm，宽51.8cm±5cm
2.乐器挂图8张，民乐乐器4幅，西洋乐器3幅，民乐和西洋融合1幅，纸张对开，长76.6cm，宽51.8cm±5cm
3.音乐家肖像挂图35幅，纸张单开，长47.9cm，宽37.9cm±5cm
最后一张是音乐家综合介绍
	1
	套

	8
	小学音乐教学软件
	支持文本、表格、音频、视频与可播放谱表  混排。
2、具有五线谱及简谱普表中所包含的所有音乐元素（含谱号、调号、拍号、变音演奏记号等）
3、支持乐谱预览播放，支持曲谱播放、唱名播放、范唱播放、伴唱播放、节奏播放。
4、包含中小学音乐课本中的所有乐曲及练习曲乐谱
	1
	个

	9
	小学音乐欣赏教学曲
库
	参数：教学CD一ROM,资源库，视频，音频，课件内容符合教材教学大纲，文化音像出版社（1蝶）
	1
	套

	10
	小学音乐音响教学资源库
	   共30张光盘，内容分为民乐和西洋乐两部分，民乐集吹管、弹拨、拉弦、打击乐等乐器，协奏、重奏、合奏、丝竹音乐、流行民乐、民族交响乐、戏剧戏曲音乐、合唱说唱乐；西洋乐集艺术歌剧歌曲、音乐童话歌剧序曲、交响曲、交响诗、狂想曲、进行曲、变奏曲、奏鸣曲、小夜曲、协奏、重奏、西洋奏民乐、木管独奏、铜管独奏、弓弦独奏、色彩乐器独奏、打击乐独奏
	1
	套

	11
	手风琴
	1、琴箱：长≥482mm,宽≥190mm.
2、风箱：表面覆盖条两端应一致，折层边棱应平整。风箱伸缩自如，与琴箱结合严密。
3、键盘：≥41个条形琴键，中心距20mm，琴键宽度19mm, 珍珠白银花键特殊材料铸塑。键盘耐磨防划、黑白键左右不摆动、机械传动稳定灵活，经久耐用不褪色，新型专利。
4、音域：从F到A。
5、键盘变音器：7个变音+一个总还原，排列整齐，音列组合标志准确、清楚。变音传动装置应灵敏有效，并能保证音孔的充分启闭。
6、贝斯：96个键钮，排列整齐，运动灵活，硬质合金铝材质，经久耐用，不易掉齿。
7、贝斯变音器：三个变音，排列整齐、音列组合标志准、清晰。
8、琴箱：色泽协调，表面平滑，线条流畅，镀层完整。紧固件没有
   松动现象。
	1
	台

	12
	电子琴
	键盘 61键标准力度键盘
力度 4级（3级+off）
显示 多功能带背光LCD液晶显示屏
复音数 120
音色 600 种旋律音色（包含81 种中国民族音色+ 12 组键盘打击乐、包含299 种打击乐音色）+ 10 个用户音色
叠加/分割 键分离、双音色
节奏 ≥250首预置节奏（包含40种中国民族节奏）、5首用户歌曲
节奏控制 启动/停止，同步启动，同步停止，前奏1/尾声1[暂停]，前奏2/尾声2[重复]，插入A[快退]，插入B[快进]，插入C，插入D，渐强/渐弱，自动低音和弦
速度 30-280
内置乐曲 130内置乐曲（5首示范曲+120首预置歌曲+5首用户歌曲）
演奏增强 延音、演奏帮助、单触键设置、自动伴奏、插入式效果、钢琴演奏模式、力度响应
音高调节 移调、音调、八度、滑音效果、颤音效果
音效 全局DSP数码效果、全局均衡器、混响、合唱、和声、调音台
录音 6轨录音（5旋律轨+1伴奏轨）+16轨MIDI通道录音、5首用户歌曲
注册记忆 48个注册记忆(8记忆库 x 6 存储)
智能学习系统 智能学习：3阶段课程歌曲智能学习、提示学习信息反馈、得分提示学习进阶
 和弦字典：和弦学习模式、和弦测试模式、节拍器
 智能APP学习、增加OTG连接线可连接IOS系统设备
控制按钮 电源/开关，主音量旋钮，演奏帮助，插入式效果，速度+，速度-，调音台，功能，学习，左手学习，右手学习/和弦字典，记忆库，存储，M1-M6，锁定，单触钮设置，确定/进入，退出，+/是， /否，节奏，音色，示范曲，乐曲，钢琴演奏模式，节拍器，双音色，力度，延音，下音色，DSP效果，和声，USB设备
接口 电源接口，耳机接口，辅助输入接口，辅助输出接口，延音踏板接口，音量踏板，USB-MIDI端口、MIDIIN/MIDI OUT接口，MIDI THRU，U盘接口。
电源供电 DC  12V    节电模式(自动关机、定时调节)
扬声器 低音喇叭：15W x 2    高音喇叭：25W x 2
尺寸 970(L) X 390(W) X 160(H) mm
重量 9KG
附件 用户说明书、售后保修证书
	1
	台

	13
	电子钢琴
	
1） 电子钢琴达到具有相应检测资质的质量监督检测单位标准的要求。
2） 声学品质：音准稳定性，连续通电2小时，同一音名前后两次所测值之差应为0音分；基准音组f～ｅ１音准误差范围应在-1.5～+1.5音分之间（含）；相邻两键音准误差不大于2音分。
3） 演奏性能1：白键中心距为164～166mm之间（含）；黑键上宽为9.0～9.9mm之间（含）；琴键间隙为0.7～1.6mm之间（含）；白键下沉深度应在9.6～11.5mm之间（含）；同一台琴上白键下沉偏差应不大于0.8mm；白键面距地面高度应在640～740mm之间（含）；黑键高度，前端距白键面应在11.5～13mm之间。
4） 键盘：88键（力度感应）象牙质感逐级配重键盘；
5） 复音数：不少于250
6） 力度：不少于5级力度；
7） 显示：中英文背光液晶显示屏
8） 音色：不少于1280种旋律音色
9） 节奏：不少于280种预置节奏
10） 蓝牙模块：BLU ETO O TH 4.0，支持蓝牙M ID I协议
11） DSP效果：10种全局混响效果类型；12种全局合唱效果类型；15种插入式音色；DSP效果类型；6种音箱均衡器预设类型；麦克风人声效果：12种人声效果类型
12） 内置乐曲：不少于150首，支持U盘MP3格式和SMF（0，1）
13） 音效：具有原声钢琴弦共振模拟、和声、14轨调音台
14） 多轨录音：15轨实时录音，定义本机或U 盘录制
15） 音频录音：具有MP3格式音频录音功能
16） 注册记忆：190个注册记忆(32记忆库 x 6注册记忆)、演奏记忆参数冻结
17） 智能APP学习：可以通过USB接口与苹果设备连接
18） 控制按钮：和弦模式按钮、同步启动、启动/停止、节拍器、功能按钮、示范曲、调音台、参数冻结、存储、单触键设置、双音色、钢琴、下音色、双钢琴、钢琴、下音色、和声、移调+/-、数码效果
19） 接口：2个耳机接口、MIDI  IN/OUT接口、音频输入/输出接口、USB/MIDI接口、麦克风接口、U盘接口、多功能踏板接口
20） 节能设置：自动关机、定时关机设置
21） 扬声器：四喇叭   低音喇叭：40Wx2    高音喇叭：25Wx2
	1
	架

	14
	节拍器
	宽 度：底座-103mm、顶宽-50mm
厚 度：底座-116mm、顶厚-33mm
壳 厚 度：4mm
净 重：500克
毛 重：650克
机 芯：金属机芯
速度范围：40-208拍/分
重音范围：0-6
适用范围：通用
	1
	台

	15
	律动打击乐器
	黄盒单八音一套 1
2节雨声1个 1
小棒钟1对 1
木午板红蓝3对 3
塑料椭圆沙球1对 1
6寸铃鼓3个 3
10寸地鼓（筒子鼓）1个 1
单响筒加沟3个 3
塑料沙蛋3对 3
6寸三角铁1付 1
单个摇铃1个 1
笼铃2个  2
8寸棒棒糖鼓1个 1
彩色打棒3对 3
双头摇铃2个 2
雷声1个  1
小四铃圈2个 2
沙巾6条 6
塑料沙盒3个形装2套 2
	1
	套

	16
	堂鼓
	1、材质：杨木制鼓腔、水牛皮鼓面 ，附带一对优质鼓棒，一套鼓架  
2、规格:鼓面直径32CM（10寸），高度33CM                                                                    3、结构：由木制鼓圈和水牛皮鼓面组成。鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，更为结实。鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，可以同时挂在鼓架上使用 4、使用方法：左右手手持鼓棒敲击鼓面即可
	4
	面

	17
	卡巴撒
	直径6.5CM 木制圈
	4
	个

	18
	木鱼
	材质为椿木，七个为一组（7音）；每个尺寸分别为（宽±5mm×高±5mm）：95mm×80mm、90mm×78mm、87mm×77mm、82mm×75mm、75mm×68mm、70mm×65mm。正面方形，侧面三角形。颜色：红色。手工制作，设有发音孔。附敲击槌1个，槌头1个；槌头直径为5mm，圆球形：把为圆柱形，直径为5mm，全长为195mm。敲击发出不同的声音。
	1
	套

	19
	钟琴
	铝制，木框架，音域4个八度（高、中、低音）。音阶：32音，工艺：抛光打磨去峰边，铝片材质：优质铝材，琴键为银白色及黑色铝板,琴架为风干木可区分音，能演示高、中、低音。琴身总长度长度：60~65CM，大头宽度：30~34CM,小头宽度+：14~16CM
	1
	套

	20
	铃鼓
	木质鼓圈，直径254㎜，8对铃，鼓梆为高密度科技木质纤维。表面贴强化共振膜。双排钢合金材质铃片。高科技纤维鼓皮
	2
	面

	21
	中虎音锣
	响铜制作，直径330mm，重量1.2kg，优质硬木锣锤，边缘无毛刺，锣面无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油；音质无杂音。
	1
	面

	22
	小锣
	响铜制作，直径220mm，重量0.4kg，优质硬木锣锤，边缘无毛刺，锣面无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油；音质无杂音。
	1
	付

	23
	铙
	响铜制作，直径270mm，边缘无毛刺，铙面无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油；音质无杂音；铙面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副。
	1
	付

	24
	钹
	响铜制作，直径150mm，碗径7cm，碗高2cm，重量0.4kg，边缘无毛刺，钹面无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油；音质无杂音；钹面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副。
	1
	付

	25
	多音鼓
	尺寸：直径8英寸、10英寸、12英寸，三种不同尺寸的鼓固定在一个背架上。鼓腔:内为多层桦木，鼓圈：铝合金压铸。超强压铸合金鼓耳。正品聚酯膜鼓皮。镀锌紧箍件。配有专业木制鼓棒。
	1
	套

	26
	口风琴
	1、材质：37键材质 环保ABS，2、包装：牛津布软包3、音簧：进口磷青铜4、外壳 ：环保ABS 座板 金属铜或不锈钢5、配置：琴、琴包、长吹管、短吹管、擦布、教材书。
	50
	个

	27
	竖笛
	8孔塑料竖笛，尺寸约：长32.5cm，宽3.2cm，产品采用食品级ABS无毒工程树脂材料制作，对学生使用无危害健康。
	50
	支

	28
	乐谱架
	材质：铁+橡胶      高度：76-145cm
面板尺寸：48.5*34cm  支架三节管可自由调节高度，托板宽度38MM,底管直径超25mm,超强承重。拆装卡槽接口，ABS转头可以180度旋转调节。
	45
	个

	29
	音乐椅
	1.尺寸：座椅总高≥ D=880mm,坐垫离地高≥ A=470mm，座椅下腿宽 ≥C=510mm,座椅下腿纵深 ≥B=570mm. 座椅面尺寸 ≥420*370
2.椅架：采用优质冷拉钢管，≥22*22*1.5mm 厚经磨具折弯后焊接成型，表面经除锈环氧粉末漆或者高温烤漆处理。
3.坐背内板；采用优质桉木皮多层胶合板，厚度 12mm,承重力强。
4.坐背海绵；采用高密度回弹发泡海绵，背厚 2cm,坐厚 3cm,舒适耐用.不变形。
5.面料；采用聚丙烯纤维或者优质麻绒座椅专用面料，表面经防火特殊处理，不脱色，不掉线
	50
	张

	30
	音响系统
	功放、音箱、卡拉OK功能等。1、8路调音台，2、功放500W，有效输出功率500W，扩音功率500W。频响50HZ——15000HZ，信噪比：100db,4路话筒输入，4路线输入，2路线输出。3、带USB接口。4、音箱，有效功率300W，峰值功率300W+300W。频响30HZ——100000HZ
	1
	套

	31
	一拖二无线话筒（U段）
	产品概述：
一拖二手持式无线话筒（可选配：一拖二头戴式无线话筒）；
1、采用UHF无线麦克风专用频段设计，不受其它工业频率的干扰；
2、数字频率合成技术，提供≥200个精选的工作频道；
3、支持锁屏功能，关机后按住左边UP键开机，显示屏锁死；
4、支持灵敏度临时调节功能，开机按住开机按键不放，进灵敏度调节界面，可进行5挡灵敏度调节，数字越大灵敏度越高；
5、采用数据导频控制技术，有效防止其它射频干扰和发射机开关机的冲击声；
6、具有平衡和非平衡音频输出，方便和各种音响设备连接；
	1
	套

	32
	机柜
	60*60*120cm±2cm
产品特点：
1）行业标准尺寸设计，通用性极高；
2）模块化设计，安装方便；
3）拆卸灵活，检修设备方便；
4）使用超厚的钢板制作，安全耐用。
	1
	个

	33
	辅材
	线材、管材、接头、插线板等
	1
	批

	三、舞蹈教室

	序号
	名称
	技术要求
	数量
	单位

	1
	钢琴
	尺寸和重量
1高度:≥1200mm
2长度：≥1500mm
3宽度：≥600mm
4重量：≥250kg
5 琴弦：1#低音弦长度：1143mm，使音色优美稳定。
6弦槌：采用优质呢毡不易变形，重量：约6－10克。
7音板：采用实木音板，上下两层白松实木木皮加强音板的抗拉张力，使音板在任何环境下都能保持稳定状态，不会变形和开裂。为了保证音源系统的稳定性和良好的共振性，采用了世界上最先进的五轴联动设备加工音板框
2材料：
1 音板：采用云杉实木径切板制作的实木音板，具有永久性、非装饰性的标识，不易变形开裂。
2弦轴板：采用钢琴专用色木多层板，使音的稳定性和持久性更有保证。
3弦码：采用钢琴专用色木多层板，硬度高、不开裂、音波阻抗小，具有良好的导音性能。 
4弦轴：45＃钢（调质处理）。
5中踏瓣：专用钢丝拉线。
6活动杆：特种金属。
7 干燥处理：木制件经过两年以上的自然风干，再根据不同的部件采用不同的烘干方式释放木材的内应力，呢毡经过防潮、防蛀、防霉处理。
8 键盘盖：采用优质原装内置缓降。
9 踏板：优质五金件，全功能三瓣式。
10外观涂装：采用国内名牌不饱和安全耐用，树脂环保漆，并用静电喷涂，漆面光亮平整。
11键盘：全音域88键，采用优质红松。
	1
	台

	2
	舞蹈练功垫
	200cm×100cm×10mm
	4
	个

	3
	便携式音响
	输出功率280W额定功率，450W峰值功率，8寸低音*2,2寸高音*8（线性阵列），4路乐器/麦克风XLR、1路麦克风、2路i-Link辅助输入、U潘、蓝牙，带延迟、合唱、音乐厅、大厅、兼容电/木吉他、电鼓、贝斯、键盘等，支持电容麦克风、内置48V电源，支持耳机监听外放静音、耳机监听外放扩音功能，支持内录、直播，支持多台串联，每通道独立4中乐器前置放大器，尺寸48*38*27cm
	1
	个

	四、体育器材设施

	序号
	名称
	技术要求
	数量
	单位

	
	
	
	
	

	1
	计算器
	函数型
	12
	个

	2
	录放音机
	支持U盘、内存卡，可读光盘
	8
	台

	3
	打气筒
	人工充气,适合给各种球类充气
	6
	个

	4
	布卷尺
	20m，塑料外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；金属卡扣和收放扣
	2
	盒

	5
	布卷尺
	30m，塑料外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；金属卡扣和收放扣
	2
	盒

	6
	布卷尺
	50m，塑料外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；金属卡扣和收放扣
	2
	盒

	7
	机械秒表
	1、不锈钢外壳；
2、供中小学生体育达标和项目的测量和教学用，机械式，分针15分/圈，秒针30秒/圈，延续走时6小时，无暂停；
3、表机采用不锈钢发条，单金属光摆轮，镍基合金游丝及锚式擒纵机构，表机能在－10℃到＋40℃温度范围内保持正常工作；                                                                      4、产品应计时准确，表盘具有分秒刻度，读数清晰，操作柄头具有上弦、起动、回零装置。
	12
	块

	8
	数字秒表
	三排显示， ≥60 时段记忆功能（1/100 秒精确计时）预置倒数计时，专设步频 节拍器可显示最快、最慢、平均时间时 间、日历、定时闹响（12/24 小时制式转 换）大容量锂电池，电池寿命≥3 年，≥ 2 种秒表功能模式，防震、防水、按键耐
疲劳、抗静电。
	12
	块

	9
	体育器材架
	规格：2000mm*600mm*2000mm，四层板。立柱为：60*50*1.0mmC 型钢冲孔为：蝴蝶孔横梁为60*40*0.8mmP 型钢。层板为0.4mm。产品描述： 
	8
	个

	10
	体育器材橱（柜)
	体育器材柜，，外形尺寸1850mm*900mm*400mm，上边三层 ，玻璃对开门，玻璃厚度3.5mm，下边两层。中间隔板高度可以随意调节。整体采用0.6mm钢板制作而成，拆装式，方便移动和运输。
	4
	个

	11
	接力棒
	长280mm-300mm,直径30mm-42mm,质量不小于50g，铝合金
	46
	根

	12
	跳高架
	1.跳高架由底座，移动立柱，横杆托架 微调支脚构成。底座：320*320mm ±5%
厚 2.5mm ±5%。
2. 固定立柱与移动立柱选用铝合金型 材 ， 表面氧化处理 ， 固定立柱采用 40*50mm ±5%的铝合金方管，刻度调节 范围 300-2300mm，升降立柱采用 38*25mm
±5%铝合金管，两端塑料塞封口。
3.底部设有 PU 滚轮。
4.跳高架横杆托架 40*60mm ±5%塑料材
质，上下移动方便。
5.跳高架底座底部设有微调机构。
	4
	付

	13
	跳高垫
	3000mm×2000mm×300mm ±10%采用防水帆布外皮；内填充为海绵，防静电处理,
接缝处平整、均匀牢固、棱角平整、手
把结实。表面层不得有对视觉由干扰的 图像或标志。可在长度方向对半折叠，
两侧各有提手，
	4
	个

	14
	跳高横杆
	长3000mm～4000mm，直径25mm～30mm,质量不低于2000g,采用不宜折断的适宜材料制成，不应采用金属材料，除两端外，横截面应呈圆形，颜色醒目。横杆固定在立柱上，中心自然下垂应小于20mm
	4
	根

	15
	起跑器
	长690mm,宽≥100mm,三角体抵脚板,长160mm,宽120mm,高130mm，倾斜度可调整
	12
	付

	16
	发令枪
	可同时装2发子弹,军用钢发射装置,塑胶手柄,具有一定撞针冲击力，无后坐力设计
	4
	支

	17
	钉鞋
	1、尺码35-45码，田径用跑鞋，具有缓冲、避震、透气的特性。                                                  2、8钉,塑胶跑道用的长钉长不大于7mm，螺纹直径5mm，碳渣跑道用长钉长不小于9mm，螺纹直径5mm；3、鞋底为TPU耐磨底，鞋面由皮革与透气网面缝合而成。
	16
	双

	18
	标志筒
	全塑料制品,高度为15cm～75cm，呈圆锥体状，放置平稳
	40
	个

	19
	实心球
	圆周长350mm～780mm,质量1000g±30g,采用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理,不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷,经过从10m高处自由落体试验后，应无破裂
	46
	个

	20
	投掷靶
	铁框架，木靶面，靶面800mm×800mm，中心孔直径为40mm，孔中心距地面1.1m～1.4m
	16
	套

	21
	钻圈架
	钻圈架两立柱及底座为30mm×30mm的方管，圈体为Φ20mm的圆管。圈体直径为600mm～750mm
	16
	个

	22
	标志杆
	高1.2m～1.6m，立柱直径25mm，三角形红色旗面
	40
	根

	23
	划线器
	单道三轮划线器，扶手高 0.8-1.0 米，厢内滑石粉能划各种场地标志线，车轮有轴承
	2
	个

	24
	软式练习跨栏架
	栏架长：700mm～800mm，底板宽：200mm～250mm，横板宽：80mm～100mm;高度可三档调节为:300mm、500mm、600mm，
	46
	付

	25
	软式练习标枪
	枪身长800mm～900mm，直径 ：45mm～50mm，软质材料制成
	46
	支

	26
	掷准练习标枪
	枪体长300mm～320mm；呈橄榄状，枪体装有响哨，柔软材料制成，
	46
	支

	27
	塑胶标枪
	枪体长680mm，直径35mm，质量300g，枪头由柔软塑胶材料制成
	24
	支

	28
	彩带软球
	整体呈彗星状，长度650mm～700mm；前部分球体直径60mm～70mm，后部分尾翼为蓝、红、黄色相间的彩色布料，长度600mm；
	46
	个

	29
	软式铁饼
	直径180mm～200mm，质量550g，空心结构，柔软塑胶材料制成
	24
	个

	30
	软式练习铅球
	直径85mm～100mm，质量：1000g，外胆由柔软塑胶材料制成
	24
	个

	31
	软式练习接力环
	外圈直径170mm～190mm，内圈直径90mm～100mm，环身有防滑纹，可充气，柔软塑胶材料制成
	36
	个

	32
	软式趣味绳套
	长度9500mm，每节长度500mm，黑白或彩色相间：可随意摆放成各种格子供跑跳练习，柔软泡沫材料制成
	8
	个

	33
	软式跳高横杆
	长度3500mm，杆体直径25mm～30mm：中间穿高强度弹力绳，两边连接塑料绳扣，通过绳扣完成横杆与立杆的快捷连接，杆体由柔软泡沫材料制成
	4
	个

	34
	彩色标志杆组合
	由杆、底座、连接卡子和标志小旗组成；杆长 1200mm～1500mm，底座直径200mm～250mm，底座可充沙子，塑料制成
	48
	套

	35
	助跳板
	主要原材料采用木材或其它弹性材料，Ⅰ型长×宽×高为760mm×550mm×175mm
	6
	块

	36
	助跳板
	主要原材料采用木材或其它弹性材料，Ⅱ型长×宽×高为900mm×500mm×150mm
	6
	块

	37
	山羊
	山羊全高：680mm～1080mm；山羊头长：420mm～460mm；头宽：280mm±5mm；头高：180mm～220mm，立轴升降间距：50mm±3mm，山羊腿外直径≥30mm，山羊腿壁厚≥3mm
	6
	台

	38
	单杠
	杠面高度：1200mm～2000mm，两立柱支点中心距：2000mm～2400mm，横杠材料：弹簧钢，立柱材料：钢管
	12
	付

	39
	双杠
	杠面直径40mm钢管材料，杠高1100mm，杠长3000mm，两杠内侧距离450mm，纵向立轴中心距1800mm～2000mm，
	4
	付

	40
	小跳垫
	采用泡沫塑料，牛津布外皮，长1200mm±5mm,宽600mm±5mm,厚≥50mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，
	184
	块

	41
	大跳垫
	采用泡沫塑料，牛津布外皮，长2000mm±5mm,宽1000mm±5mm,厚≥100mm。
	24
	块

	42
	体操棒
	采用木质或塑料。塑料采用硬质塑料，壁厚不小于5mm。长1000mm，截面直径25mm～30mm
	92
	根

	43
	体操凳
	Ⅰ型：长3000mm±10mm,宽300mm±5mm,高300mm～400mm,板面厚度50mm～70mm
	8
	张

	44
	体操凳
	Ⅱ型：长2000mm±10mm,宽200mm±5mm,高300mm，板面厚度50mm～70mm
	8
	张

	45
	小学生用篮球5号
	一、适用于小学体育教学训练。二、技 术要求：1． 圆周长 645～670mm、质量 420g～480g。圆周差均需≤4.0mm。2．球 体表面选用 PU 材料，厚度不低于 1.4mm。 内胆绕线包胶成为一体，绕线应采用尼 龙、腈纶线合绕，重量不低于 55g，含胶 量不低于 35%。内胆为丁基内胆。3．充 气气压≥0.034MPa，充气后常温停放 36h
后，气压下降率≤15%。
	92
	个

	46
	小学用篮球架
	可升降1.4-3.05m,配置钢化玻璃1.4m篮板；立柱采用150*150*3.0mm钢管，拉杆采用40*40*2.5mm钢管，箱体配置1400*800mm，配种300kg.
	4
	副

	47
	风雨操场篮球架
	立臂：280*100  壁厚2.5
箱体：100*200 壁厚2.0
伸臂：2.25    壁厚2.5
后拉：40*40 方管壁厚2.5
支点：φ42壁厚2.0
篮板：180*105*1.0
篮筐距地面高度 3.05m
材质：国家标准优质钢材制成 方管
喷漆：静电喷塑处理
	2
	副

	48
	篮球网
	篮网长400mm～450mm，网口直径450mm，网底直径350mm
	6
	个

	49
	小学生用排球
	1.4号排球，圆周长610mm～640mm，质量220～250g；
2.材料为超细Pu，手感柔和，冲击力小,整球采用轻质材料。
3.外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳，球片粘接无缝隙，符合产品的要求，表面无破损、脱落等现象。
	46
	个

	50
	软式排球
	1、3号：圆周长560mm～580mm,质量170g～220g                           2、成品球内发泡塑料气孔中不应残留对人体和环境有害物质；
3、球体颜色均匀，接缝表面平整。
	92
	个

	51
	软式排球
	1、4号：圆周长600mm～620mm,质量200g～250g                             2、成品球内发泡塑料气孔中不应残留对人体和环境有害物质；
3、球体颜色均匀，接缝表面平整。
	92
	个

	52
	气排球
	圆周长为610mm-630mm，质量150-170g，球面采用柔韧性好的TPE压五角纹贴合加密布底，球胆采用高弹性PVC球胆，球体外观立体感强、手感好，球体轻，用拉力500D线车缝，线路紧密。
	92
	个

	53
	排球网柱
	1、移动式，高度调节范围1550-2430MM；零部件全部采用优质金属结构件；排球柱立柱外管直径为76*2.5MM，内管直径为60*2MM，支架顶部加一滑动滚轮，缓冲拉绳与支架间的摩擦，同时更好的操控球网的长度和高度。配有电镀铸铁轮，金属紧线器，带卡轮，金属摇把，轻轻摇动即可拉紧绳网，不会松动。内侧对称配有相应高度的球网挂钩，用来固定排球网。
2、排球柱升降灵活、底盘稳固，有配重箱、箱体上有小车轮，移动灵活。配重箱外形尺寸：500*300*300MM；箱体盖板厚度1.5MM，箱体铁板厚1MM。
3、金属外表面均经酸洗、脱脂、磷化等初步处理后再打沙处理，并采用室外专用优质烤漆粉末，应有较强的抗氧化、抗紫外线能力，不褪色、附着力强、光泽度高、不含毒素，能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。整体结构稳固，安全性好
	4
	付

	54
	排球网
	排球网长度9500mm～10000mm，宽度700mm±25mm
	4
	个

	55
	儿童足球
	3号，圆周长535mm～560mm；质量270g～320g 2、表皮材料为耐磨Pu，内胆为橡胶材质，脚感精准。
3、外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳，球片粘接无缝隙，符合产品的要求，表面无破损、脱落等现象。
	92
	个

	56
	少年足球
	4号，圆周长615mm～650mm；质量315g～405g 2、表皮材料为耐磨Pu，内胆为橡胶材质，脚感精准。
3、外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳，球片粘接无缝隙，符合产品的要求，表面无破损、脱落等现象。
	92
	个

	57
	软式足球
	3号，圆周长535mm～560mm；质量250g～290g，充气内胆填充柔性材料
	92
	个

	58
	软式足球
	4号，圆周长615mm～650mm；质量300g～340g，充气内胆填充柔性材料 
	92
	个

	59
	乒乓球
	直径43.4mm～44.4mm，质量2.20g～2.60g，弹跳220mm～250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂
	240
	个

	60
	乒乓球拍
	用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4N
	92
	付

	61
	乒乓球网架
	网架长度152.5mm±2mm，网架高度130mm±2mm，可夹厚度≥30mm
	8
	付

	62
	乒乓球网
	球网高度≥145mm
	8
	付

	63
	乒乓球台
	台面尺寸：2740mm×1525mm×760mm，台面采用SMC新型材料，要求高分子复合材料高温模压成型，具有环保、外形美观、稳定性好、弹性好、耐候性强（可适应±40℃温差）、防静电、防腐蚀、阻燃、台面不断裂、不变形、不变色等特点，翻边高度50mm；背面主加强筋高度18mm，主加强筋横切面呈梯形，背面采用井字型结构和小米字型结构加强筋双结构组成。    
结构特点：彩虹腿，螺栓连接牢固，支架直径60 mm的圆管,厚1.5 mm，弓形，球台网架为小圆孔设计，一次性冲孔而成。能有效防止手指伸入产生危险。圆管为加厚圆管折弯与网架焊接而成，表面进行采用酸洗、磷化、烤漆处理,能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。
	6
	张

	64
	室内乒乓球台
	规格尺寸:台长2740mm台宽1525mm
台高760mm
台面尺寸:常规尺寸
有无脚轮:有脚轮，脚轮可推移
物理性能:弹性230-260mm
弹性均匀度≤10mm
球台稳定性<10
台面光泽度≤10
	2
	张

	65
	羽毛球
	球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～5.80g，毛片数量16片
	240
	个

	66
	羽毛球拍
	铝合金 总长度≤680mm，宽度≤230mm，拍弦面长度≤280mm，质量≤80g,握柄直径23mm～25mm
	46
	付

	67
	羽毛球网柱
	喷塑支架，网柱高度为1340mm±8mm，拉网中央高度1314mm±5mm
	8
	付

	68
	羽毛球网
	羽毛球网长度≥6100mm，宽度500mm±25mm
	8
	件

	69
	网球
	1#软性球，质量46.0g～53.0g，直径62mm～68.58mm，弹性1100mm-1400mm
	240
	个

	70
	网球
	2#软性球，质量34.0g～46.9g，直径60mm～68.58mm，弹性950mm-1320mm
	240
	个

	71
	网球
	3#软性球，质量32.0g～46.9g，直径68mm～80mm，弹性900mm-1200mm
	240
	个

	72
	短式网球拍
	小学：长度53cm～58cm，质量200g～230g，拍弦面长度29cm～30cm，拍弦面宽度22cm～23cm，拍弦面面积715cm2～775cm2
	46
	付

	73
	网球网柱
	网柱高度：1070mm±5mm， 拉网中央高度914mm±5mm                             
	4
	付

	74
	网球网
	网球网长度12800mm±30mm，宽度1070mm±25mm
	4
	件

	75
	装球车
	可四轮移动。用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角材质
安全：无毒、环保，能安全地在不同运动场地面上推拉 
	4
	辆

	76
	棍
	木制品，直径20mm～30mm
	46
	根

	77
	跳绳
	短跳绳，绳长度2600mm～2800mm，直径6mm～7mm，质量60g～80g,柄(2个)：长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g
	368
	根

	78
	跳绳
	长跳绳，绳长度4000mm～6000mm，直径8～9mm，质量140g～235g；柄(2个)：长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g
	96
	根

	79
	跳绳
	长跳绳，绳长度7000mm～8000mm，直径8～9mm，质量230g～300g，柄(2个)：长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g
	96
	根

	80
	跳绳
	长跳绳，绳长度9000mm～10000mm，直径8mm～9mm，质量290g～370g，柄(2个)：长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g
	96
	根

	81
	拔河绳
	长30m,采用天然麻棕线绞制
	6
	根

	82
	花毽
	键毛应采用8支～10支彩色鸡羽，扎成圆形，毽垫直径30mm～32mm，厚度3mm～4mm，球高130mm～180mm，球重13g～15g
	276
	个

	83
	塑料圈(呼啦圈)
	直径80cm，PVC管
	92
	个

	84
	小沙包
	帆布制作，质量约200g
	92
	只

	85
	竹竿
	适用于竹竿舞
	2
	套

	86
	空竹
	1、ABS环保工程塑料 双头 无轴承 含杆、线
	92
	套

	87
	铁环
	铁环直径约50cm，附特制的铁钩。用铁钩推着,铁环可向前滚动
	92
	套

	88
	陀螺
	木质。直径 40mm-50mm。
	92
	套

	89
	软式飞盘
	1、直径不低于19mm，厚度不低于20mm 2、PU发泡材料制成                                                   
	46
	个

	90
	爬绳和爬杆
	绳2，杆2，绳杆的握持直径28mm～35mm,有效使用宽度≥600mm,有效使用高度≤3500mm,爬杆的下端若设置为非固定结构的悬空型式时，其下端至运动地面的离地高度应为200mm,且爬杆至其垂直轴线的单向摆动幅度应不大于8°。爬绳和爬杆上端的连接部分应设置有防止绳杆断裂的防护装置
	2
	副

	91
	肋木架
	宜三柱二间，使用宽度≥800mm,最高使用高度2200mm±100mm，横肋间距250mm，握持直径28mm～32mm，立柱为φ75mm钢管，材质为普通钢管，钢管经抛丸喷砂除锈，表面静电喷涂
	6
	间

	92
	平行梯
	长4000mm±500mm,有效使用宽度600mm±100mm,最高使用高度≤2100mm,悬垂握持直径28mm～32mm,纵向握持间距≤300mm
	4
	架

	93
	橡皮拉力带
	轻阻力，拉力带采用合成橡胶TPE 制作，环保，无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化
	24
	条

	94
	
	重阻力，拉力带采用合成橡胶TPE 制作，环保，无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化
	24
	条

	95
	木哑铃
	木制小哑铃，长度15cm
	92
	付

	96
	身高体重测试仪
	1、直接测量人体身高体重，反映被测者身体匀称度和发育形态指数；
2、身高测试需采用进口高分辨率光栅位移传感器， 高耐磨滑道和高弹力柔性履带式齿条以保证长寿命使用性能，体重使用四点全方位高      精度体重传感器，测试精度高，耐疲劳、寿命长；可扩展语音播报
3、主要技术参数：
测量范围：身高：90cm～210cm 体重：5.0kg ～150kg
分度值：身高：0.1cm  体重：0.1kg
误差：身高：±0.2cm  体重：±0.3%
电源：DC12V1A（由电源适配器提供） 
工作环境：5℃ ～ 40℃湿度＜90% 
存储环境：-10℃ ～ 50℃湿度＜75%
	2
	台

	97
	肺活量测试仪
	1、 自动测量人体一次呼吸的最大气体通量；
2、 吹管可自由拆卸冲洗，有效避免有害病菌交叉感染，保护受试者身体健康；可扩展语音播报
3、主要技术参数：
    测量范围： 100mL～9999mL
    测量分度值：1mL
    测量精度：±2.5%
工作环境：5℃ ～ 40℃湿度＜90% 
存储环境：-10℃ ～ 50℃湿度＜75%
	2
	台

	98
	坐位体前屈测试仪
	1.  自动测量坐位体前屈的数值，从而反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的  伸展性和柔韧性；
2、可扩展语音播报
3、主要技术参数：
测量范围：－20cm～35cm
分度值：0.1cm
测量精度： ±0.1cm
     电源：DC12V1A（由电源适配器提供） 
 工作环境：5℃ ～ 40℃湿度＜90% 
 存储环境：-10℃ ～ 50℃湿度＜75%   
	2
	台

	99
	仰卧起坐测试仪
	1.自动测试一分钟仰卧起坐的次数，可反映人体的腹部肌群力量。
2.高位探头、低位探头与大屏幕显示器三者之间均采用有线连接。
3.测试感应杆可随受测者身高来进行前后调节，达到测试动作标准化管理；
4.测试感应探头采用高精度抗干扰传感器，具有抗阳光干扰设计，提高测试精确度与灵敏度；可扩展语音播报
5、主要技术参数：
测量范围：1次～999次
分度值：1次
测量精度：±1次
     电源：DC12V1A（由电源适配器提供） 
 工作环境：5℃ ～ 40℃湿度＜90% 
 存储环境：-10℃ ～ 50℃湿度＜75%
	2
	台

	100
	50米跑测试仪
	1、自动测量50米跑的时间，通过较短距离的高强度跑反映人体移动的速度和灵敏度，还可扩展测试100米、150米测量器。
2、主机具有双芯片存储备份功能，存储量可达60000条。
3、主机兼容八种设备测试程序，可互换通用，自动识别单机。
4、主机具有键盘、非接触式IC卡、校园一卡通、激光条码扫描枪等身份识别功能。
5、主机具有成绩查询、删除、一键数据恢复、一键初始化功能。
6、主机内置大容量锂电池，可连续工作大于30个小时，便于室内外移动测试。
7、主要技术参数：
    测量范围：0～999.9S
    分度值：0.01S
    测量精度：±0.1秒
    电源：DC12V1A（由电源适配器提供） 
    工作环境：5℃ ～ 40℃湿度＜90%
    存储环境：-15℃ ～ 50℃湿度＜75%
	2
	台

	101
	跳绳测试仪
	1、自动测量学生一分钟倒计时跳绳个数，通过一分钟跳绳测试反应学生的下肢爆发力和身体协调能力。
2、跳绳子机内置锂电池供电；
3、 主要技术参数：
   次数：1-9999次
   计时：0分0秒-99分59秒
   计数误差：±1%
   工作环境:5℃～ 40℃湿度＜90%
   存储环境:-10℃～ 50℃湿度＜75%
	2
	台

	102
	小学体育教学挂图
	应为国家正式出版物
	2
	套

	103
	广播体操教学挂图
	应为国家正式出版物
	2
	套

	104
	多媒体教学软件
	应为国家正式出版物
	2
	套

	105
	多媒体教学光盘
	应为国家正式出版物
	2
	套

	106
	图书、手册
	应为国家正式出版物
	2
	套


