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	700型高速ABA吹膜机组配置单（包含电晕处理器）连体印刷2色
	设备尺寸（mm）：L*W*H 5200*2000*4200
一、主机部份
1.硬齿面齿轮箱（减速箱）：国标146*2型
2.机筒螺杆：φ50*2合金螺杆*高速螺杆
3.螺杆材质：38CrMoAl  
4.长径比：32：1
5.螺杆转速（r/min）：0—85
6.薄膜最小宽度(mm)：280
7.薄膜最大宽度(mm)：200-600
8.薄膜最小厚度(mm)：单面0.01
9.薄膜最大厚度(mm)：单面0.10
10.机筒加热圈：不锈钢加热圈
11.挤出机主电机：15KW*2  变频调速
12.主机变频器：15WK*2
13.主机罩壳：整体式
二、牵引部份
1.辅机总高度：5200mm  
2.牵引架结构：螺栓固定式
3.牵引辊长度（mm）：辊面长700mm
4.牵引电机：2.2Kw变频调速
5.牵引速度（m/min）：0----80
6.稳定膜泡装置：挡杆式稳泡架（分别调节）
7.人字夹板：木栅分体式（分别调节）
8.导辊直径（mm）：60mm       （铝制）
9.牵引辊直径（mm）：130mm       (硅胶)
三、收卷部份
1.收卷机结构：摩擦式靠背收卷 单收
2.收卷方式：摩擦收卷
3.收卷辊直径（mm）：250mm   ( 水平式菱形花纹)
4.收卷辊长度（mm）：700mm
5.收卷电机：三相力矩电机
6.收卷轴结构：普通轴
四、模头部分
1.模具口径（mm）：50、 ABA 模头
2.模具结构：内螺旋式、中心进料旋转
3.模头加热圈：不锈钢加热圈
4.机头、模头材质：45#钢热处理、镀铬、抛光
5.挤出机产量：60-80公斤每小时
五、冷却部份
1.风环风片配置：700型双风环、按模具配置风片
2.冷却鼓风机：2.2Kw
3.温度控制方式：智能双数显型、温控表
印刷2色：
印刷组单元：2
电气系统：1组
流向：从右向左（操作面）
印刷色数：2
最大材料幅宽：600mm
最大印刷宽度：58mm
最高机械速度：80m/min
印刷速度： 80m/min
印版直径：Φ120mm~Φ300mm
印版幅宽： 620mm
套准精度：纵向综合套色精度约±0.12mm(POBB·PET)
张力范围：2~50kg
压印力： 400kg
刮刀窜动：±5mm
干燥方式：电加热（12kw）3色
主电机功率：AC 4kw*1
机器外型： 2800×2300*2300mm)
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	超高速500×2全自动背心制袋机
	1. 规格：500×2
2. 最大制袋长度： 280-650mm×2
3. 最大制袋宽度： 180-430mm×2
4. 制袋速度： 100-380pcs/min×2
5. 制袋厚度： 0.01-0.05mm
6. 总功率： 16kw
7. 外形尺寸：L6800×W1700×H1800mm
8. 空气压力：10HP
9. 送料控制系统：模拟量控制
10. 切刀加热方式： 电流加温
11. 主机机架： 铁板
12. 冲机机架： 钢板
13. 出料方式：拨杆（独立放料）
14. 放料刹车：磁粉5公斤
15. 增压缸：5吨
	台
	
1
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	高速平口制袋机
	1. 制袋宽度：1100mm
2. 制袋长度：600~1500mm
3. 制袋厚度：0.005-0.05mm
4. 制袋速度：60~150pcs/min
5. 空气压力：6.5HP
6. 总功率：13kw
7. 电压：380V50Hz
8. 外形尺寸：7500×1900×1700mm
9. 放料控制系统：模拟量控制1个变频器1.5KW
10. 上料方式：气动上料，胶轮放料变频器1.5KW
11. 出料方式：链条摇摆拨杆出料
12. 放料方式：胶轮主动、气动自动上料1.5kw
13. 胶辊送料伺服： 5.2KW 1只
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	彩钢房
	总面积：235.83㎡
长：17040mm
宽：13840mm
高：6600mm
门：2个3150*3300mm
窗：20个1500*3000mm
（包含消防、排烟设施、电力配套提升、周边地面平整）
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	600型强制进料粉碎机
	功率：37+4+3千瓦
产量：时产1.5吨
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	皮带机
	功率：3千瓦
尺寸：10*0.4米
	台
	2
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	缓冲仓
	功率：3千瓦
规格：4立方
	个
	1

	8
	烘干机
	功率：4千瓦
规格：4米滚筒
	台
	1

	9
	分料仓
	功率：3千瓦
规格：4立方
	个
	1

	10
	470型颗粒机
	功率：75千瓦
产量：0.8-1.2吨
	台
	1



