**服务内容及需求**

**一、服务内容及需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **主要服务名称** | **服务内容**  | **数量及计量单位** | **功能和质量需求** | **特别说明** |
| 1 | 2025年社会面监控运维 | **1、**1541个社会面视频监控摄像机，含1541个社会面运维服务及更换GB/35114A级320台分辨率800万+400万全结构化变焦双仓枪机及电源适配器**2、**更换符合国标GB/28181、GB/35114A级180台分别率600万+400万超星光级全景双拼枪球一体机、**3、**部分点位线路改造及杆体搬迁**4、**一年平台原厂驻场服务**5、**一年运维质保并与现有公安平台对接 | 1项 | 保障设备正常运行。 | 1、所有运维人员不得随意变更，供应商需提供运维人员近3个月的社保证明并按期缴纳保险，供应商需定期开展人员安全教育，发生安全事故供应商自行承担。如有特殊情况需变更人员的须跟甲方协商，经甲方同意后可变更；2、部分点位线路改造将统一由甲方进行管理，线材及辅材由供应商提供至甲方统一管理并支配；3、具体杆体搬迁由甲方规定；4、平台原厂驻场服务期间供应商要确保每个月出勤时长累计在10天且熟知GA平台业务及配置，人员须在甲方所规定的时间内到达，具体办公地点由甲方规定；5、甲方需要更换的所有设备，均由供应商提供至甲方统一管理并支配并在2个月内安装完成并接入GA平台；6、所需运维点位的设备箱，需全量更换锁体。 |