货物类主要标的信息：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 乌恰县吾合沙鲁乡恰提村洗衣房相关配套设施设备采购项目 | 自动烘干机 | 上海圣星 | 1 | 250000 | 型号：HG-100规格：1.电机功率：2.2KW；2.额定容量：100kg；3.电源电压：380V；4.滚筒直径\*深度：Ф 1500\*1090mm；5.风机功率：1.5\*2KW；6.烘干时间:可设置≤60min7.蒸汽压力：0.4~0.8Mpa；8.尺寸(mm)：高 2560 深（长）1630 宽 2000 |
| 2 | 乌恰县吾合沙鲁乡恰提村洗衣房相关配套设施设备采购项目 | 全自动洗脱机 | 上海圣星 | 1 | 100000 | 型号：XGQ-100F规格：1.电机功率：7.5KW；2.额定容量：100kg；3.电源电压：380V；4.排水管径： Φ 140mm；5.滚筒直径\*深度：Ф1200\*820m6.热水管尺寸：DN40；7.洗涤转速：32r/min；8.冷水管尺寸：DN40；9.蒸汽管尺寸：DN25；10.中脱转速： 300r/min；11.高脱转速： 670r/min；12.尺寸(mm)：高 2300 深（长）1800 宽 2010； |
| 3 | 乌恰县吾合沙鲁乡恰提村洗衣房相关配套设施设备采购项目 | 小型洗涤机 | 上海圣星 | 2 | 70000 | 型号：XGQ-15F规格：1.电机功率：2.2KW；2.额定容量：15kg；3.电源电压：380V；4.排水管径：Φ50mm；5.滚筒直径\*深度： Ф 720\*450mm；6.洗涤转速：51r/min；7.蒸汽管尺寸：DN15；8.中脱转速： 400r/min；9.高脱转速： 800r/min；10.尺寸(mm)：高 1600 深 1120（长） 宽 1000； |
| 4 | 乌恰县吾合沙鲁乡恰提村洗衣房相关配套设施设备采购项目 | 软化水设备 | 山东瓦力 | 1 | 230000 | 型号：FST-20T/H规格：单级反渗透净水设备包含：1.多介质过滤器：罐体规格:≥Ф2000mm×2600mm; 石英砂≥5000kg；配置反冲洗电控阀。2.活性炭过滤器：罐体规格: ≥Ф2000mm×2600mm；果壳活性炭≥3000kg；配置反冲洗电控阀3.配置阻垢加药装置；4.反渗透系统：配置保安过滤器；高压泵≥22kw； RO 膜≥20 支（尺寸 8040）5.配置化学清洗系统；6.控制系统：PLC 控制系统; 触摸屏界面显示；原水泵及高压泵为变频器控制；泵及高压泵为变频器控制；7.原水系统：40m³不锈 钢水箱；原水水泵≥7.5KW\*2 台；配置自动进水电控阀；8.净水供水机组：供水泵≥4KW\*2 台，变频恒压控制； |
| 5 | 乌恰县吾合沙鲁乡恰提村洗衣房相关配套设施设备采购项目 | 燃气蒸汽发生器 | 山东瓦力 | 1 | 230000 | 型号：LSS1-1.25-Q规格：1.额定压力:1.25Mpa ；2.氮氧化物NOx＜30mg/m³；3.排烟温度≤70℃；4.补水泵功率：3KW；5.电源电压：380V；6.额定蒸发量：1000kg/h；7.饱和蒸汽温度≥170℃； |
| 6 | 乌恰县吾合沙鲁乡恰提村洗衣房相关配套设施设备采购项目 | 打包机 | 上海圣星 | 1 | 10000 | 型号：CY-60规格：1.打捆尺寸范围(mm)：100\*80～500\*350；2.扎捆速度 ：50秒/道；3.扎捆力度可调；4.电源：220V 50Hz；5.功率： 0.75KW； |
| 7 | 乌恰县吾合沙鲁乡恰提村洗衣房相关配套设施设备采购项目 | 布草台 | 上海圣星定制 | 2 | 4000 | 型号：定制规格尺寸:1.2m\*1.8m； |
| 8 | 乌恰县吾合沙鲁乡恰提村洗衣房相关配套设施设备采购项目 | 手工烫台 | 上海圣星 | 1 | 10000 | 型号：YTT-B规格尺寸 ：1.50m\*0.95m\*1m； |
| 9 | 乌恰县吾合沙鲁乡恰提村洗衣房相关配套设施设备采购项目 | 不锈钢水箱 | 上海圣星定制 | 1 | 50000 | 型号：定制规格：水箱容量：50m³ ，以实际场地布局定制。 |
| 10 | 乌恰县吾合沙鲁乡恰提村洗衣房相关配套设施设备采购项目 | 半封闭转运车 | 上海圣星定制 | 4 | 1300 | 型号：定制规格:1.车辆配套固定把手、围网；2.整车尺寸（长\*宽\*高）：1100\*700mm\*1000mm；3.配套6寸静音轮；4.材质:不锈钢； |