 货物类主要标的信息：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 乌恰县吾合沙鲁乡恰提村洗衣房相关配套设施设备采购项目 | 自动烘干机 | 上海圣星 | 1 | 250000 | 型号：HG-100 规格：1.电机功率：2.2KW； 2.额定容量：100kg； 3.电源电压：380V； 4.滚筒直径\*深度：Ф 1500\*1090mm； 5.风机功率：1.5\*2KW； 6.烘干时间:可设置≤60min 7.蒸汽压力：0.4~0.8Mpa； 8.尺寸(mm)：高 2560 深（长）1630 宽 2000 |
| 2 | 乌恰县吾合沙鲁乡恰提村洗衣房相关配套设施设备采购项目 | 全自动洗脱机 | 上海圣星 | 1 | 100000 | 型号：XGQ-100F 规格：1.电机功率：7.5KW； 2.额定容量：100kg； 3.电源电压：380V； 4.排水管径： Φ 140mm； 5.滚筒直径\*深度：Ф1200\*820m 6.热水管尺寸：DN40； 7.洗涤转速：32r/min； 8.冷水管尺寸：DN40； 9.蒸汽管尺寸：DN25； 10.中脱转速： 300r/min； 11.高脱转速： 670r/min； 12.尺寸(mm)：高 2300 深（长）1800 宽 2010； |
| 3 | 乌恰县吾合沙鲁乡恰提村洗衣房相关配套设施设备采购项目 | 小型洗涤机 | 上海圣星 | 2 | 70000 | 型号：XGQ-15F 规格：1.电机功率：2.2KW； 2.额定容量：15kg； 3.电源电压：380V； 4.排水管径：Φ50mm； 5.滚筒直径\*深度： Ф 720\*450mm； 6.洗涤转速：51r/min； 7.蒸汽管尺寸：DN15； 8.中脱转速： 400r/min； 9.高脱转速： 800r/min； 10.尺寸(mm)：高 1600 深 1120（长） 宽 1000； |
| 4 | 乌恰县吾合沙鲁乡恰提村洗衣房相关配套设施设备采购项目 | 软化水设备 | 山东瓦力 | 1 | 230000 | 型号：FST-20T/H 规格：单级反渗透净水设备包含： 1.多介质过滤器：罐体规格:≥Ф2000mm×2600mm; 石英砂≥5000kg；配置反冲洗电控阀。 2.活性炭过滤器：罐体规格: ≥Ф2000mm×2600mm；果壳活性炭≥3000kg；配置反冲洗电控阀 3.配置阻垢加药装置； 4.反渗透系统：配置保安过滤器；高压泵≥22kw； RO 膜≥20 支（尺寸 8040） 5.配置化学清洗系统； 6.控制系统：PLC 控制系统; 触摸屏界面显示；原水泵及高压泵为变频器控制；泵及高压泵为变频器控制； 7.原水系统：40m³不锈 钢水箱；原水水泵≥7.5KW\*2 台；配置自动进水电控阀； 8.净水供水机组：供水泵≥4KW\*2 台，变频恒压控制； |
| 5 | 乌恰县吾合沙鲁乡恰提村洗衣房相关配套设施设备采购项目 | 燃气蒸汽发生器 | 山东瓦力 | 1 | 230000 | 型号：LSS1-1.25-Q 规格：1.额定压力:1.25Mpa ； 2.氮氧化物NOx＜30mg/m³； 3.排烟温度≤70℃； 4.补水泵功率：3KW； 5.电源电压：380V； 6.额定蒸发量：1000kg/h； 7.饱和蒸汽温度≥170℃； |
| 6 | 乌恰县吾合沙鲁乡恰提村洗衣房相关配套设施设备采购项目 | 打包机 | 上海圣星 | 1 | 10000 | 型号：CY-60 规格：1.打捆尺寸范围(mm)：100\*80～500\*350； 2.扎捆速度 ：50秒/道； 3.扎捆力度可调； 4.电源：220V 50Hz； 5.功率： 0.75KW； |
| 7 | 乌恰县吾合沙鲁乡恰提村洗衣房相关配套设施设备采购项目 | 布草台 | 上海圣星定制 | 2 | 4000 | 型号：定制 规格尺寸:1.2m\*1.8m； |
| 8 | 乌恰县吾合沙鲁乡恰提村洗衣房相关配套设施设备采购项目 | 手工烫台 | 上海圣星 | 1 | 10000 | 型号：YTT-B 规格尺寸 ：1.50m\*0.95m\*1m； |
| 9 | 乌恰县吾合沙鲁乡恰提村洗衣房相关配套设施设备采购项目 | 不锈钢水箱 | 上海圣星定制 | 1 | 50000 | 型号：定制 规格：水箱容量：50m³ ，以实际场地布局定制。 |
| 10 | 乌恰县吾合沙鲁乡恰提村洗衣房相关配套设施设备采购项目 | 半封闭转运车 | 上海圣星定制 | 4 | 1300 | 型号：定制 规格:1.车辆配套固定把手、围网； 2.整车尺寸（长\*宽\*高）：1100\*700mm\*1000mm； 3.配套6寸静音轮； 4.材质:不锈钢； |